Příloha: Specifikace předmětu plnění

**Specifikace na dodávku:**

**Výroba/dodávka a montáž korby na vozidlo Tatra T-815-2**

**Rám korby:** svařenec za studena lisovaných profilů, materiál **ocel tř. 11.523**

**Podlaha:** rovná, materiál **HB 450 s-5 mm**, ložná plocha 22 350 mm x 4 840 mm (standartní rozměr pro T – 815 – 2)

**Bočnice:** neotevíratelné, výška bočnic 900 mm, materiál **HB 400 s – 4 mm**

K podlaze a bočnicím přivařena výztuha – průbéžné pásy k zajištění tuhosti bočnic před jejich rozevíráním se do stran. 100 mm od rohu v podlaze i na bočnici; **mat. HB 450 s-5 mm**

**Přední čelo:** pevné, s kšiltem, materiál **ocel. plech S355 s-4 mm,** výšky dle standartu pro předmětné vozidlo (cca úroveň kabiny)

**Zadní čelo dělené - dle přiložené fotografie:**

**Horní část** klapka s horním uchycením, odnímatelné; mat. **HB 400 s-4 mm**

**Spodní část** se spodními panty a hydraulickým ovládáním /otevřeno – zavřeno/, s možností demontáže

s ovládáním z kabiny řidiče; **mat. HB 400 s-4 mm**

otevírání vůči podlaze korby ve dvou polohách - 180o a 270o

V horní části spodního čela z bočních stran, odnímatelné /šroubovými spoji/, jistící

prvky proti vychýlení sloupků při nakládce těžkého záhozového kamene

**Uchycení korby** – přední – standart starší provedení na 2 čepy

zadní – koule průměr 100 mm (2x)

**Lakování:** tryskaná konstrukce, základní epoxydový nátěr, vrchní nátěr 2K lak v odstínu RAL modrá

**Výbava:**

Držák náhradního kola lanový, na předním čele

Pravá bočnice – nášlapy pro vlez na korbu a pro nástup osádky do přepravovaného

kráčejícího rypadla – od zadního sloupku / 2 000 mm střed dveří/

délka nášlapů min. 400 mm

Kotvící oka – 1 kotvící oko v podlaze pro možnost kotvení kráčejícího rypadla během

přepravy / cca 100 mm od předního čela, uprostřed

* 1 pár varných kotvících ok ve spodní části zadního sloupku
* 1 pár varných kotvících ok na zadních úchytech korby k podvozku

Reflexní značení vozidla dle platné legislativy /reflexní pásy, reflexní cedule na zadním čele/

Úprava hydraulického okruhu vozidla pro ovládání zadního čela

Úprava zadního nosníku vozidla pro montáž korby s uchycením koule průměr 100 mm (2x)

Montáž korby na vozidlo a seřízení nástavby na podvozek

Dostupnost: do 200 km od Olomouce, dopravu do provozovny a z provozovny prodejce zajistí objednatel. Vozidlo s demontovanou stávající korbou bude přistaveno na výzvu prodejce do 3 pracovních dnů do provozovny prodejce.

Příloha:

* Fotografie pro zhotovení zadního čela
* 