**Velkoplošný skener na digitalizaci sbírkových předmětů – technická specifikace**

* Skenování: fotografie, plakáty a technické popisy zemědělských strojů, mapy, obrazy v rámech, grafiky, mince a plakety, demonstrační výukové tabule
* Skenování bez kontaktu se snímanou plochou do velikosti snímaného předmětu 90 x 200 cm
* Maximální vertikální rozměr snímaného objektu 20 cm
* výška roviny zaostření od stolu max 10 cm
* typ skeneru kamerový
* motorizované zaostření, ovládané softwarově.
* Nativní optické (neinterpolované) rozlišení nejméně 600 dpi dostupné k reprodukci originálů o maximální velikosti nejméně 90 x 200cm.
* Osvětlení systémem LED bez UV a infračervené záření, v stálé intenzitě a barevné teplotě
* Skener musí snímat plastické vlastnosti materiálů
* Barevné (ICC) profily zajišťující přesnou barevnou reprodukci
* Škálovatelné optické rozlišení skeneru minimálně 400 dpi
* Rychlost barevného skenování při 300 DPI je minimálně 10 mm/sekundu
* Součástí dodávky je HW a SW nezbytný pro činnost skeneru
* Dodání do 30 dnů od účinnosti smlouvy
* Doba sestavení a instalace skeneru max 16 hodin
* Vyhovuje specifikacím Fadgi
* zařízení umožňuje skenování v běžných kancelářských podmínkách – neklade speciální požadavky na osvětlení/zatemnění
* min. 5 let plná záruka na celou dodávku.
* Servis v dojezdu 3 hodin (z Prahy i z Čáslavi)
* HOT LINE pracovní dny 9-16.
* SLA: příjezd technika v případě závady do 48 hodin.
* Profylaxe: min. 1 x ročně preventivní prohlídka a kontrola kalibrace.
* RGB skenování v jednom kroku
* výstup požadovaných výsledků do formátu TIFF RGB

Záruky

- min. 5 let plná záruka na celou dodávku včetně dopravy na místa určení:

1. NZM Praha, Kostelní 44, 170 00 Praha 7;

2. Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 (předběžně rok 2021);

3. NZM Čáslav, Jeníkovská 1762, 286 01 Čáslav (předběžně rok 2022).

Součástí nabídkové ceny jsou všechny náklady na dovoz skeneru na místo instalace,

provedení instalace, kalibrace a proškolení obsluhy (v rozsahu min. 1 dne).