**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***ČS Rašovice – potápěčské práce 2021“***

Č. PL: 2 13 20 086

Č. akce: 213 676

Požadujeme zajištění těchto prací:

V rámci potápěčských prací požadujeme realizovat následující:

1/Zahrazení obtoku :

- vyčištění prostoru kolem konstrukce hradící tabule (šířka 2 m x 1 m od konstrukce) - odstranění kamenů, odstranění náplavu, popřípadě odstranění cizích předmětů bránících usazení desky

- kontrola dosedacích ploch betonové konstrukce

- kontrola správného usazení tabule

- dotěsnění průsaků pomocí hadrů a škváry

2/Zahrazení vtoku :

- vyčištění dosedacích ploch vodících prvků vtoku včetně prahu

- kontrola vodících prvků vtoku včetně prahu

- kontrola správného usazení hradící tabule

- dotěsnění průsaků pomocí hadrů a škváry

Montáž hradících tabulí bude provedena v součinnosti s objednatelem. Objednatel zajistí jeřábové práce(těsnící materiál zajistí zhotovitel)

1 den potápěčských prací v hl. do 20 m

Termín k provedení prací sdělí provozovatel.

Zpráva o zjištěném stavu bude předána nejpozději do 10 dnů od provedení kontroly.

**Doba plnění zakázky:** 5/2021.... 1 pracovní den

**Místo plnění zakázky:** ČS Rašovice

**Přílohy:**

ČS Rašovice\_KN.xlsx

Rašovice.jpg