**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***HC Nechranice - potápěčské práce 2021“***

Č. PL: 2 16 20 085

Č. akce: 216 682

Požadujeme zajištění těchto prací:

V rámci potápěčských prací požadujeme realizovat následující:

- kontrola a následné vyčištění prahů hradící tabule na vtoku č. 2 před započetím 2. etapy GO HC Nechranice

- kontrola, následná oprava rozmrazovacího zařízení (demontáž trysek rozmrazování kolem věžového objektu a v prostoru vodících I profilů pro hradící tabule SV, jejich oprava, výměna těsnících gumiček a O kroužků, montáž trysek, kontrola těsnosti a funkčnosti obou sekcí). VO sekce na kótě 262 m n. m. 24 ks trysek VO – vodící profily: horní sekce 257,00 m n. m. 4 ks trysek dolní sekce 249,00 m n. m. 4 ks trysek

2 dny potápěčských prací v hl. pod 20 m

Termín k provedení prací sdělí provozovatel.

Zprávy o zjištěném stavu budou předány nejpozději do 10 dnů od provedení kontroly.

**Doba plnění zakázky:** 5/2021-9/2021…. 2 pracovní dny

**Místo plnění zakázky:** HC Nechranice

**Přílohy:**

HCN\_KN.xlsx