**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***VD Nechranice - potápěčské práce 2021“***

Č. PL: 2 03 20 080

Č. akce: 203 705

Požadujeme zajištění těchto prací:

V rámci potápěčských prací požadujeme realizovat následující:

1/ 05-09/2021 kontrola a následné vyčištění prahů hradících tabulí na výtoku z odpadní chodby č.1 a 2 před započetím GO HC Nechranice – rok 2021. Zatěsnění průsaků - těsnící materiál zajistí zhotovitel.

2/ Září 2021: kontrola, následná oprava rozmrazovacího zařízení před 2. přelivným polem (demontáž trysek rozmrazování, jejich oprava, výměna těsnících gumiček a O kroužků, montáž trysek, kontrola těsnosti a funkčnosti) dolní sekce 263,00 m n. m. 7 ks trysek. Současně s kontrolou rozmrazovacího zařízení bude provedena kontrola dosedacího prahu pro hradící tabuli.

Dále kontrola, následná oprava rozmrazovacího zařízení před polem č. 1 a č.3 (demontáž trysek rozmrazování, jejich oprava, výměna těsnících gumiček a O kroužků, montáž trysek, kontrola těsnosti a funkčnosti) dolní sekce 265,00 m n. m. 10 ks trysek.

Dále požadujeme předání zpráv o zjištěném stavu nejpozději do 10 dnů od provedení jednotlivých kontrol.

Celkem jde o dva dny potápěčských prací: 1 den PP před GO HCN, 1 den PP v hl. do 20 m

**Doba plnění zakázky:** 5/2021–9/2021…. Celkem 2 pracovní dny

**Místo plnění zakázky:** VD Nechranice

**Přílohy:**

VDN\_KN.xlsx