|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód pověřené obce | Poř. číslo obce | Kód lokality | Kód části  obce | Název obce |
| 7209 | 003 | 01 | 03695 | HALUZICE |

## Stručná charakteristika řešeného území

Haluzice je velmi malá obec, která leží asi 8,0 km západně od města Valašské Klobouky. Obec se nachází v CHKO Bílé Karpaty. Obcí prochází silnice II/494 Haluzice–Vlachovice–Valašské Klobouky. Severně zastavěného území pramení přítoky Sviborky, jižně pramení Václavský potok se svými přítoky. Dle podkladů obce bylo evidováno v roce 2016 v obci 86 trvale žijících obyvatel. Předpokládaný vývoj počtu obyvatel do roku 2030 je na 100 osob. Zástavba se rozkládá v nadmořské výšce 500 – 520 m n.m.

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Vzhledem k nedostatku pitné vody bylo provedeno rozšíření stávajícího jímacího území – byly v roce vybudování 2 vrtaných studní D160 každá o hloubce 80 m a rozšíření stávajících vodovodních řadů o vodovodní řady z trub PE D63 v celkové délce 80 m. Pitná voda z  vrtu HVH2 je dopravována do sběrné studny stávajícího jímacího území a tím do stávajícího vodovodního systému obce. Pitná voda z  vrtu HVH1 je dopravována do stávající akumulace AT stanice a tím do stávajícího vodovodního systému

Zástavba je zásobována vodovodní sítí DN 80 dl. 1100 m v jednom tlakovém pásmu. Zásobovací síť neslouží k požárním účelům. Síť je v dobrém technickém stavu. Voda vyhovuje požadavkům vyhlášce č. 252/2004 Sb.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledu je plánovaná rekonstrukce vodovodního řadu z roku 1955 a osazení hydrantů, aby mohl být vodovod využíván i k požárním účelům. Zároveň bude dobudován systém odkalování sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V obci Haluzice je místní zdroj, který je využíván pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace (jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Vodovod je zdrojově napojen na místní zdroj, který je tvořen třemi studnami a jednou sběrnou studnou – 0,5 l.s-1. V případě přerušení dodávky pitné vody z místního zdroje bude obyvatelstvo zásobováno pitnou vodou z cisteren nebo vodou balenou.  Při spotřebě 15 litrů na obyvatele a den bude třeba do obce dodat 1,2 m3.den-1.