|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód pověřené obce | Poř. číslo obce | Kód lokality | Kód části  obce | Název obce |
| 7209 | 015 | 01 | 17369 | ÚJEZD |

## Stručná charakteristika řešeného území

Újezd je větší obec, která leží asi 8,5 km severozápadně od města Valašské Klobouky, nacházející se v jižním okraji Vizovických vrchů. Jižní část katastru zasahuje do CHKO Bílé Karpaty. Zástavbou prochází silnice III/4942  Drnovice - Loučka. Východní a západní okraj katastru lemují dva potoky – Benčice a Sviborka. Dle podkladů obce bylo evidováno v roce 2016 v obci 1 220 trvale žijících obyvatel. Předpokládaný vývoj počtu obyvatel do roku 2030 je na 1 250 osob. Průměrná nadmořská výška zástavby se pohybuje v rozmezí 400 – 445 m n.m.

## Stávající stav

Obec leží na rozvodí potoků Sviborka a Benčice. Konfigurace terénu rozděluje obec na severní a jižní část - hranice rozvodí probíhá centrem obce. Kanalizace je ve správě obce.

V obci nově vybudováno odvádění OV jednotnou kanalizací s dešťovými oddělovači zaústěnými do místní vodoteči. V části obce je ponechán stávající oddílný kanalizační systém.

Jižní část je odkanalizována kmenovou stokou jednotné kanalizace, do které jsou zaústěny splaškové stoky podchycující odtoky ze stávajících čistících zařízení, které nebyly původně zaústěny do kanalizace. Stoka jednotné kanalizace je odlehčována dešťovým oddělovačem do místní vodoteče. Část původních stokové sítě byla rekonstruována. Páteřní stoka je zaústěna na novou ČOV „Jih“ pro cca 550 EO.

Severní část - stávající jednotné kanalizace jsou po odlehčení dešťových vod podchyceny novými stokami jednotné kanalizace zaústěnými do nové páteřní stoky vedoucí na ČOV „Sever“ pro cca 750 EO, vybudované v roce 2007. V části obce (u školy a přilehlé bytové zástavby) je ponechána oddílná kanalizace. Stávající větve jednotné kanalizace jsou přepojeny na novou stoku. Součástí nové kanalizace jsou tři odlehčovací komory, kterými jsou odlehčovány dešťové vody do místní vodoteče.

### Údaje o kanalizaci

* délka kanalizace je cca 9 500 m DN 200 – DN 800
* 100 % obyvatel je napojeno na veřejnou kanalizaci

## Výhled

Vzhledem ke stáří kanalizace bude probíhat pouze provozní údržba (rekonstrukce) a rozšiřování do nových rozvojových lokalit obce v délce cca 400 m.