Havarijní PLÁN pro realizaci stavby

„BÍLOVKA V BÍLOVCI KM 11,260-11,500“

Obsah

[1 vymezení uceleného provozního území 2](#_Toc510519531)

[2 Údaje o uživateli závadné látky 2](#_Toc510519532)

[2.1 Fyzická osoba 2](#_Toc510519533)

[2.2 Podnikající fyzická osoba a obchodní firma 2](#_Toc510519534)

[2.3 Právnická osoba 2](#_Toc510519535)

[3 Údaje o zpracovateli havarijního plánu 2](#_Toc510519536)

[4 Statutární zástupci uživatelů závadných látek k zajištění plnění úkolů podle havarijního plánu 3](#_Toc510519537)

[4.1 Statutárního zástupce uživatele závadných látek 3](#_Toc510519538)

[4.2 Osoby určené uživatelem závadných látek 3](#_Toc510519539)

[5 Seznam závadných látek 3](#_Toc510519540)

[6 Seznam zařízení, ve kterých se zachází se závadnými látkami 3](#_Toc510519541)

[7 Výčet a popis možných cest havarijního odtoku závadných látek a odtoku vod použitých k hašení požáru 3](#_Toc510519542)

[8 Výčet a popis stavebních, technologických a konstrukčních preventivních opatření včetně jejich parametrů 4](#_Toc510519543)

[9 Výčet a popis organizačních preventivních opatření a technických prostředků využitelných při bezprostředním odstraňování příčin a následků havárie 5](#_Toc510519544)

[10 Postup po vzniku havárie 6](#_Toc510519545)

[10.1 Bezprostřední odstraňování příčin havárie 6](#_Toc510519546)

[10.2 Hlášení havárie 7](#_Toc510519547)

[10.3 Zneškodňování havárie 7](#_Toc510519548)

[10.4 Odstraňování následků havárie 7](#_Toc510519549)

[10.5 Vedení dokumentace o postupech použitých při zneškodňování a odstraňování následků havárie 8](#_Toc510519550)

[11 Zásady ochrany a bezpečnosti práce při havárii a její likvidaci 8](#_Toc510519551)

[12 personální zajištění činnosti dle HP 8](#_Toc510519552)

[13 Adresy a telefonická spojení 9](#_Toc510519553)

[14 postup předávání hlášení o vzniku havárie, obsah hlášení a způsob vedení záznamů o hlášeních, 10](#_Toc510519554)

[15 Plán školení a výcviku osob k plnění úkolů stanovených havarijním plánem 10](#_Toc510519555)

[16 Údaje o umístění havarijního plánu 10](#_Toc510519556)

Příloha č. 1 Situace 1:500

Příloha č. 2 Záznam o seznámení s havarijním plánem

Příloha č. 3 Havarijní deník

Příloha č. 4 Bezpečnostní, nebo identifikační listy závadných látek na staveništi **doplní zhotovitel** **stavby**

**Před zahájením stavebních prací zajistí zhotovitel kontrolu a aktualizaci Havarijního plánu.**

# vymezení uceleného provozního území

Stavba bude realizována v intravilánu (v zastavěném území) města Bílovec v k. ú. Bílovec ‑ město v korytě a blízkosti koryta vodního toku Bílovka v úseku cca od horního konce areálu spol. Massag, cca 60 m nad stávající lávku pro pěší. Celková délka řešeného úseku je cca 240 m, km 11,260-11,500 dle TPE správce toku. Účelem stavby je prostřednictvím opravy nábřežní PB zdi, která je v nevyhovujícím technickém stavu, stabilizovat trasu vodního toku Bílovka a staticky zajistit souběžnou silnici č. II/463.

Zařízení staveniště je umístěno na levém břehu na parcele č. 2166.

|  |  |
| --- | --- |
| Název stavby | Bílovka v Bílovci km 11,260-11,500, DSP |
| Místo stavby | Bílovka, km 11,260-11,500 dle TPE, obec Bílovec |
| Katastrální území | k,ú. Bílovec - město; parc.č.: 2161/1, 2162, 2166, 2163, 2563/1, 2563/6, 2563/7, 2576/1 |
| Doba výstavby | XX/XXXX - XX/XXXX |

# Údaje o uživateli závadné látky

Zhotovitel stavby vyplní údaje o uživatelích závadných látek, kteří se budou vyskytovat v prostoru staveniště.

V případě, že uživatel závadné látky není totožný s vlastníkem nebo vlastníky uceleného provozního území nebo zařízení (staveniště), uvedou se tyto údaje i o vlastníkovi nebo vlastnících, popřípadě i o nájemci nebo nájemcích uceleného provozního území nebo jednotlivých zařízení.

## Fyzická osoba

(v případě více osob rozšířit tabulku)

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a Příjmení | XXX |
| Adresa trvalého pobytu | XXX |
| Adresa místa pobytu | XXX |
| Telefon | XXX |

## Podnikající fyzická osoba a obchodní firma

(v případě více osob rozšířit tabulku)

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a Příjmení | XXX |
| Název obchodní firmy | XXX |
| Adresa místa podnikání | XXX |
| Identifikační číslo | XXX |
| Telefon | XXX |

## Právnická osoba

(v případě více osob rozšířit tabulku)

|  |  |
| --- | --- |
| Název | XXX |
| Sídlo | XXX |
| Identifikační číslo | XXX |
| Telefon | XXX |

# Údaje o zpracovateli havarijního plánu

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a Příjmení | Golik VH, s. r. o., Ing. Pavel Golík |
| Adresa trvalého pobytu | Babice nad Svitavou 162, 66401 |
| Dosažené vzdělání | VUT v Brně, FAST, Vodní hospodářství a vodní stavby (Ing., PhD.) |
| Telefon | 734 136 339 |

# Statutární zástupci uživatelů závadných látek k zajištění plnění úkolů podle havarijního plánu

## Statutárního zástupce uživatele závadných látek

(v případě více osob rozšířit tabulku)

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a Příjmení | XXX |
| Telefon | XXX |

## Osoby určené uživatelem závadných látek

(v případě více osob rozšířit tabulku)

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a Příjmení | XXX |
| Funkční zařazení osoby | XXX |
| Telefon | XXX |

# Seznam závadných látek

Zhotovitel stavby upřesní a doplní seznam závadných látek, které se po dobu realizace stavby budou vyskytovat v obvodu staveniště. K HP doplní ve formě přílohy bezpečnostní nebo identifikační listy závadných látek a nebezpečných odpadů, v případě, že není bezpečnostní list ani identifikační list k dispozici, uvedou se vlastnosti těchto látek podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 450/2005 Sb. a průměrné a nejvyšší množství závadných látek, se kterými se nakládá.

Potenciálně znečišťující látky

* motorová nafta
* benzín
* mazací, převodové a hydraulické oleje,
* nátěrové hmoty,
* odbedňovací oleje.

Jedná se o látky nerozpustné nebo málo rozpustné ve vodě, minimálně rozložitelné. Na povrchu vody vytvářejí souvislou vrstvu a tím zabraňují přístupu kyslíku.

Identifikační údaje a vlastnosti závadných látek - viz bezpečnostní, nebo identifikační listy v příloze HP.

# Seznam zařízení, ve kterých se zachází se závadnými látkami

Zhotovitel stavby doplní seznam zařízení, ve kterých se zachází se závadnými látkami.

# Výčet a popis možných cest havarijního odtoku závadných látek a odtoku vod použitých k hašení požáru

Z prostoru zařízení staveniště a komunikací používaných k příjezdu na staveniště je povrchový odtok směřován do koryta řeky Bílovky, případně do dešťové kanalizace, která je zaústěna do řeky Bílovky.

Z prostoru vlastního staveniště může být povrchový odtok směřován buď do stavebních jam nebo do koryta Bílovky. Stavební jámy budou gravitačně odvodněny do čerpacích jímek, kde bude prosáklá podzemní voda, nebo přiteklá povrchová voda čerpána pomocí automaticky spínaných čerpadel do toku.

Zařízení staveniště, ani vlastní staveniště nejsou odkanalizovány.

V případě zasáknutí závadných látek do terénu lze vzhledem ke geologickým podmínkám předpokládat jejich průsak do koryta Bílovky a do podloží.

# Výčet a popis stavebních, technologických a konstrukčních preventivních opatření včetně jejich parametrů

Zhotovitel doplní výčet a popis stavebních, technologických a konstrukčních preventivních opatření včetně jejich parametrů

Stavební a technologická opatření

Je navrženo provedení zemní jímky z vhodného nepropustného dostupného materiálu nad i pod řešeným úsekem a převádění vody provizorním obtokovým potrubím DN1000 s podélným sklonem cca 5‰. Výška jímek nad stávajícím dnem bude min 1,30 m, šířka v koruně min 2,0 m, sklony svahů min 1:2. Kapacita jímek a potrubí odpovídá cca 0,75 m3/s, tzn. cca Q30d.

Zařízení staveniště a uložení závadných látek – preventivní opatření

Staveniště je vybaveno mobilními unimobuňkami s nepropustnými zpevněnými podlahami, do kterých jsou umisťovány používané chemické látky a přípravky. Unimobuňky jsou vybaveny záchytnými vanami do nichž se umísťují tekuté látky a přípravky. Stavební mechanizace je vybavena úkapovými vanami nebo sorpčními rohožemi. Dále je staveniště vybaveno havarijními prostředky, vhodnými hasicími přístroji a lékárničkou.

Opatření pro případ havárie

Po dobu provádění stavebních prací bude k zamezení šíření uniklých závadných látek do vodního toku Bílovky bude umístěna v prostoru nad mostem do parku (km 0,955) norná stěna. K norné stěně bude zajištěn volný přístup a místo instalace musí umožňovat manipulaci s likvidovanou závadnou látkou. Dočasné sjezdy do koryta toku a k norné stěně budou provedeny zhotovitelem z levého břehu pomocí násypu z vhodné zeminy, po dokončení stavby budou sjezdy odstraněny a břeh uveden do původního stavu. V případě provádění stavby v dolním úseku bude norná stěna posunuta do vzdálenosti cca 20 m pod dolní zemní hrázku. Funkčnost norné stěny zajišťuje stavbyvedoucí. V místě zařízení staveniště bude připravena záložní norná stěna (součást havarijní soupravy).

Postup při vzniku havárie viz kapitolu 10.1.

# Výčet a popis organizačních preventivních opatření a technických prostředků využitelných při bezprostředním odstraňování příčin a následků havárie

Organizační preventivní opatření:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Činnost** | **Četnost** | **Stavbyvedoucí** | **Zástupce stavbyvedoucího** | **Řadoví pracovníci** | **Obsluha doprav, a mech. prostředků** |
| Kontrola těsnosti všech systémů strojních a dopravních prostředků | denně |  |  |  | O |
| Kontrola těsnosti obalů skladovaných chemických a ropných látek a přípravků | 1 x za 14 dní |  | O |  |  |
| Při přečerpávání nebo přelévání ropných a jiných chemických látek používat záchytnou vanu | po dobu  realizace stavby |  |  | O | O |
| Seznámení pracovníků s opatřeními a postupy pro zabránění kontaminace vod a půdy, s umístěním havarijních souprav | při zahájení stavby, při nástupu nového pracovníka | O |  |  |  |
| Kontrola úplnosti a stavu havarijní soupravy, lékárničky a sanačních prostředků, zajištění úplnosti a 100% stavu | 1 x za 14 dní, po havarijním zásahu |  | O |  |  |
| Kontrola vybavení vozidel a stavebních mechanizmů sanačními prostředky | 1 x za měsíc namátkově |  | O |  |  |
| Odstavování nebo parkování vozidel, stavebních mechanizmů a drobné mechanizace pouze na vyhrazených místech staveniště | denně po dobu  realizace stavby |  |  | O | O |
| Umístění záchytných van nebo sorpční rohoží po odstavení vozidel nebo mechanismů | denně po dobu  realizace stavby |  |  |  | O |
| Zajištění instalace vhodných shromažďovacích prostředků a nepropustných nádob – sudů a kontejnerů na nebezpečné a ostatní odpady | po dobu  realizace stavby |  | O |  |  |
| Vybavení staveniště havarijní soupravou, vhodnými hasicími přístroji, lékárničkou | po dobu  realizace stavby |  | O |  |  |
| Vybavení staveniště popisky (havarijní souprava, symboly nebezpečnosti, identifikačními listy závadných látek, shromaždiště nebezpečného odpadu) | po dobu  realizace stavby |  | O |  |  |
| Provedení záznamu o havárii | po havarijním zásahu | O |  |  |  |
| Oznámení havárie příslušným úřadům dle plánu vyrozumění | během, nebo po havarijním zásahu | O |  |  |  |
| Seznámení a proškolení všech dotčených pracovníků s havarijním plánem | po dobu  realizace stavby | O |  |  |  |
| Provádění aktualizace havarijního plánu | při každé změně | O |  |  |  |
| Vizuální kontrola stavu norné stěny a případných zachycených nebezpečných látek | denně |  | O |  |  |

Technické prostředky:

Pro případ likvidace úkapů a provozních úniků závadných látek je staveniště vybaveno havarijní soupravou umístěnou v areálu zařízení staveniště.

**Havarijní souprava obsahuje:**

* 1 x náhradní mobilní norná stěna délky 10 m,
* 50 × sorpční rohož,
* 5 × sorpční had,
* 5 × sorpční polštář,
* 5 × sorpční chemická utěrka,
* 4 × sypký sorbent,
* 1 × havarijní tmel,
* 1 × ochranné brýle,
* 1 × ochranné rukavice,
* 1 × ochranný respirátor,
* 4 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“,
* 4 × pytel na použité sorbenty,
* 1 × výstražná páska 100 m,
* 2 × chemické světlo,
* 1 × smetáček a lopatka,
* 2 x kbelík 10l,
* 1 x lopata,
* 1 x kbelík,
* 1 x šufan,
* vázací materiál (vázací drát 0,5 mm - 30 m, provázek (lanko) - 30 m),

V každém nákladním vozidle a stavebním stroji jsou základní sanační prostředky - záchytná vana nebo sorpční textilie pro podložení motorových prostor, sorpční matriál, igelitový pytel na použitý sorpční materiál.

# Postup po vzniku havárie

## Bezprostřední odstraňování příčin havárie

Jedná se o opatření, která vedou k bezprostřednímu odstranění příčin havárie a k zamezení šíření závadných látek do podzemního prostředí a povrchových nebo podzemních vod, spočívají zejména v uzavření a zajištění uzavíracích ventilů, zaslepení havarovaných potrubí, opravě nádrží, odčerpání zbytků závadných látek z porušených obalů, cisteren, skladovacích a přepravních nádrží nebo z přeložení zbytků závadných látek z dopravních prostředků a kontejnerů, je-li to technicky možné; dále se jedná o opatření k zamezení výbuchu, požáru a zamoření závadnými látkami.

* Co nejrychleji zamezit dalšímu unikání závadné látky z nádrže, potrubí. atd. jejich utěsněním, uzavřením přívodu/odtoku, zachycováním kapaliny do náhradních nádob, vyčerpáním poškozené nádrže do náhradní nádoby.
* Zamezit rozlévání látky do okolí ohrazením, zemní jímkou apod.
* Použít sorpční materiál k zachycení uniklé látky - textilní sorbenty, sypké sorbenty, piliny, apod. Rozlitou látku zasypat sorbentem směrem od obvodu ke středu v množství schopném uniklou látku zachytit.
* Při úniku na nezpevněném nepropustném terénu zamezit odtoku uniklé látky do vodního toku vyhloubením příkopu nebo nahrnutím hrázky ze zeminy apod.
* Při úniku na nezpevněném propustném terénu minimalizovat množství vsáknuté látky intenzivní aplikací výše uvedených postupů, neprodlené odtěžení kontaminované propustné zeminy, pokud je to možné, tak vyhloubení svodného zářezu poproudně pod místem havárie (ve smyslu předpokládaného směru proudění podzemní vody) až na nepropustné podloží a odčerpávání kontaminované podzemní vody do nepropustných nádob.
* Zajistit prostor proti vstupu nepovolaných osob.
* Událost neprodleně oznámit odpovědnému pracovníkovi.
* Dle rozsahu úniku vyžádat pomoc Hasičského záchranného sboru ČR, Policie ČR nebo správce povodí.
* Odtěžit kontaminovanou zeminu a odvézt na skládku.

## Hlášení havárie

Řadoví pracovníci zhotovitele, obsluha stavebních strojů, pracovníci subdodavatelských firem hlásí vznik havárie:

* zástupci stavbyvedoucího,
* stavbyvedoucímu.

Zástupce stavbyvedoucího, nebo stavbyvedoucí hlásí vznik havárie:

* Hasičskému záchrannému sboru ČR,
* správci povodí,
* řediteli výstavby (nadřízenému pracovníkovi).

Ohlašované údaje:

* Jméno a příjmení osoby, která havárii hlásí a její vztah k havárii (původce havárie, nezúčastněná osoba apod.).
* Místo, datum a čas zjištění havárie.
* Čas vzniku a příčina havárie - jsou-li známy.
* Označení původce havárie - je-li znám.
* Popis místa zasaženého havárií (např. pozemek, vodní tok).
* Projevy havárie (např. například olej, pěna na vodě, uhynulé ryby, zápach, rozbitá autocisterna, neobvyklý výtok z kanalizace, atd.)
* Množství a druh uniklé závadné látky - pokud je známo.
* Subjekt, kterému již byla havárie ohlášena.

## Zneškodňování havárie

Zneškodněním havárie se rozumí zásah směřující k odstranění závadných látek ze zemin a z povrchových a podzemních vod za účelem dosažení jakosti vody na úroveň obvyklou před havárií nebo na úroveň stanovenou vodoprávním úřadem, popřípadě Českou inspekcí životního prostředí v rámci řízení prací při zneškodňování havárie.

Opatřeními ke zneškodňování havárie jsou především:

* ohrázování a odstranění závadných látek ze zemského povrchu (horninového prostředí a zpevněných ploch),
* utěsnění a zaslepení kanalizačních výpustí,
* zaslepení (uzavření) kanalizací,
* použití zvláštních záchytných systémů,
* zachycení plovoucích, především ropných látek pomocí norných stěn a sorpčních prostředků z povrchových vod.
* zachycené znečištění bude likvidováno k tomu účelu oprávněnou odbornou firmou.

## Odstraňování následků havárie

Odstraňováním následků havárie se rozumí:

* odstranění zachycených závadných látek, zemin, případně jiných hmot jimi kontaminovaných, včetně použitých sorpčních prostředků, obalů, pomocných nástrojů a zařízení,
* zachycení a následné odstranění uhynulých ryb, případně jiných vodních živočichů,
* odstranění následků provedených opatření na pracovních plochách, budovách a zařízeních,
* odstraňování následků havárie bude provedeno k tomu účelu oprávněnou odbornou firmou.

Podkladem pro ukončení prací na odstraňování následků havárie jsou poznatky a výsledky šetření vodoprávního úřadu, České inspekce životního prostředí, správce vodního toku, dále subjektů spolupracujících při havarijních a likvidačních pracích a další zjištění původce havárie. Potřebné údaje vyžaduje Česká inspekce životního prostředí a Hasičský záchranný sbor České republiky podle § 41 odst. 6 vodního zákona od osob, které se zúčastnily zneškodňování havárie.

## Vedení dokumentace o postupech použitých při zneškodňování a odstraňování následků havárie

O havárii, jejím vzniku, příčinách, pracích a opatřeních provedených při zneškodňováni a odstraňování následků havárie bude veden havarijní deník, viz přílohu č. 3.

# Zásady ochrany a bezpečnosti práce při havárii a její likvidaci

Při zneškodňování havárie a odstraňování jejích následků je třeba postupovat tak, aby nedošlo ke zranění a ohrožení zdraví jednotlivých účastníků likvidace havárie.

V případě, že ke zranění nebo poškození zdraví dojde, bude přítomnými pracovníky zraněnému urychleně poskytnuta předlékařská první pomoc a přivolána lékařská záchranná služba. O této skutečnosti bude neprodleně informován stavbyvedoucí.

# personální zajištění činnosti dle HP

Havarijní četa - v pracovní době

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jméno a Příjmení** | **Funkce** | **Telefon** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Havarijní četa - mimo pracovní dobu,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jméno a Příjmení** | **Funkce** | **Telefon** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Havarijní četa - ve dnech volna a ve dnech dovolené

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jméno a Příjmení** | **Funkce** | **Telefon** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Adresy a telefonická spojení

|  |  |
| --- | --- |
| Záchranný hasičský sbor | **150** |
| Hasičský záchranný sbor ČR, Hasičská stanice Bílovec  Ředitel územního odboru plk. Ing. Petr Adamus | **950 725 011** |
| Policie | **158** |
| Záchranná služba | **155** |
| Městská policie | **156** |
| Centrum tísňového volání | **112** |

|  |  |
| --- | --- |
| Správce povodí a vodního toku:  Povodí Odry, s.p.  Varenská 49, 701 26 Ostrava  Vodohospodářský dispečink | **596 657 111 596 612 222** |
| Místně příslušný inspektorát České inspekce životního prostředí, oddělení ochrany vod:  Oblastní inspektorát Ostrava, Oddělení ochrany vod  Valchařská 72/15, 702 00 Ostrava  zástupce ředitele OI: Ing. Daniel Grůza  Hlášení havárií:  (v době 7:00 - 15:30)  (pouze mimo pracovní dobu) | **595 134 120**  **595 134 111**  **731 405 301** |
| Místně příslušný vodoprávní úřad:  Městský úřad Bílovec  Odbor životního prostředí a územního plánování  Slezské náměstí č. 1, 743 01 Bílovec  Ing. Darja Vavříková, vedoucí odboru | **556 414 213** |
| Místně příslušný obecní úřad:  Městský úřad Bílovec  Slezské náměstí č. 1, 743 01 Bílovec  Starostka: Mgr. Renata Mikolašová | **556 414 203 556 414 201** |
| Místně příslušný krajský úřad:  Moravskoslezský kraj  Krajský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava | **595 622 222** |
| Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví:  Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  Územní pracoviště Nový Jičín  Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín | **556 770 370** |

# postup předávání hlášení o vzniku havárie, obsah hlášení a způsob vedení záznamů o hlášeních,

Viz kapitolu 10.

# Plán školení a výcviku osob k plnění úkolů stanovených havarijním plánem

Stavbyvedoucí zajistí proškolení všech účastníků výstavby.

Osnova školení:

* seznámení s havarijním plánem, případně jeho změnami po aktualizaci,
* charakteristiky a použití závadných látek,
* seznámení s materiálovým vybavením pro případ úniku závadných látek, způsobem použití a jeho umístěním na staveništi.

Každý pracovník odpovědný za provoz a manipulaci se závadnými látkami bude seznámen s tímto Havarijním plánem formou školení minimálně 1 x za rok.

Stavbyvedoucí provádí minimálně 1x za 3 měsíce revizi havarijního plánu a je odpovědný za jeho případnou aktualizaci.

# Údaje o umístění havarijního plánu

Havarijní plán je uložen:

* v kanceláři stavbyvedoucího,
* u ředitele výstavby zhotovitele,
* u zástupce správce vodního toku,
* na příslušném vodoprávním úřadě;
* XXX.

**Příloha č. 2 Záznam o seznámení s havarijním plánem**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Jméno** | **Funkce/Firma** | **Podpis** | **Zaškolil** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Příloha č. 3 Havarijní deník**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **DATUM** | **ČAS** | **ZÁZNAM** | **ZAPSAL** |
|  |  |  |  |  |