|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Oděvy** | | | | | | |
| **Poř. č.** | **Název osobního ochranného pracovního prostředku** | **Velikost** | **Specifikace** | **Předpoklá-daný počet** | **Název výrobku** | **Objednávkový kód** |
| 1.11.1 | Ochranný oděv protiřezný pilařský - kalhoty | S - XXXXL | kalhoty s protipořezovou vložkou, směsový materiál: bavlna/ polyamid (popř. polyester). Normy: EN 340, EN 381, typ ochrany A popř. B, třída II - 24 m/s. (např. SIP PROTECTION 1SQX) | **171** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Obuv** | | | | | | |
| **Poř. č.** | **Název osobního ochranného pracovního prostředku** | **Velikost** | **Specifikace** | **Předpoklá-daný počet** | **Název výrobku** | **Objednávkový kód** |
| 3.3 | Bezpečnostní obuv s tužinkou | 38 – 49 | Bezpečnostní obuv pro práci s motorovou pilou, kotníková, hladká kůže o tloušťce min. 2,2 mm, minimálně s 12 - ti bodovým kovovým uchycením šněrovadla, tužinka z lehkých slitin s ochranou před nárazem 200 J a stlačením 15 kN, odolná proti působení vody - membrána s paropropustnosti min 20 000 g / m2.24hod, a voděodolností min. 20 000 mm, absorpce energie v oblasti paty, odolná proti uklouznutí, obuv chrání před pořezáním motorovou pilou, podešev – pryž, EN ISO 20 345, EN 381 třída 2, dodatečná specifikace obuvi CI, WRU, HRO, FO, CR, SRC (např. Protipořezová obuv Profesional II S13510) | **184** |  |  |
| 3.5 | Bezpečnostní holínky s tužinkou | 36 – 48 | Protipořezové holínky pro práci s motorovou pilou, ocelová špice, ocelová planžeta, zesílený nárt, svršek z přírodní a syntetické pryže, olejuvzdorná pryžová podešev. Normy: EN ISO 20345, EN 381, třída odolnosti ti min. 2. (např. Novesta Profesional) | **153** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Ochrana rukou** | | | | | | |
| **Poř. č.** | **Název osobního ochranného pracovního prostředku** | **Velikost** | **Specifikace** | **Předpoklá-daný počet** | **Název výrobku** | **Objednávkový kód** |
| 6.3 | Ochranné rukavice antivibrační | 9 – 11 | Antivibrační rukavice vhodné pro práci s křovinořezem a motorovou pilou, úplet ze směsi bavlny a polyesteru, gelové (popř. poretenové) antivibrační polštářky rovnoměrně rozložené po celé dlani a prstech. Cat. II, EN 388 mechanická odolnost min. 3111 | **935** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10. Ostatní** | | | | | | |
| **Poř. č.** | **Název osobního ochranného pracovního prostředku** | **Velikost** | **Specifikace** | **Předpoklá-daný počet** | **Název výrobku** | **Objednávkový kód** |
| 10.1 | Pilařský balíček první pomoci | - | Kompaktní balíček první pomoci pro pilaře. Textilní uzavíratelné pouzdro se zvýšenou odolnosti proti vodě, velikostně se musí vejít do kapsy pracovního oděvu. Obsah: Obvaz hotový s 2 polštářky, Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm), Náplast s polštářkem | **166** |  |  |