Příloha č. 1 zadávací dokumentace na akci: Velkoobjemový laboratorní autokláv – 2 ks

**Technická specifikace – základní/minimální parametry přístrojů:**

**Autokláv č . 1 pro pracoviště České Budějovice:**

**Technická specifikace:**

* Vnitřní objem 150 – 200 litrů
* Horizontální komora
* Zabudovaný zásobník na demi vodu
* Plně automatický provoz
* Programy pro sterilizaci roztoků a balených předmětů
* Ovládací menu v českém jazyce
* 2 flexibilní čidla pro sterilizaci roztoků (dle IEC61010, IEC61010-2-040)
* Aktivní chlazení pláště vodou
* Zabudovaná vakuová pumpa
* Zabudovaný vyvíječ páry
* Zabudovaná tiskárna
* Zdroj stlačeného vzduchu (max. 35dB)
* USB a Ethernet port (pro dokumentaci procesů bez spec.SW)

**Další požadavky, ceně bude zahrnuto:**

* Doprava do místa plnění, instalace a zprovoznění zařízení, vystěhování a ekologická likvidace stávajícího zařízení srovnatelných parametrů
* Zaškolení obsluhy vyškoleným servisním technikem v místě plnění
* Proškolení bezpečnosti provozu a běžné údržby
* Předání kvalifikační a technické dokumentace
* Uživatelský návod v českém jazyce
* požadavek na záruku min 24měsíců
* požadavek na záruku min 24měsíců
* zajištění autorizovaného servisu na území České republiky česky mluvícími servisními techniky proškolenými výrobcem pro servis nabízeného přístroje, včetně zajištění náhradních dílů
* uchazeč v případě poruchy garantuje servisní odezvu v pracovní dny do 48hod (oznámí čas příjezdu, dodání náhradních dílů apod.) od nahlášení závady

**Autokláv č. 2 pro pracoviště Jihlava:**

**Technická specifikace:**

* Vnitřní objem 300 - 350 litrů
* Horizontální komora čtvercového tvaru
* Materiál kotliny nerez min 316L leštěný na 0,8mikronů
* Dvouplášťová konstrukce
* Maximální vnější rozměry 1900 x 1050 x 1700 (v x š x hl)
* Materiál pláště nerez 304L
* Veškeré vedení médií nerez
* Jednodveřové provedení, vertikálně posuvné dveře
* Dotyková ovládací jednotka, kontrolní systém
* Ovládací menu v českém jazyce
* Grafické zobrazení průběhů teploty a tlaku
* Teplotní rozsah 105 – 137°C
* Programy pro sterilizaci roztoků a balených předmětů (18 + 2 testovací)
* 2 flexibilní čidla pro sterilizaci roztoků (dle IEC61010, IEC61010-2-040)
* Aktivní chlazení pláště vodou
* Zabudovaná vakuová pumpa
* Zabudovaný vyvíječ páry
* Zabudovaná tiskárna
* Zdroj stlačeného vzduchu: kompresor
* USB a Ethernet port (pro dokumentaci procesů bez spec.SW)
* Bezpečnostní prvky nezávislé na řídící jednotce
* Pneumatické ventily vzduch/vzduch zajišťující bezpečnost provozu i při el.energie
* 3 fázové připojení

**Další požadavky, v ceně bude zahrnuto:**

* Doprava do místa plnění, instalace a zprovoznění zařízení, vystěhování a ekologická likvidace stávajícího zařízení srovnatelných parametrů
* Zaškolení obsluhy vyškoleným servisním technikem v místě plnění
* Proškolení bezpečnosti provozu a běžné údržby
* Předání kvalifikační a technické dokumentace
* Uživatelský návod v českém jazyce
* požadavek na záruku min 24měsíců
* zajištění autorizovaného servisu na území České republiky česky mluvícími servisními techniky proškolenými výrobcem pro servis nabízeného přístroje, včetně zajištění náhradních dílů
* uchazeč v případě poruchy garantuje servisní odezvu v pracovní dny do 48hod (oznámí čas příjezdu, dodání náhradních dílů apod.) od nahlášení závady