**Záznam z jednání k akci:** „Šembera, Český brod, odstranění nánosů v intravilánu, ř. km 15,940 – 16,920„

Datum a místo konání: 5. 1. 2021, Pardubice

Přítomni:

Za investora – Povodí Labe, s.p., Závod Pardubice: *Vítězslav Marek, Jana Malinová, Petr Svatoš*

Za projektanta – Multiaqua s.r.o.: *Šárka Volfová*

Předmět jednání: Výrobní výbor – koncept PD

Z jednání vyplynulo následující:

* Projektant představil koncept PD rozpracovaný na základě geodetického měření a jednání s vlastníky pozemků dotčených přístupy, některými DOSS a s městem Český Brod a potenciálním odběratelem sedimentu.
* Objem sedimentů, na základě geodetického zaměření a odsouhlaseného rozsahu údržby, vychází na cca 400 m3.
* Údržba bude provedena v úsecích stanovených v záměru oprav. Údržba nebude prováděna v úseku ve vzdutí vzdouvacího objektu nad mostem ul. Tuchorazská, kde byl sediment odtěžen městem Č.B. v roce 2019 a pod silničními mosty, kde je taktéž pravidelně odstraňován městem Č.B.
* Sediment bude odtěžen převážně pouze ve dně, tak aby byl obnoven průtočný profil v šíři cca 1,5 - 2 m s rozšířeními před a za mosty. Lze předpokládat, že v patách svahů se nachází opevnění – pravděpodobně patky z kamenné rovnaniny. Opevnění bylo zastiženo při předchozích údržbách, avšak neexistuje k němu původní dokumentace. Opevnění zřejmě není příliš stabilní, proto je práce potřeba provádět s opatrností, aby nedošlo k narušení opevnění. Upozornění bude uvedeno v PD.
* Projektant prověřil možnosti nakládání s vytěženým sedimentem. Možnost přijetí sedimentu byla potvrzena provozovatelem zařízení k nakládání s odpady na JZ okraji Českého Brodu (MS Servis – Martin Sklenář).
* Přístupy, mezideponie a zařízení staveniště:
  + Úsek 1 (pod ul. Sokolská) – Přístup možný po PB, po pěší nezpevněné stezce. Nutný souhlas majitele pozemku (více majitelů). Byli obesláni.
  + Úsek 1 (Nad ul Tuchorazská) – přístup po PB – stezka pro pěší, pozemky města. Je zde navržena i mezideponie. Rozhodující je, jak se k tomu postaví město. Od odboru rozvoje máme souhlas na situace, ale OŽP je proti deponiím. Bude vyvoláno místní šetření.
  + Úsek 2 (Jiráskovy sady) – Přístup po LB, po pěší asfaltové stezce je problematický. Povrch stezky pravděpodobně není příliš únosný a mohlo by dojít k poškození. Navíc je stezka lemována vzrostlými historicky a urbanisticky cennými stromy. Přístup po pravém břehu bude asi akceptovatelnější. na břehové hraně se rovněž nachází vzrostlé strom, lae v celém úseku. Nicméně mezi stromy je kontinuálně živý plot. Nutné projednat zásah s OŽP. Nutný souhlas majitele pozemku (více majitelů). Byli obesláni.
  + Úsek 4 (mezi ul. Sadová a Prokopa Vel.) – Přístup po LB po příjezdové cestě podél zadních traktů zahrádek. – Pouze úzký pruh podlém koryta (pozemky PLa). Ovšem jen cca do poloviny úseku. Potom úzká stezička a v dolní cca 1/3 zeď přímo na břehové hraně. Dolní cca 1/3 nad mostem ul. Prokopa V. by bylo možno přesouvat sediment z koryta na pozemek zbořeniště na PB, ovšem jen, než tam začne výstavba (záleží na stavebním řízení, které je v běhu)
  + Úsek 4 (pod ul. Prokopa Vel.) – Přístup po PB nezpevněnou stezkou mezi budovou a břehovou zdí. Ale je nutný přejezd přes chodník a stezka slouží jako přístup do ambulance. Přesné podmínky nutno dojednat s městem (bude terénní šetření).
  + Ze všech úseků bude nutné sediment vyvážet menší technikou (multicar, minidumper, mininakladač) a překládat na vetší vozy. Vhledem k tomu, že z pohledu OŽP je nežádoucí zřizovat v centru města mezideponie, bude muset být sediment nejspíše ihned překládán na větší vozy (zatěsněné kontejnery) a odvážen do vybraného zařízení pro nakládání s odpady (cca 2 km).
  + Projektantka a paní Malinová se pokouší vyjednat mezideponie (sportovní areál ul. Sokolská nebo okolí, nebo areál býv. Cukrovaru).
  + Zařízení staveniště je možné umístit na pozemku zbořeniště u mostu ul. Prokopa Velikého. Ovšem pouze za předpokladu, že se zde nezačne dříve realizovat výstavba bytového domu.
* Rozbory sedimentů:
  + Využití na ZPF není možné z důvodu zrnitostního složení. je možné využití na povrchu terénu nebo uložení na skládku.
* V PD budou popsány podmínky provádění zejména, že:
  + nesmí dojít ke znečištění komunikací při převozu sedimentu. Použití vodotěsného kontejneru.
  + nesmí být poškozeno opevnění v patě koryta.
  + nesmí být použita těžká technika na přístupových stezkách.
  + nesmí dojít k poručení výustí do koryta (zejména nad stavidlem u Pivovaru, a výúst z Pivovarského rybníka).

**Žádám všechny účastníky jednání, aby jakékoli připomínky k zápisu z jednání psali na email** [**sarka.volfova@multiaqua.cz**](mailto:sarka.volfova@multiaqua.cz) **nejpozději do pěti dnů po obdržení zápisu, jinak se má za to, že zúčastnění s obsahem zápisu souhlasí.**

Záznam provedl: Šárka Volfová, 11. 1. 2021