**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***VD Přísečnice, odběrný objekt – potápěčské práce 2022“***

Č. PL: 2 01 21 057

Požadujeme zajištění těchto prací:

Požadujeme provedení následujících prací za využití potápěčských prací:

1/ Kontrola a následná oprava rozmrazovacího zařízení (demontáž trysek rozmrazování, jejich oprava, výměna těsnících gumiček a O kroužků, montáž trysek, kontrola těsnosti a funkčnosti zařízení).

1. sekce na kótě 710,30 m n. m. 12 ks trysek

2. sekce na kótě 718,40 m n. m. 12 ks trysek

Nálezová zpráva bude vypracována a předána nejpozději 10 dnů od ukončení prováděných prací a kontrol.

2/ Kontrola stavu vodárenských odběrů a kontrola česlí a tabulových uzávěrů na vtoku a jejich očištění od naplavenin.

1. horizont na kótě 700,20 m n. m.

2. horizont na kótě 707,00 m n. m.

3. horizont na kótě 714,00 m n. m.

4. horizont na kótě 722,00 m n. m.

Nálezová zpráva bude vypracována a předána nejpozději 10 dnů od ukončení prováděných prací a kontrol.

3/ Rekognoskace a kontrola vnějšího pláště OO a zaslepení prostupů původního čeření

Nálezová zpráva bude vypracována a předána nejpozději 10 dnů od ukončení prováděných prací a kontrol.

Předpoklad 5 dnů potápěčských prací v hl. pod 13 m.

**Předpokládaná doba plnění zakázky:** 8–9/2022

**Místo plnění zakázky:** VD Přísečnice

**Přílohy:**

VD Přísečnice\_KN.xlsx

VD Přísečnice, odběrný objekt.pdf