**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***VD Křimov – potápěčské práce 2022“***

Č. PL: 2 01 21 054

Požadujeme zajištění těchto prací:

Požadujeme provedení následujících prací za využití potápěčských prací:

1/ Kontrola a následná oprava rozmrazovacího zařízení (demontáž trysek rozmrazování, jejich oprava, výměna těsnících gumiček a O kroužků, montáž trysek, kontrola těsnosti a funkčnosti zařízení).

1. sekce na kótě 542,00 m n. m. 9 ks trysek

2. sekce na kótě 549,00 m n. m. 9 ks trysek

Nálezová zpráva bude vypracována a předána nejpozději 10 dnů od ukončení prováděných prací a kontrol.

2/ Kontrola stavu vodárenských odběrů a kontrola česlí na vtoku a jejich očištění od naplavenin.

1. horizont na kótě 542,71 m n. m.

2. horizont na kótě 551,31 m n. m.

3. horizont na kótě 558,31 m n. m.

3/ Tlakové očištění a kontrola stavu vodících profilů tabulových uzávěrů

4/ Proměření rozteče vodících profilů tabulových uzávěrů vč. proměření zapuštění vodících profilů do betonové konstrukce

Nálezová zpráva bude vypracována a předána nejpozději 10 dnů od ukončení prováděných prací a kontrol.

Předpoklad 6 dnů potápěčských prací v hl. pod 13 m.

**Předpokládaná doba plnění zakázky:** 5–6/2022

**Místo plnění zakázky:** VD Křimov

**Přílohy:**

VD Křimov\_KN.xlsx

VD Krimov.pdf

Tryska VD.pdf