**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***VD Nechranice – potápěčské práce 2022“***

Č. PL: 2 03 21 065

Požadujeme zajištění těchto prací:

V rámci potápěčských prací požadujeme realizovat následující:

- kontrola a vyčištění prahu hradící tabule na výtoku z odpadní chodby č.1 a 2 před započetím kontroly SV a komory Ok HC Nechranice, zatěsnění hradící tabule (zajištění těsnícího materiálu) - kontrola, následná oprava rozmrazovacího zařízení před 1., 2. a 3. přelivným polem - (demontáž trysek rozmrazování, jejich oprava, výměna těsnících gumiček a O-kroužků, montáž trysek, kontrola těsnosti a funkčnosti).

Horní sekce 265,00 m n. m. 10 ks trysek

Dolní sekce 263,00 m n. m. 7 ks trysek

Rozsah prací bude ještě upřesňován v závislosti na postupu prací při rekonstrukci krajních polí VDN a aktuální hladině v nádrži.

- kontrola dosedacího prahu pro hradící tabuli před hrazením 2. přelivného pole před periodickou prohlídkou (září 2022), zatěsnění hradící tabule (dodavatel si zajistí vhodný těsnící materiál).

Termín k provedení prací sdělí provozovatel.

Předpoklad 4 dny potápěčských prací v hl. do 13 m.

Nálezová zpráva bude vypracována a předána nejpozději 10 dnů od ukončení prováděných prací a kontrol.

**Předpokládaná doba plnění zakázky:** 6–9/2022

**Místo plnění zakázky:** VD Nechranice

**Přílohy:**

VDN\_KN.xlsx