**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***HC Nechranice – potápěčské práce 2022“***

Č. PL: 2 16 21 064

Požadujeme zajištění těchto prací:

Požadavek na potápěčské práce:

- kontrola a následné vyčištění prahů hradících tabulí na vtoku č. 1 a 2 před plánovanou kontrolou SV a komory OK, zatěsnění provizorního hrazení (dodavatel si zajistí vhodný těsnící materiál)

- kontrola, následná oprava rozmrazovacího zařízení (demontáž trysek rozmrazování kolem věžového objektu a v prostoru vodících I profilů pro hradící tabule SV, jejich oprava, výměna těsnících gumiček a O kroužků, montáž trysek, kontrola těsnosti a funkčnosti obou sekcí).

VO sekce na kótě 262 m n. m. 24 ks trysek

VO – vodící profily:

-horní sekce 257,00 m n. m. 4 ks trysek

-dolní sekce 249,00 m n. m. 4 ks trysek

Termín provedení sdělí provozovatel.

Předpoklad 3 dny potápěčských prací v hl. pod 13 m.

Nálezová zpráva bude vypracována a předána nejpozději 10 dnů od ukončení prováděných prací a kontrol.

**Předpokládaná doba plnění zakázky:** 6–9/2022

**Místo plnění zakázky:** HCN věžový objekt – strojní část

**Přílohy:**

HCN\_KN.xlsx