**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***VD Březová – potápěčské práce 2022“***

Č. PL: 1 02 21 002

Požadujeme zajištění těchto prací:

Požadujeme provedení čištění nátoků SV a podrobné prohlídky prostoru vtoků do spodních výpustí v tomto rozsahu:

a) Stav splavenin – zpráva z prohlídky bude obsahovat popis a náčrtek rozložení a výšky splavenin na vtoku před česlemi a případně před osazeným provizorním hrazením v drážkách před česlemi. V popisu budou dále uvedeny údaje o množství splavenin, materiálovém složení jeho tvaru a velikosti.

Bude provedeno očištění česlí od ulpělých splavenin. Prostor před nátokem do s.v. bude vyčištěn od naplaveného sedimentu v předpokládaném rozsahu 1 m3. V případě zjištění většího množství splavenin před a na česlích, které by snižovalo kapacitu spodních výpustí nebo stabilitu konstrukce česlí bude po okamžitém vyrozumění a dohodě s příslušnými odpovědnými pracovníky TBD přistoupeno k vytěžení splavenin.

b) Podrobná prohlídka stavební části – zpráva z prohlídky bude obsahovat popis poškození a rozměrový náčrtek změn ve srovnání s původním stavem stavební konstrukce.

c) Podrobná prohlídka a očištění konstrukce česlí – zpráva z prohlídky bude obsahovat výsledky zjištění stavu konstrukce česlí, včetně podpěrných a upevňovacích prvků, s ohledem na změny oproti původnímu tvaru, chybějící části, stav povrchových ochran a na korozní úbytky materiálu. V rozměrovém náčrtku budou uvedena místa výsledků zjištění.

Předpoklad 2 dny potápěčských prací.

Z provedené kontroly požadujeme vyhotovit písemnou zprávu včetně obrazového záznamu, která bude předána nejpozději do 10 dnů od provedení kontroly. Z průběhu potápěčských prací bude pořízena fotodokumentace a videozáznam.

**Doba plnění zakázky:** 5-10/2022

**Místo plnění zakázky:** VD Březová

**Přílohy:**

brezova\_pozemky.xls

březová hraz\_rez.pdf