**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***VD Jirkov – potápěčské práce 2022“***

Č. PL: 2 01 21 056

Požadujeme zajištění těchto prací:

Požadujeme provedení následujících prací za využití potápěčských prací:

1/ Kontrola a následná oprava rozmrazovacího zařízení (demontáž trysek, jejich oprava, výměna těsnících O kroužků, montáž trysek, kontrola těsnosti a funkčnosti zařízení)

1.sekce na kótě 423,60 m.n.m

2.sekce na kótě 431,60 m.n.m

Nálezová zpráva bude vypracována a předána nejpozději 10 dnů od ukončení prováděných prací a kontrol.

2/ Kontrola stavu vodárenských odběrů a MVE, kontrola česlí na vtoku a jejich očištění od naplavenin.

1.horizont MVE na kótě 439,60 m.n.m

2.horizont VO na kótě 426,20 m.n.m

3.horizont VO na kótě 439,60 m.n.m

Nálezová zpráva bude vypracována a předána nejpozději 10 dnů od ukončení prováděných prací a kontrol.

3/ Očištění a kontrola šroubových spojů rámu česlí a potrubí nátoku MVE

4/ Zapravení drobné poruchy ŽB konstrukce VO

5/ Periodická kontrola prostoru nátoku do spodních výpustí (1x3roky) dle programu TBD

Předpoklad 6 dnů potápěčských prací v hl. pod 13 m.

Nálezová zpráva bude vypracována a předána nejpozději 10 dnů od ukončení prováděných prací a kontrol.

**Doba plnění zakázky:** 5-6/2022

**Místo plnění zakázky:** VD Jirkov

**Přílohy:**

VD Jirkov.pdf

Tryska VD.pdf

VD Jirkov\_KN.xlsx