**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***VD Přísečnice, sdružený objekt – potápěčské práce 2022“***

Č. PL: 2 01 21 058

Požadujeme zajištění těchto prací:

Požadujeme provedení následujících prací za využití potápěčských prací:

1/ Kontrola a následná oprava rozmrazovacího zařízení (demontáž trysek rozmrazování, jejich oprava, výměna těsnících gumiček a O kroužků, montáž trysek, kontrola těsnosti a funkčnosti zařízení).

1. sekce na kótě 708,90 m n. m. 18 ks trysek

2. sekce na kótě 715,90 m n. m. 18 ks trysek

Nálezová zpráva bude vypracována a předána nejpozději 10 dnů od ukončení prováděných prací a kontrol.

2/ Proměření rozteče vodících profilů tabulových uzávěrů vč. proměření zapuštění vodících profilů do betonové konstrukce

Nálezová zpráva bude vypracována a předána nejpozději 10 dnů od ukončení prováděných prací a kontrol.

Předpoklad 4 dny potápěčských prací v hl. pod 13 m.

**Předpokládaná doba plnění zakázky:** 8–9/2022

**Místo plnění zakázky:** VD Přísečnice

**Přílohy:**

VD Přísečnice\_KN.xlsx

VD Přísečnice, sdružený objekt.pdf