**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***VD Všechlapy – potápěčské práce 2022“***

Č. PL: 2 07 21 070

Požadujeme zajištění těchto prací:

Kontrola vtoků DN 1800 na kótě 208,85 m n.m. a DN 500 na kótě 204,6 m n. m. včetně česlí, vyčištění (čištění česlí a prostoru česlí od naplavenin, případně usazenin).

Demontáž zkorodovaného žebříku u DN 500 a předání provozovali.

Periodická kontrola prostorů nátoků do spodních výpustí VD (systém TBD).

Předpoklad 3 dny potápěčských prací v hl. do 13 m.

Nálezová zpráva bude vypracována a předána nejpozději do 10 dnů od ukončení prováděných prací a kontrol.

**Předpokládaná doba plnění zakázky:** 5–11/2022

**Místo plnění zakázky:** VD Všechlapy

**Přílohy:**

VD Všechlapy\_KN.xlsx

TZ VD Všechlapy.docx