**KOLOVÁ SVAHOVÁ SEKAČKA – 2 ks**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Technická specifikace** | Sečení vícestranné bez otáčení stroje s dálkovým ovládáním | | |  |
| **Místo dodání** | Provoz Šumperk, Temenická 52, Šumperk – 1 ks  Provoz Veselí nad Moravou, Benátky 1147, Veselí nad Moravou – 1ks | | | |
|  | | | |  |
| **Parametr** | **Popis – požadované parametry** | | **Úroveň parametru pro ZŘ** | **Popis – nabízené parametry** |
| Rozměry stroje včetně hnacích kol | 1 650 x 1 450 mm | | max. |  |
| Celková výška | 1 000 mm | | max. |  |
| Konstrukce stroje | hliníková slitina | | pevný |  |
| motor | dvouválec, vzduchem chlazený, 4 – taktní benzínový | | pevný |  |
| objem palivové nádrže | min. 16 L | | min. |  |
| chlazení | horním externím sáním a cyklónovým vzduchovým filtrem, | | pevný |  |
| Výkon / objem | 21 HP / 726 ccm | | min. |  |
| hydrostatický pohon | ano – plynulý pojezd všemi směry ovládaný joystickem | | pevný |  |
|  |  | |  |  |
| rychlost vpřed | 0 – 8 km/hod | | Požadované rozmezí  min. – max. |  |
| rychlost vzad | 0 - 8 km/hod | | Požadované rozmezí  min. – max. |  |
| Řízení a směrové ovládání | joystick | | pevný |  |
| Otáčení stroje | 360° na místě 4 kola | | pevný |  |
| spojka | hydrostat – nemá spojku, vše zajišťuje pístové čerpadlo hydraulické kapaliny, spojka slouží k zapnutí sečení | | pevný |  |
| startér | elektrický + sytič | | pevný |  |
|  |  | |  |  |
| Dálkové ovládání | Všech funkcí stroje na 100 m | | min. |  |
| Náhradní baterie | 1 ks k ovladači | | min. |  |
| brzda | hydrostat, nemá centrální brzdu, brzdí čerpadlem, brzda na hydraulickém motoru – pouze zajišťovací ve svahu a parkovací | | pevný |  |
|  |  | |  |  |
| Naviják – sloužící ke stabilizaci sekačky a jištění na prudkém svahu | pomocný | | Min. |  |
| Délka lana | 26 m | | Min. |  |
| Průměr lana | 8 mm | | Min. |  |
| externí síto ventilátoru | horní provedení pro provoz v extenzivní údržbě zeleně | | pevný |  |
| počítadlo motohodin | digitální | | pevný |  |
| bezpečnostní funkce | funkce tzv. „mrtvého muže“ | | pevný |  |
| Změna směru a rychlosti | za jízdy | | pevný |  |
| Otáčení | smykové | | pevný |  |
| kola a pneumatiky | 16 x 6,5 -8  se šípovým vzorem Terra | | Kola – min - pevný |  |
| svahová dostupnost | **min. 40°/55° s navijákem** | | min |  |
| nářadí | příruční sada | | min. |  |
| hmotnost | max. 390 kg | | max. |  |
|  | | | | |
|  |  |  | |  |
| Žací ústrojí  Spojka nože | nože |  | |  |
| elektromagnetická | Min. | |  |
| pracovní záběr sečení | min. 120 cm, max. 125 cm | rozmezí  min. – max. | |  |
|  |  | |  |
| Žací ústrojí | 4 nože | pevný | |  |
| 4 nože náhradní | pevný | |  |
| Tloušťka nože | 6 mm | pevný | |  |
| bezpečnostní brzda | ano | Pevný | |  |
| nastavení výšky sečení | 9 – 14 cm | rozmezí  min. – max. | |  |
|  |  |  | |  |
| **Součástí dodávky bude** |  |  | |  |
| Záruční doba | min. 24 měsíců | min. | |  |
| Servisní prohlídka/záruční servis | výrobcem určené intervaly (předpoklad 2 prohlídky/servisy), (vše bude zahrnuto v celkové ceně) => bezplatná prohlídka a práce | pevný | |  |
| Servisní místo | do 150 km od místa dodání, reakce od nahlášené poruchy do 48 h | max. | |  |
| Zaškolení obsluhy | předvedení dodaného zařízení, jeho vyzkoušení a zprovoznění, proškolení obsluhy včetně pořízení zápisu o tomto proškolení s podpisem všech zúčastněných osob, dokumentace k dodanému zařízení, včetně atestů a jiných dokladů | pevný | |  |
| Všechny další poplatky spojené s dodáním a případnou montáží zařízení | ano | pevný | |  |
| Dopravní náklady na určené místo | ano | pevný | |  |