**KOLOVÁ SVAHOVÁ SEKAČKA – 2 ks**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technická specifikace** | Sečení vícestranné bez otáčení stroje s dálkovým ovládáním |  |
| **Místo dodání** | Provoz Šumperk, Temenická 52, Šumperk – 1 ksProvoz Veselí nad Moravou, Benátky 1147, Veselí nad Moravou – 1ks |
|  |  |
| **Parametr** | **Popis – požadované parametry** | **Úroveň parametru pro ZŘ** | **Popis – nabízené parametry** |
| Rozměry stroje včetně hnacích kol  | 1 650 x 1 450 mm | max. |  |
| Celková výška  | 1 000 mm | max. |  |
| Konstrukce stroje | hliníková slitina | pevný |  |
| motor | dvouválec, vzduchem chlazený, 4 – taktní benzínový | pevný |  |
| objem palivové nádrže | min. 16 L | min. |  |
| chlazení | horním externím sáním a cyklónovým vzduchovým filtrem,  | pevný |  |
| Výkon / objem | 21 HP / 726 ccm  | min. |  |
| hydrostatický pohon | ano – plynulý pojezd všemi směry ovládaný joystickem | pevný |  |
|  |  |  |  |
| rychlost vpřed | 0 – 8 km/hod | Požadované rozmezí min. – max. |  |
| rychlost vzad | 0 - 8 km/hod  | Požadované rozmezí min. – max. |  |
| Řízení a směrové ovládání | joystick | pevný |  |
| Otáčení stroje | 360° na místě 4 kola | pevný |  |
| spojka | hydrostat – nemá spojku, vše zajišťuje pístové čerpadlo hydraulické kapaliny, spojka slouží k zapnutí sečení | pevný |  |
| startér | elektrický + sytič | pevný |  |
|  |  |  |  |
| Dálkové ovládání | Všech funkcí stroje na 100 m | min. |  |
| Náhradní baterie | 1 ks k ovladači | min. |  |
| brzda | hydrostat, nemá centrální brzdu, brzdí čerpadlem, brzda na hydraulickém motoru – pouze zajišťovací ve svahu a parkovací | pevný |  |
|  |  |  |  |
| Naviják – sloužící ke stabilizaci sekačky a jištění na prudkém svahu | pomocný | Min. |  |
| Délka lana  | 26 m | Min. |  |
| Průměr lana | 8 mm | Min. |  |
| externí síto ventilátoru | horní provedení pro provoz v extenzivní údržbě zeleně  | pevný |  |
| počítadlo motohodin | digitální | pevný |  |
| bezpečnostní funkce | funkce tzv. „mrtvého muže“ | pevný |  |
| Změna směru a rychlosti | za jízdy | pevný |  |
| Otáčení  | smykové | pevný |  |
| kola a pneumatiky | 16 x 6,5 -8 se šípovým vzorem Terra  | Kola – min - pevný |  |
| svahová dostupnost | **min. 40°/55° s navijákem** | min |  |
| nářadí | příruční sada | min. |  |
| hmotnost | max. 390 kg | max. |  |
|  |
|  |  |  |  |
| Žací ústrojíSpojka nože | nože |  |  |
| elektromagnetická | Min. |  |
| pracovní záběr sečení | min. 120 cm, max. 125 cm | rozmezí min. – max. |  |
|  |  |  |
| Žací ústrojí | 4 nože | pevný |  |
| 4 nože náhradní | pevný |  |
| Tloušťka nože | 6 mm | pevný |  |
| bezpečnostní brzda | ano | Pevný |  |
| nastavení výšky sečení | 9 – 14 cm | rozmezí min. – max. |  |
|  |  |  |  |
| **Součástí dodávky bude** |  |  |  |
| Záruční doba | min. 24 měsíců | min. |  |
| Servisní prohlídka/záruční servis | výrobcem určené intervaly (předpoklad 2 prohlídky/servisy), (vše bude zahrnuto v celkové ceně) => bezplatná prohlídka a práce | pevný |  |
| Servisní místo | do 150 km od místa dodání, reakce od nahlášené poruchy do 48 h | max. |  |
| Zaškolení obsluhy | předvedení dodaného zařízení, jeho vyzkoušení a zprovoznění, proškolení obsluhy včetně pořízení zápisu o tomto proškolení s podpisem všech zúčastněných osob, dokumentace k dodanému zařízení, včetně atestů a jiných dokladů | pevný |  |
| Všechny další poplatky spojené s dodáním a případnou montáží zařízení | ano  | pevný |  |
| Dopravní náklady na určené místo | ano | pevný |  |