|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód pověřené obce | Poř. číslo obce | Kód lokality | Kód části  obce | Název obce |
| 7209 | 006 | 01 | 08698 | LOUČKA (změna č. 1 09/2021) |

## Stručná charakteristika řešeného území

Loučka je středně velká obec místního významu, nachází se asi 10,0 km severozápadně od města Valašské Klobouky. Zástavba se rozprostírá okolo st. silnice II/488 v Přírodním parku Vizovické vrchy. Jižní část obce se nachází v CHKO Bílé Karpaty. Obcí protéká bezejmenný potok ústící do Sviborky. Dle podkladů obce bylo evidováno v roce 2021 v obci 450 trvale žijících obyvatel. Předpokládaný vývoj počtu obyvatel do roku 2030 je na 600 osob. Zástavba se rozkládá v nadmořské výšce 415 – 460 m n. m.

## Stávající stav

Zájmové území je z hlediska řešení kanalizace rozděleno na dvě spádově orientované části. Obec má vybudovánu kombinovanou kanalizační síť (jednotná i splašková kanalizace). Stávající stoky jednotné kanalizace byly po odlehčení na dešťových oddělovačích zaústěny do páteřního přivaděče vedoucího na ČOV uvedenou do trvalého provozu v roce 2003.

V části zástavby je vybudován oddílný kanalizační systém. Z části zástavby podél komunikace do Slopného jsou splaškové OV přečerpávány do gravitačního přivaděče na ČOV, rovněž jsou obdobným způsobem přečerpávány splaškové OV z domova důchodců. V areálu firmy DGS plast s.r.o. je ČOV sloužící pro čištění odpadních vod z tohoto průmyslového areálu.

### Údaje o kanalizaci

* délka kanalizace je cca 5 837 m DN 250 – DN 400
* 2x ČS, délka výtlačného potrubí je cca 380 m DN 80
* 95% obyvatel je napojeno na veřejnou kanalizaci

## Výhled

Vzhledem k dobrému stavu bude stávající stoková síť zachována, případně dobudována a budou od ní odpojeny srážkové vody. Stávající jednotná kanalizace tak bude mít úlohu pouze splaškové kanalizace a bude i nadále zaústěna do areálu stávající ČOV, která bude zrušena a nahrazena čerpací stanicí. Tato čerpací stanice bude napojena na stokovou síť obce Újezd. Na místě stávajících čerpacích stanic v obci budou zbudovány nové. Odlehčovací komory na stávající stokové síti budou zrušeny z důvodu situování obce v povodí nad plánovanou vodárenskou nádrží Vlachovice. Obec je součástí komplexního řešení (obce Tichov, Drnovice, Vysoké Pole, Újezd a Loučka)přečerpávání podstatné části splaškových odpadních vod na nově vybudovanou ČOV Újezd–Jih pro cca 3 630 EO.

Areálová ČOV firmy DGS plast s.r.o. bude zrušena a splaškové vody budou přes ČS v blízkosti Sviborky odvedeny do stokové sítě obce Újezd.

V obci Loučka bude nutné po odpojení řešit decentralizovaně odvádění srážkových vod.

Orientační výměry:

* splašková kanalizace DN 300, délka cca 935 m
* výtlak DN 80, délka cca 1 540 m
* 3 ČS