Příloha č. 1: Technická specifikace: Nástavba na UNIMOG - přední naviják

Druh vozidla: Nákladní automobil, nosič výměnných nástaveb

Kategorie vozidla: N2G

Tovární značka: MERCEDES-BENZ

Typ: U 400

Obchodní označení: UNIMOG

VIN: WDB4051031V230133

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Základní technické parametry** | **Požadovaná úroveň parametrů** | **Hodnota parametrů dodávky** |
| Výrobní značka a typové označení | *(vyplní prodávající)* | |
| Přední hydraulický naviják | ANO | *(vyplní prodávající)* |
| Naviják je plně kompatibilní s výše uvedeným typem vozidla UNIMOG | ANO | *(vyplní prodávající)* |
| Funkce volnoběhu navíjecího bubnu | ANO | *(vyplní prodávající)* |
| Pohon bubnu navijáku s robustným šnekovým převodem | ANO | *(vyplní prodávající)* |
| Dálkové ovládání navijáku | ANO | *(vyplní prodávající)* |
| Samočinné řazení a ukládání lana na buben | ANO | *(vyplní prodávající)* |
| Brzda, přítlačná kladka, pojistka proti přetížení | ANO | *(vyplní prodávající)* |
| Lano (ocel) o min. průměru 13 mm, délce min. 40 m, zakončené hákem | ANO | *(vyplní prodávající)* |
| Tahová síla při spodní poloze lana | min. 6 t | *(vyplní prodávající)* |
| Pohon od hydrauliky vozidla | ANO | *(vyplní prodávající)* |
| Prostřednictvím navijáku možnost tahání předmětů, uvolňování, samovyprošťování | ANO | *(vyplní prodávající)* |
| Elektrická soustava 24 V (připojení zásuvka) | ANO | *(vyplní prodávající)* |
| Hmotnost navijáku | max. 250 kg | *(vyplní prodávající)* |
| Návody k obsluze v češtině | ANO | *(vyplní prodávající)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Předání*** | | |
| Plnění předmětu smlouvy zahrnuje dopravu předmětu koupě na místo předání a převzetí, osazení, zprovoznění předmětu koupě a proškolení obsluhy | ANO | *(vyplní prodávající)* |