**Seznam ohrad k opravě v hřebčíně ve Slatiňanech**

**II. Etapa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ohrady k obnově** | | |
| Značení | Délky (m) | Popis |
| **B** | 380 | Ohrada z Tr. 100 mm, silná koroze, díly uhnívají, ohnuté části, přeplátování pomocí ploché oceli |
| **Celkem** | **380** |  |

Ohrady pod výcvikem koní „A“ - Dokončeny v I. Etapě ( značeno modře )

Ohrady pod výcvikem koní „B“ – II. Etapa ( značeno červeně )



Stávající stav „B“:





Detail přichycení závory:

