POZNÁMKY |  |  |  |  |  |  |  |  |
1) Typ prvku |  |  |  |  |  |  |  |  |
- L - prvek typu linie, lomená čára |  |  |  |  |  |  |  |
- P - prvek typu plocha |  |  |  |  |  |  |  |
- B - prvek typu bod - značka (zjednodušené vyjádření objektů) |  |  |  |  |  |
- T - prvek typu bod - text |  |  |  |  |  |  |  |
- kóta - prvek typu kóta, může být též složen z linií a textů |  |  |  |  |  |  |
2) Vrstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
Textový název vrstvy je vždy doplněn číslem vrstvy. Číslo vrstvy je rozhodující pro její přesné určení. |  |  |
3) Barvy |  |  |  |  |  |  |  |  |
Barvy jsou uváděny textem a jejich vyjádření v konkrétním software se řídí dle následující tabulky |  |  |
Název v tabulce | číslo v AutoCADu | číslo v MicroStationu |  |  |  |  |  |  |
červená | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
žlutá | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
zelená | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |
svmodrá | 4 | 7 |  |  |  |  |  |  |
modrá | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |
fialová | 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |
černá (bílá) | 7 | 0 |  |  |  |  |  |  |
tmšedá | 8 | 112 |  |  |  |  |  |  |
svšedá | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  |
4) Tloušťka čáry |  |  |  |  |  |  |  |  |
Pro vyjádření tloušťky čar se používá stupňování 0,1,2 s možností použít dvě řady tloušťky čar |  |  |  |
- řada 1 = 0.18 mm, 2 = 0.35 mm, 3= 0.7 mm |  |  |  |  |  |  |
- řada 2 = 0.25 mm, 2 = 0.5 mm, 3= 1.0 mm |  |  |  |  |  |  |
Průběhy inženýrských sítí geodeticky zaměřené se kreslí tl. 1, ostatní průběhy se kreslí tl. 0. |  |  |  |
Hranice budov měřené v terénu se kreslí tl. 2, hranice převzaté z katastrální mapy se kreslí tl. 0. |  |  |
5) Typ čáry |  |  |  |  |  |  |  |  |
Typy čar jsou uváděny slovně a jejich vyjádření v konkrétním software se řídí následující tabulkou |  |  |
Název v tabulce | číslo v AutoCADu | číslo v MicroStationu |  |  |  |  |  |  |
Plná | ISO02W100 | 0 |  |  |  |  |  |  |
čárkovaná | ISO03W100 | 2 |  |  |  |  |  |  |
přerušovaná | ISO07W100 | 5 |  |  |  |  |  |  |
tečkovaná | ISO10W100 | 1 |  |  |  |  |  |  |
čerchovaná | ISO02W100 | 4 |  |  |  |  |  |  |
dvojčerchovaná (dělící) | ISO02W100 | 6 |  |  |  |  |  |  |
dlouhá-krátká | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |
Pro průběhy inženýrských sítí se pro podzemní průběh používá typ čáry ČÁRKOVANÁ a pro |  |  |  |
nadzemní typ PŘERUŠOVANÁ |  |  |  |  |  |  |  |
Rozlišení jednotlivých průběhů stavebních objektů |  |  |  |  |  |  |
- viditelný průnik s terénem | plná |  |  |  |  |  |  |
- nevidit. průnik s terénem | čárkovaná |  |  |  |  |  |  |
- nadzemní průběh | přerušovaná |  |  |  |  |  |  |
U plotů je variantně uvedená vzorovaná čára, pokud je k dispozici v knihovně čar typ pro ploty. |  |  |  |
Jinak se použije PLNÁ. |  |  |  |  |  |  |  |
6) Texty -Font, TV,SV |  |  |  |  |  |  |  |
Fonty textů jsou uváděny textem a jejich vyjádření v konkrétním software se řídí dle následující tabulky |  |  |
Název v tabulce | v AutoCADu | v MicroStationu |  |  |  |  |  |  |
arial | arial | arial |  |  |  |  |  |  |
courier | courier | courier |  |  |  |  |  |  |
standard | standard | 0 |  |  |  |  |  |  |
VT (výška textu), ST (šírka textu) - hodnota se uvádí v mm při vykreslení na papír |  |  |  |  |
7) Značka - pojmenování značek vychází z normy Mapy velkých měřítek ČSN 01 3411 |  |  |  |