T:\DOPR_AKCE\LES_KRALOVSTVI\PDPS\D_101_ZPEVNĚNÉ PLOCHY\D_101_3_1_POD_PROF_SILNICE.dwg,Model,27.9.2023 8:26:50,Neudert,DWG To PDF.pc3,Uživ 1 (700.00 x 350.00 MM),1:1,
T:\DOPR_AKCE\LES_KRALOVSTVI\PDPS\D_101_ZPEVNĚNÉ PLOCHY\D_101_3_2_POD_PROF_TOCNA.dwg,Model,27.9.2023 8:27:44,Neudert,DWG To PDF.pc3,ISO A3 plná (420.00 x 297.00 mm),1:1,
T:\DOPR_AKCE\LES_KRALOVSTVI\PDPS\D_101_ZPEVNĚNÉ PLOCHY\D_101_3_3_POD_PROF_UCELOVA_KOM_51_2023.dwg,Model,27.9.2023 8:44:12,Neudert,DWG To PDF.pc3,Uživ 1 (700.00 x 350.00 MM),1:1,
T:\DOPR_AKCE\LES_KRALOVSTVI\PDPS\D_101_ZPEVNĚNÉ PLOCHY\D_101_3_4_POD_PROF_PARKOVISTE_09_2023.dwg,Model,27.9.2023 8:45:50,Neudert,DWG To PDF.pc3,Uživ 1 (700.00 x 350.00 MM),1:1,
T:\DOPR_AKCE\LES_KRALOVSTVI\PDPS\D_101_ZPEVNĚNÉ PLOCHY\D_101_3_5_POD_PROF_CHODNIK.dwg,Model,27.9.2023 8:47:03,Neudert,DWG To PDF.pc3,ISO A3 plná (420.00 x 297.00 mm),1:1,
T:\DOPR_AKCE\LES_KRALOVSTVI\PDPS\D_101_ZPEVNĚNÉ PLOCHY\D_101_4_VZ_REZY.dwg,Model,27.9.2023 8:49:09,Neudert,DWG To PDF.pc3,Uživ 2 (1100.00 x 350.00 MM),1:0.5,
T:\DOPR_AKCE\LES_KRALOVSTVI\PDPS\D_101_ZPEVNĚNÉ PLOCHY\D_101_5_1_PR_REZY_SILNICE.dwg,Model,27.9.2023 8:56:50,Neudert,DWG To PDF.pc3,Uživ 1 (900.00 x 350.00 MM),1:1,
T:\DOPR_AKCE\LES_KRALOVSTVI\PDPS\D_101_ZPEVNĚNÉ PLOCHY\D_101_5_2_PR_REZY_TOCNA.dwg,Model,27.9.2023 9:09:47,Neudert,DWG To PDF.pc3,ISO A3 plná (420.00 x 297.00 mm),1:1,
T:\DOPR_AKCE\LES_KRALOVSTVI\PDPS\D_101_ZPEVNĚNÉ PLOCHY\D_101_5_3_PR_REZY_UCELOVA_KOM_51_2023.dwg,Model,27.9.2023 9:16:25,Neudert,DWG To PDF.pc3,Uživ 1 (900.00 x 350.00 MM),1:1,
T:\DOPR_AKCE\LES_KRALOVSTVI\PDPS\D_101_ZPEVNĚNÉ PLOCHY\D_101_5_4_PR_REZY_PARKOVISTE_09_2023.dwg,Model,27.9.2023 9:17:36,Neudert,DWG To PDF.pc3,Uživ 1 (1100.00 x 350.00 MM),1:1,
T:\DOPR_AKCE\LES_KRALOVSTVI\PDPS\D_101_ZPEVNĚNÉ PLOCHY\D_101_5_5_PR_REZY_CHODNÍK.dwg,Model,27.9.2023 9:18:44,Neudert,DWG To PDF.pc3,ISO A3 plná (420.00 x 297.00 mm),1:1,
T:\DOPR_AKCE\LES_KRALOVSTVI\PDPS\D_101_ZPEVNĚNÉ PLOCHY\D_101_6_vytyceni_09_2023.dwg,PDF,27.9.2023 9:19:56,Neudert,DWG To PDF.pc3,Uživ 1 (1100.00 x 500.00 MM),1:1,
T:\DOPR_AKCE\LES_KRALOVSTVI\PDPS\D_101_ZPEVNĚNÉ PLOCHY\D_101_7_bezbarierove_upravy_51.dwg,Model,27.9.2023 9:22:20,Neudert,DWG To PDF.pc3,Uživ 1 (1100.00 x 600.00 MM),1:0.05,
T:\DOPR_AKCE\LES_KRALOVSTVI\PDPS\D_101_ZPEVNĚNÉ PLOCHY\D_101_8_SCHODY_REZY.dwg,Model,27.9.2023 9:23:53,Neudert,DWG To PDF.pc3,ISO A3 plná (420.00 x 297.00 mm),1:0.5,
T:\DOPR_AKCE\LES_KRALOVSTVI\PDPS\D_101_ZPEVNĚNÉ PLOCHY\D_101_9_SCHODY_PUDORYS.dwg,Model,27.9.2023 9:25:06,Neudert,DWG To PDF.pc3,ISO A3 plná (420.00 x 297.00 mm),1:0.5,
T:\DOPR_AKCE\LES_KRALOVSTVI\PDPS\D_101_ZPEVNĚNÉ PLOCHY\D_101_10_1_mobiliar_SITUACE.dwg,pdf_100,27.9.2023 9:26:03,Neudert,DWG To PDF.pc3,Uživ 1 (700.00 x 350.00 MM),1:1,
T:\DOPR_AKCE\LES_KRALOVSTVI\PDPS\D_101_ZPEVNĚNÉ PLOCHY\D_101_10_2_mobiliar DETAILY.dwg,Model,27.9.2023 9:27:24,Neudert,DWG To PDF.pc3,ISO A3 plná (420.00 x 297.00 mm),1:20,
T:\DOPR_AKCE\LES_KRALOVSTVI\PDPS\D_101_ZPEVNĚNÉ PLOCHY\D_101_10_2_mobiliar DETAILY.dwg,Model,27.9.2023 9:28:21,Neudert,DWG To PDF.pc3,ISO A3 plná (420.00 x 297.00 mm),1:20,
T:\DOPR_AKCE\LES_KRALOVSTVI\PDPS\D_101_ZPEVNĚNÉ PLOCHY\D_101_10_2_mobiliar DETAILY.dwg,Model,27.9.2023 9:29:20,Neudert,DWG To PDF.pc3,ISO A3 plná (420.00 x 297.00 mm),1:20,
T:\DOPR_AKCE\LES_KRALOVSTVI\PDPS\D_101_ZPEVNĚNÉ PLOCHY\D_101_10_2_mobiliar DETAILY.dwg,Model,27.9.2023 9:30:04,Neudert,DWG To PDF.pc3,ISO A3 plná (420.00 x 297.00 mm),1:20,
T:\DOPR_AKCE\LES_KRALOVSTVI\PDPS\C_SITUACNI VYKRESY\C_2_Katastrální situační výkres.dwg,PDF,27.9.2023 9:58:53,Neudert,DWG To PDF.pc3,Uživ 1 (700.00 x 350.00 MM),1:1,
T:\DOPR_AKCE\LES_KRALOVSTVI\PDPS\D_101_ZPEVNĚNÉ PLOCHY\D_101_7_bezbarierove_upravy_51.dwg,Model,9.10.2023 12:30:04,Neudert,DWG To PDF.pc3,Uživ 1 (1100.00 x 600.00 MM),1:0.05,
T:\DOPR_AKCE\LES_KRALOVSTVI\PDPS\D_101_ZPEVNĚNÉ PLOCHY\D_101_10_1_mobiliar_SITUACE.dwg,pdf_100,9.10.2023 12:31:38,Neudert,DWG To PDF.pc3,Uživ 1 (700.00 x 350.00 MM),1:1,
