**KARTA SEČENÍ**

**PROVOZ: BLANSKO**

**VODNÍ TOK: Semíč (IDVT 10188552)**

**K.Ú.: Svitávka**

***Lokalita BL 4***

**Popis úseku:**

staničení v km: Semíč **0,000 – 0,840** (840 m)

celková délka úseku (levý + pravý břeh): **1 061 m**

orientační výměra: **6 730 m2**

**Pokos břehů koryta drobného vodního toku Semíč v intravilánu městyse Svitávka. Začátek úseku je nad jezem Svitávka (STOBA) a konec úseku je při severním okraji zástavby, u RD v ul. U Koupaliště 429.**

**Požadované práce:**

1. Pokos travního porostu včetně likvidace jednoletých výmladků bude proveden ve dně a po obou březích s přesahem 1,0 m za horní břehovou hranu, pokud není v popise pracovních úseků uvedeno jinak. **Výhrab celé plochy s odvozem travní hmoty a doložení potvrzení – čestné prohlášení o jejím uložení.**

**Výhrab – jedná se o pokos (ne mulčování), tudíž výhrab bude v daném místě prováděn tak dlouho, dokud bude profil hrábí zachytávat travní hmotu. Nedostatečný výhrab (tzn. pouze povrchně provedený či ponechání shluků travní hmoty) je závažným důvodem pro nepřevzetí prací. Výhrab bude probíhat průběžně tak, aby při dešti nedocházelo ke splachům do koryta toku.**

1. **Mulčování s ponecháním travní hmoty na břehovém svahu je možno využít pouze výjimečně po odsouhlasení úsekovým technikem provozu s ohledem na kvalitu a vzrůst travního porostu.**

Pokos travního porostu je nutný provádět i z koryta vodního toku.

**Úsek 1 (celkem 4 165 m2)**

od jezu Svitávka (STOBA) po silniční most ev.č. 37419-3, ř.km 0,000 – 0,595 o celkové délce (pouze LB) 595 m a výměře cca 4 165 m2. Pokos levého břehu bude proveden včetně navazujícího zemní hrázky, tzn. 1,0 m za vzdušnou patu hrázky, popř. po ploty souběžné s vodním tokem. V místě křížení vodního toku s lávkou pro pěší bude pokos proveden také pod konstrukcí lávky. Přístup ke korytu je možný po přilehlých pozemcích.

**Úsek 2 (celkem 2 565 m2)**

od silničního mostu ev.č. 37419-3 po okraj zástavby (po RD v ul. U Koupaliště 429), ř. km 0,607 – 0,840 o celkové délce (LB + PB) 466 m a výměře cca 2 565 m2. Koryto je v celé délce úseku přístupné z pozemní asfaltové komunikace na pravém břehu. V místě souběhu toku s komunikací bude pokos proveden až po její okraj, v ostatních případech 1,0 m za horní břehovou hranu.

**Doporučená mechanizace:**

ad 1) **křovinořez, hrábě, vidle**

ad 2) **2x svahová sekačka s minimálním záběrem 1 m mulčovače s Y noži, minimální výkon 18 kW, svahová kola**

Není vhodný traktor s příkopovým ramenem.

**První pokos bude ukončen do 30. 6., druhý do 31. 10.**

**Lokalita BL 4** – Semíč (IDVT 10188552), k. ú. Svitávka



**Svitava**

**SVITÁVKA**

**Semíč**

**ZÚ 1 (ř.km 0,000)**

**KÚ 1 (ř.km 0,595)**

**ZÚ 2 (ř.km 0,607)**

**KÚ 2 (ř.km 0,840)**