**Významný vodní tok Trusovický potok (IDVT 101 00157)**

Sečení v ř. km 0,000 – 1,200 v k. ú. Hlušovice, Černovír, Moravská Loděnice,Trusovice

* Sečení levého i pravého břehu významného vodního toku Trusovický potok p. č 1203/1 a p. č. 1112/1 v  k. ú. Černovír. Úsek, kde bude prováděno sečení začíná u soutoku s VVT Morava a končí u železničního mostu v k. ú. Černovír.
* Celková délka úseku je 1,200 km a celková výměra pozemků určená k sečení je 21.940 m2. Budou sečeny i části pozemků, kde je trvale vodní plocha. Budou provedeny dvě seče.
* Posečená travní hmota bude mulčována popř. odvezena k ekologické likvidaci. Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku ani na březích toku.
* Práce zahrnují odstranění i rostoucích dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm, ostatní dřeviny a keře většího průměru budou ponechány.
* **Součástí závazku provést dílo je dále:**
* Součástí prací je i odstranění nalezených zbytků dřevní hmoty, kamenů apod. na sečených plochách. Práce nezahrnují odstranění rostoucích dřevin (stromů i keřů), ty budou ponechány.
* Po dohodě s objednatelem provést příp. úpravu porostů (např. ořez větví), aby mohlo dojít k řádnému provedení díla.
* Řádné seznámení se s terénem před provedením prací.
* Zajištění veškerých opatření k zamezení vzniku škod.
* Uvedení všech dalších povrchů, dotčených prováděním díla, do původního stavu (komunikace, chodníky, mosty, příkopy apod.).
* Provedení veškerých prací v souladu s předpisy upravujícími bezpečnost práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených prováděním díla.
* V případě potřeby - provedení dopravního značení včetně jeho projednání.
* Zajištění potřebných, nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných vyjádření, opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla.
* Veškeré další činnosti spojené s poskytováním dané služby v daném čase a místě.
* Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů a okolí. Rákos musí být odvezen k ekologické likvidaci.
* Upozorňujeme, že na levém břehu daného úseku k sečení je protipovodňová hráz, která nesmí být narušena nebo poškozena.
* Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. zařízení, skruže, pařezy, kameny, odpady, výustě apod. Povodí Moravy, s. p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a případnému poškození mechanizace a majetku Povodí Moravy, s. p., nebo třetích osob.

Doporučené strojní vybavení: křovinořez, svahová sekačka nebo dle vybavení zhotovitele.

Termín provádění prací: **2x ročně, první pokos do 30.6 a druhý pokos do 15.10.**

Technický dozor akce: **Mráková Zdeňka, mrakova@pmo.cz, +420 725 788 209**



