**KARTA SEČENÍ**

**PROVOZ:BRNO**

**VODNÍ TOK:ŠATAVA**

***Lokalita BJ 1***

***Dílčí úsek BJ 1.1 (první a druhý pokos)***

**staničení vkm:9,270–11,600**

**Jedná se o pokosoboubřehůvodního toku Šatavav zastavěné části obce Hrušovany**

**u Brnaodprvního příhradového stožáru VN podsilničnímmostem uželezniční trati**   
**proti proudupodél zahrad a výšepřes profilželezničníhoviaduktuBrno–Břeclavpo**   
**kamennýpřelivnahrázirybníkuŠejba.**

**Popis úseku a požadovaných prací:**   
celková délka úseku–**2 330 m**   
orientační výměra–**12000 m2**

**Levý břeh**

přístupný pro mechanizaci po nezpevněné cestě podél toku, krátký úsek výše u rybníka ručně. ***Požadoványjsoudva pokosy travníhoa bylinnéhoporostu,jednoletých výmladků a náletů*** ***spřesahem po souběžnou polní cestu,zásadně však až khladině včetně rákosu.***

***Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci.*** ***Lze využít kvalitní mulčování sponecháním travní hmotyna březícha hrázích aručním***   
***dosečením při hladině.***

**Pravý břeh**

při zahrádkáchpouze pro ruční sečení, krátký úsek výše u rybníkatakéručně.   
***Požadoványjsoudva pokosy travníhoa bylinnéhoporostu, jednoletých výmladků a náletů*** ***spřesahemažpo plotyzahrad nebo0,5 m za břehovou hranu, zásadně však až k hladině*** ***včetně rákosu.***

***Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci.*** ***Lze využít kvalitní mulčování sponecháním travní hmoty na březícha hrázích aručním***   
***dosečenímkhladině.***

Spalovánísuché biomasyna volném prostranství je podmíněnoprojednánímsOÚ Hrušovany u Brnaapříslušným HZS.

Technologie–dle vybavení dodavatele.

**První pokos včetně výhrabu musí být ukončen do 30. 6., druhý pokosvčetně** **výhrabu do 31. 10.**

**KARTA SEČENÍ**

**PROVOZ:BRNO**

**VODNÍ TOK: DUNÁVKA**

***Lokalita BJ 1***

***Dílčí úsek BJ 1.2(první a druhý pokos)***

**staničení vkm:1,600–2,615**

**Jedná se o pokostělesoboustrannýchochranných hrází od výústního objektu zobecní** **ČOVOpatovice u Rajhradupři spodním okraji Opatovických rybníkůpo konec úseku** **cca 5 m nad hospodářským mostkemnaznačenécyklostezcedoRajhradic.**

**Popis úseků a požadovaných prací:**   
celková délka úseku–**1 015m**   
orientačnícelkovávýměra–**15500 m2**

**Celé tělesopravobřežní ochranné hráze**(zemního valu)od výústizobecní ČOV po konec úseku cca 5 m nad hospodářským mostkem scyklostezkou do Rajhradic. Přístup k ploše pro ruční, případně dílčí strojnísečení možný po nezpevněné koruně hráze.

***Požadoványjsoudva pokosy travníhoa bylinnéhoporostu, jednoletých výmladků a náletů***   
***spřesahem 0,5 m za vzdušní patu hráze, výše proti toku po ploty zahrad.***

***Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci.*** ***Lze využít kvalitní mulčování sponecháním travní hmoty na březícha hrázích aručním***   
***dosečením při hladině.***

**Návodní svah levobřežní ochranné hráze**od výústi zobecní ČOV podélrybníkůpo betonovýodběrný objekt říční vody do horní nádrže (tj. mimo zpevněnou korunu hráze a svah hráze přilehléhokrybníkům,kteréseče místní organizace MRS).Přístup kdané ploše podél rybníkůpro ruční i strojnísečeníjemožnýpouze pozpevněné koruně hráze.

***Požadoványjsoudva pokosy travníhoa bylinnéhoporostu, jednoletých výmladků a náletů*** ***pouze zkoryta–návodního svahu hráze po štěrkovou pěšinu na koruně hráze, od*** ***betonového nápustného objektu výše proti toku kosit po ploty zahrad.***

***Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci.*** ***Lze využít kvalitní mulčování sponecháním travní hmoty na březícha hrázích aručním***   
***dosečením při hladině.***

***Nesmí dojít kpoškozeníprotipovodňovýchhrází použitím těžké mechanizace!Vtakovém***   
***případě budeme požadovat odbornou opravu škod nákladem zhotovitele sečení.***

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, MěÚ Židlochovice a HZSŽidlochovice.Technologie–dle vybavení dodavatele.

**První pokos včetně výhrabu musí být ukončen do 30. 6., druhý pokosvčetně** **výhrabu do 31. 10.**

**KARTA SEČENÍ**

**PROVOZ:BRNO**

**VODNÍ TOK: DUNÁVKA**

***Lokalita BJ 1***

***Dílčí úsek BJ 1.3(první a druhý pokos)***

**staničení vkm:3,760–4,150**

**Jedná se o pokosopravenýchochranných zemních hrází tokuvk.ú. Rajhradiceod** **začátku úsekupod první přehrážkou vkorytu po hospodářský mostek a levý břeh** **spříjezdovýmtravnatýmpruhempohorní přehrážku.**

**Popis úseků a požadovaných prací:**   
celková délkaúseku–**390m**   
orientačnícelkovávýměra–**5000m2**

Odzačátku opravených hrází převážněpro ruční sečeníkřovinořezem, dílčí strojové(např. žacím ramenem, jednosou sekačkou)sečenívzdušního líce hrázeakorunyje možné zpřilehlého pole pouzepodomluvě svlastníky pozemků.

***Požadoványjsoudva pokosy travníhoa bylinnéhoporostui případných náletůspřesahem*** ***0,5–1m od vzdušní paty hráze na přilehlápole.***

***Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci.***

***Nesmí dojít kpoškozeníprotipovodňovýchhrázípoužitím těžké mechanizace!Vtakovém***   
***případě budeme požadovat odbornou opravu škod nákladem zhotovitele sečení.***

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací,OÚRajhradice a HZS.

Technologie–dle vybavení dodavatele.

**První pokos včetně výhrabu musí být ukončen do 30. 6., druhý pokosvčetně** **výhrabu do 31. 10.**

**KARTA SEČENÍ**

**PROVOZ:BRNO**

**VODNÍ TOK: TIKOVICKÝPOTOK**   
***Lokalita BJ 1***

***Dílčí úsek BJ 1.4 (první a druhý pokos)***

**staničení vkm:0,000–0,880**

**Jedná se o pokosbřehů úpravy potoka od soutoku spotokem Lejtnajihozápadněpod** **obcí Ořechov u Brna proti proudu po konec úseku sečení usilničního mostu.**

**Popis úseků a požadovaných prací:**   
celková délka úseku–**880m**   
orientačnícelkovávýměra–**4500m2**

Od zaústění do Lejtny po opevněný výtok zČOV Ořechovjezemní koryto, výše od výtoku zČOV proti proudu ksilničnímumostu vobci koryto zpevněnotěžkoukamennou rovnaninou, kosit se zde bude kamenivem prorostlá tráva, souběžný pruh mezi pravou břehovou hranou a oplocením sadu a levá břehová hrana spřesahem 0,5 m.

Přístupkplochám přes soukromé a obecní levobřežní pozemky jen pro ruční sečení.

***Požadoványjsoudva pokosy travníhoa bylinnéhoporostuspřesahem pod křoviny vúseku*** ***pod ČOV, vúseku nad ČOV proti toku spřesahem 0,5 m za břehovou hranu.***

***Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci*** ***např. uloženímnaobecnískládku zeleného odpadu ČOV.***

Spalování suché biomasynebo uloženíje podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, OÚOřechov u Brna a HZS.

Technologie–dle vybavení dodavatele.

**První pokos včetně výhrabu musí být ukončen do 30. 6., druhý pokosvčetně** **výhrabu do 31. 10.**

**KARTA SEČENÍ**

**PROVOZ: BRNO**

**VODNÍ TOK: MOUTNICKÝ POTOK**

***Lokalita BJ 1***

***Dílčí úsek BJ 1.5 (první a druhý pokos)***

**staničení vkm:6,265–7,833**

**Pokosobou břehů opraveného toku od konce úseku obecního sečení u levobřežního** **přítoku (poblíž plotu zahradnictví) na východním okraji obce Moutnice průběžně až po** **betonový objekt rozdělovače průtoků na východním okraji obce Těšany.**

**Popis úseku a požadovaných prací:**   
celková délka úseku–**1568m**   
orientační výměra–**13 000m2**

Přístupkplochám přes obecní zástavbu Těšan jen pro ruční sečení, dílčí strojní sečení vpolní trati mezi obcemije možnépodomluvě sf. Agro Monet Těšany, dosečení spodní částibřehů a dna pouze ručně.

***Požadoványjsoudva pokosy travníhoa bylinnéhoporostu, jednoletých výmladků a náletů*** ***(převážně akát) spřesahem 1 m za břehové hrany vpolní trati a spřesahem 0,5 m*** ***vintravilánu Těšan, včetně vodním rostlinstvem zarostlého dna.***

***Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci.*** ***Lze využít kvalitní mulčování sponecháním travní hmoty na březích,ručním dosečením***   
***spodní poloviny svahů a dna.***

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací,OÚMoutnice, OÚ Těšany, Agro Monet Těšanya HZSŽidlochovice.

Technologie–dle vybavení dodavatele.

**První pokos včetně výhrabu musí být ukončen do 30. 6., druhý pokosvčetně** **výhrabu do 31. 10.**

**KARTA SEČENÍ**

**PROVOZ: BRNO**

**VODNÍ TOK: OTNICKÝ POTOK(LOVČIČSKÝ POTOK)**

***Lokalita BJ 1***

***Dílčí úsek BJ 1.6 (první a druhý pokos)***

**staničení vdg. ř.km:3,300–4,400**

**Jedná se o pokos obou břehů včetně dna upraveného toku Otnický potok vk.ú. Otnice** **od ČOV po oplocené pozemky zaRD situované na levém břehu tohoto toku. Současně se** **dále jedná i o pokosobou břehů upraveného toku Lovčičský potok vdélce 131 m se** **začátkem úseku vdg. ř.km 0,000 (což je soutok tohoto toku stokem Otnický potok).**

**Popis úseku a požadovaných prací:**

celková délka úseku–**1 100 mOtnický potok a 131 m Lovčičský potok**   
orientační výměra–**11000 m2**

Otnický potok je vúseku od ČOV posoutok tohoto toku stokem Lovčičský potokpro mechanizaci(např. jednoosé žačky, spider, traktor sžacím ramenem aj.)přístupný zlevobřežníčástečně zpevněnékomunikacevedené vtěsném souběhu stímto tokema zpravého břehupomístně přístupný pro drobnou mechanizaci. Vúseku nad silničním mostem ve směru Otnice-Bošovicepo konec sečeného úseku jeOtnický tok pro mechanizaci, viz výše,přístupný pouze zpravého břehu.Levý břeh zdůvodu oplocených pozemků za RD až po levou břehovou hranu toku zcela nepřístupný a sečení zde lze provádět pouze ručně.Celý sečený úsektoku Otnický potokje vhodný pro použití zejména traktoru sžacím ramenem, dálenapř. jednoosé žačky, spideru, aj. sručním dosečenímdna a k hladině. Lovčičský potok je zejména předurčen kručnímu sečení, částečně lze využít i např. jednoosé žačky, spideraj.

***Požadovány jsou dva pokosytravního a bylinného porostu, případných jednoletých*** ***výmladků a náletů na obou březícha dněOtnickéhopotoka a obou březíchLovčičského*** ***potoka.***

***Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoza zákonnou likvidaci.*** ***Pečlivý výhrab zaschlé biomasy, odvoz a zákonnou likvidaci požadujeme provést ze dna*** ***toku Otnický potok!***

***Lze využít kvalitní mulčování sponecháním travní hmoty na březích sručním dosečením k*** ***hladině.Toto se netýká travní hmoty zedna toku Otnický potok!***

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, obcí Otnice, HZS Jihomoravského kraje a uživateli sousedících pozemků stěmito toky.

Technologie–dle vybavení dodavatele.

**První pokos včetně výhrabu musí být ukončen do 30. 6., druhý pokosvčetně** **výhrabu do 31. 10.**

**KARTA SEČENÍ**

**PROVOZ: BRNO**

**VODNÍ TOK: LITAVA**

***Lokalita BJ 1***

***Dílčí úsek BJ 1.7 (první a druhý pokos)***

**staničení vdg.ř.km:12,790–14,020**

**Jedná se o pokosobou břehů upraveného tokuLitavavk.ú.Újezd u Brnavúseku od** **silničníhomostuna ul. Masarykova (lokalita uČOV)po silničnímost na ul. Wolkerova.**

**Popis úsekua požadovaných prací:**   
celková délka úseku–**1 230m**   
orientační výměra–**18450m2**

Od začátku úseku po silniční mostu limnigrafické stanice Rychmanovje tokLitava přístupný omezenězlevobřežní nezpevněné komunikace.Důvodem je souvislá výsadba dřevin na levé břehové hraně tohoto toku.Zpravého břehu je tok Litava vtomtoúseku přístupný také omezeně po soukromých obhospodařovaných pozemcích. Vúseku od předmětného silničního mostu po konec sečeného úseku je tok Litava převážně nepřístupný, a tozdůvodu oplocených pozemkůaž kbřehovým hranám toku. Vpředmětné lokalitě lze sečení provádět i mechanizovaně např. jednoosoužačkou, spiderem apod.).Místa, která nelze posekat strojně včetně zbytků břehů ke hladině nutnoposekat ručně.

***Požadoványjsoudva pokosy travníhoa bylinnéhoporostu,případnýchjednoletých*** ***výmladků análetů po břehové hrany tokuLitava(oplocené pozemky).***

***Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci.*** ***Lze částečně využít kvalitní mulčování sponecháním travní hmoty na březíchsručním*** ***dosečením ke hladině.***

***Nepoškoditvýsadbu stromů na břehových hranách toku Litavaa oplocení!***

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací,Městem Újezd u Brna,HZS JMKa uživateliokolních pozemků.

Technologie–dle vybavení dodavatele.

**První pokos včetně výhrabu musí být ukončen do 30. 6., druhý pokosvčetně** **výhrabu do 31. 10.**

**KARTA SEČENÍ**

**PROVOZ: BRNO**

**VODNÍ TOK: LITAVA**

***Lokalita BJ 1***

***Dílčí úsek BJ 1.8 (první a druhý pokos)***

**staničení vdg. ř.km:16,500–17,500**

**Jedná se o pokosobou břehů upraveného toku Litava vk.ú. Hostěrádky a Šaratice,** **vintravilánu obce Šaratice.**

**Popis úsekua požadovaných prací:**   
celková délka úseku–**1 000m**   
orientační výměra–**13000m2**

Vpředmětné lokalitě lze sečeníprovádět ručně apomístně i mechanizovaně(např. jednoosou žačkou), traktor sžacím ramenem nelzevyužít. Na levém břehu toku Litava vúsekuod silničního mostu po konec zastavěného území obce Šaraticese vsouběhu stokem nachází oplocení.

***Požadoványjsoudva pokosy travníhoa bylinnéhoporostu, jednoletých výmladků análetů*** ***po břehové hrany tokuLitava (oplocené pozemky).***

***Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci.*** ***Lze částečně využít kvalitní mulčování sponecháním travní hmoty na březíchsručním*** ***dosečením ke hladině.***

***Nepoškoditoplocení avýsadbu ovocných stromů!***

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací,Obcí Šaratice, HZS Jihomoravského kraje a uživateli okolních pozemků.

Technologie–dle vybavení dodavatele.

**První pokos včetně výhrabu musí být ukončen do 30. 6., druhý pokosvčetně** **výhrabu do 31. 10.**