**VÝZNAMNÝ VODNÍ TOK MOŠTĚNKA**

**Popis úseku v ř.km** **0,000 - 1,100 v k.ú. Kroměříž**

Sečení na levém břehu vodního toku Moštěnka včetně levobřežní bermy a hráze v úseku od soutoku s VVT Malá Bečva po soutok s VVT Morava – lokalita Horní zahrady Kroměříž.

**Souhrnný popis:**

1. Pokos travního porostu, včetně likvidace jednoletých výmladků dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm,
2. Úsek má délku 1 100 m a celková plocha určená k sečení je **17 000 m2**.
3. Posečená travní hmota bude mulčována popř. odvezena k ekologické likvidaci. Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů.
4. Úsek je přístupný pro mechanizaci, ale vzhledem většímu sklonu svahu není vhodný pro sečení mechanizací. Dosečení okolo dřevin křovinořezem.
5. Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. zařízení, skruže, pařezy, kameny, odpady apod. Povodí Moravy, s.p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a příp. poškození mechanizace a majetku Povodí Moravy, s.p. nebo třetích osob**.**

Doporučené strojní vybavení: křovinořez, svahová sekačka nebo dle vybavení dodavatele.

Termín provádění prací: **2x ročně, první pokos do 15. 6. a druhý pokos do 30.9**

Technický dozor akce: **Bc. Jan Behúň,** [**behun@pmo.cz**](mailto:behun@pmo.cz)**, +420 602 540 660**

******

**