# A Průvodní zpráva

**A.1 Identifikační údaje stavby**

**A.1.1 Údaje o stavbě**

Název stavby: Bystřice, ústí - Olomouc – Bělidla - nánosy, oprava opevnění

Místo stavby: Vodní tok Bystřice, ř.km 0,000 - 1,600

Číslo hydrolog. pořadí: 4-10-0,3-1130

Předmět dokumentace: Odstranění nánosů, oprava opěrných zdí a břehových výtrží

**A.1.2 Údaje o žadateli**

Žadatel: Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně

Dřevařská 11, 602 00 Brno

IČ: 70890013   
DIČ: CZ70890013   
Tel: +420 541 637 111   
Fax: +420 541 211 403

Email: [sekretariatgr@pmo.cz](mailto:sekretariatgr@pmo.cz)

**A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace**

Projektant: AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

IČO: 60710063

## Kapusty 27

690 06 Břeclav

email: [aqc@wo.cz](mailto:aqc@wo.cz)

Hlavní projektant : Ing. Milan Bartolšic

1002273

Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

Vypracoval: Ing. Jan Varadínek

tel.: 602 775 032

**A.2 Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení**

Dokumentace řeší opravu opěrných zdí a opevnění v ř.km 0,000 - 0,358 a ř.km 1,006 – 1,170, a výtrží v břehové linii PB v ř. km 0,480 – 0,516. Opravou opěrných zdí a opevnění se zajistí prodloužení životnosti a stability těchto stávajících stabilizačních konstrukcí koryta toku, opravou výtrží se uvede svah koryta do původního stavu.

Stavba je rozdělena na dva stavební objekty:

SO01 - Oprava opěrných zdí a opevnění

SO02 - Odstranění nánosů z části dna toku – **nebude se provádět**

Součástí dokumentace bylo i odstranění nánosů ze dna toku nad kolaudovanou niveletou dna koryta v úseku ř. km 0,000 – 1,600. Odstranění nánosů v tomto úseku nelze realizovat – viz. výsledky jednání na KÚ Olomouc, Odbor životního prostředí a zemědělství dne 21.03. 2023 a následná doporučení z biologického posouzení záměru „Bystřice ústí – Olomouc, Bělidla, nánosy, oprava opevnění“, RNDr. Lukáš Merta, Ph.D., červen 2023. Dokumentace byla na základě výsledků jednání a doporučení výše uvedeného biologického posouzení záměru přepracována. Přepracovaná dokumentace zohledňuje výsledky jednání na KÚ Olomouc (zcela zamítavý přístup a stanovisko k odstranění sedimentů organizace „Unie pro řeku Moravu, z.s.“ zastoupené Mgr. Michalem Krejčím a následném doporučení biologického posouzení záměru – těžení nánosů bylo z dokumentace odstraněno a nebude se realizovat.

Nánosy nelze odstranit i přes nezpochybnitelnou skutečnost, že mocnost a rozložení nánosů v korytě má negativní vliv na průtočnost upraveného koryta a stabilitu konstrukcí opevnění dna a svahů koryta a že jde o úsek upraveného a kolaudovaného koryta intravilánu města mající vazbu na PPO Olomouce. Proto by mělo být koryto v zájmovém úseku udržováno v bezvadném, tj. projektovaném a kolaudovaném stavu. Současný stav koryta projektované a kolaudované parametry v zájmovém úseku nesplňuje.

**A.3 Seznam vstupních podkladů**

- zaměření stávajícího stavu

- informace o průběhu IS

- pozemková mapa

- konzultace s investorem

## Břeclav 06. 2022 Ing. Jan Varadínek