**OBSAH**

D.1.2.2.1 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES 1:250

D.1.2.2.2 PODROBNÝ PODÉLNÝ PROFIL – PŘELOŽKA ŠATAVY 1:250/250

D.1.2.2.3 PŘÍČNÉ ŘEZY – PR: 1 až PR: 7 1:50

D.1.2.2.4 PŘÍČNÉ ŘEZY – PR: 8 až PR: 12 1:50, 1:100

D.1.2.2.5 VŘETENOVÉ ŠOUPĚ 1:10

D.1.2.2.6 RUČNÍ KOLO 1:10

D.1.2.2.7 PODROBNÁ SITUACE VTOKOVÉHO OBJEKTU 1:50

D.1.2.2.8 HRAZENÍ VZDOUVACÍHO PRAHU, česle náhonu 1:50, 1:25

D.1.2.2.9 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ – OPRAVA DLAŽBY OPEVNĚNÍ KORYTA 1:25

dle zákona č. 183/2006 sb. vyhlášky č. 499/2006 sb. o dokumentaci staveb v platném znění)