**Drobný vodní tok Malonínský potok (IDVT 10191567)**

Drobný vodní tok Malonínský potok: ř.km 0,000 – 2,250 v k.ú. Jevíčko - předměstí

* Sečení levého i pravého břehu drobného vodního toku Malonínský potok na pozemcích státu s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p. parc.č. 3565, 3078, 2558, 3078, 3127/2, 5353 v k.ú. Jevíčko - předměstí, a to od soutoku s Jevíčkou (ř.km 0,000) po konec firmy Czech Blades s.r.o. (ř.km 2,250).
* Celková délka úseku je 2,250 km a celková výměra pozemků určená k sečení je 17 185 m2. Části pozemků, kde je trvale vodní plocha, jsou součástí této výměry, a to z důvodu, že i tato vodní plocha je téměř celá zarostlá rákosem. Budou provedeny dvě seče.
* Posečená travní hmota bude mulčována popř. odvezena k ekologické likvidaci. Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů.
* Práce zahrnují odstranění rostoucích dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm a rákosu, ostatní dřeviny a keře většího průměru budou ponechány.
* **Součástí závazku provést dílo je dále:**
* Součástí prací je i odstranění nalezených zbytků dřevní hmoty, kamenů apod. na sečených plochách. Práce nezahrnují odstranění rostoucích dřevin (stromů i keřů), ty budou ponechány.
* Po dohodě s objednatelem provést příp. úpravu porostů (např. ořez větví), aby mohlo dojít k řádnému provedení díla.
* Řádné seznámení se s terénem před provedením prací.
* Zajištění veškerých opatření k zamezení vzniku škod.
* Uvedení všech dalších povrchů, dotčených prováděním díla, do původního stavu (komunikace, chodníky, mosty, příkopy apod.).
* Provedení veškerých prací v souladu s předpisy upravujícími bezpečnost práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených prováděním díla.
* V případě potřeby provedení dopravního značení včetně jeho projednání.
* Zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných vyjádření, opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla.
* Veškeré další činnosti spojené s poskytováním dané služby v daném čase a místě.
* Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů a okolí.
* Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. zařízení, skruže, pařezy, kameny, odpady apod. Povodí Moravy, s.p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a příp. poškození mechanizace a majetku Povodí Moravy, s.p. nebo třetích osob.

Termín provádění prací: **2x ročně, první pokos do 30.6 a druhý pokos do 31.10.**

Technický dozor akce: **ZlámalPetr,** [**Zlamal.petr@pmo.cz**](mailto:Zlamal.petr@pmo.cz)**, +420 728 549 436**

**Přílohy:**



