**VODNÍ TOK BLATA – SENICE NA HANÉ**

**Popis úseku**

Jedná se o sečení levé i pravé bermy vodního toku Blata na pozemku p. č. 1306/1 v k. ú. Senice na Hané v ř. km 35.2 - 34.75 mezi opěrnými zdmi v úseku od spádového stupně a konce opěrných zdí v intravilánu Senice na Hané.

Koncem opěrných zdí úsek pokračuje sečením levého i pravého břehu toku po křížení s plynovodním potrubím, kde je koryto opevněno kamennou dlažbou (ř. km 34.75 – 34,6) na pozemcích p.č. 1306/1 a p.č 1306/4 v k.ú. Senice na Hané.

V úseku v ř. km 34.75 – 35.2 teče tok mezi opěrnými zdmi, a proto je využití techniky téměř nemožné.

**Souhrnný popis:**

1. Pokos travního porostu, včetně likvidace jednoletých výmladků dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm
2. **Jedná se o sečení 1800 m2** o celkové délce 600 m.
3. **Výhrab celé plochy sečené křovinořezem s odvozem travní hmoty a doložení potvrzení o jejím uložení.** Výhrab – jedná se o pokos (ne mulčování), tudíž výhrab bude v daném místě prováděn tak dlouho, dokud bude profil hrábí zachytávat travní hmotu. Nedostatečný výhrab (tzn. pouze povrchně provedený či ponechání shluků travní hmoty) je závažným důvodem pro nepřevzetí prací. Výhrab posečeného porostu bude probíhat průběžně tak, aby při dešti nedocházelo ke splachům do koryta toku.
4. Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. silně podmáčený a měkký terén, pařezy, kameny apod. Povodí Moravy, s.p. **neručí** za případné škody, které tímto mohou dodavateli na mechanizaci vzniknout. Ten je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem   
   a předejít tak příp. poškození mechanizace nebo zranění osob.

Doporučené strojní vybavení: křovinořez a dle vybavení dodavatele

Termín provádění prací:

**3x ročně; první pokos do 15.6, druhý pokos do 15.8 a třetí pokos do 31.10**

Technický dozor akce:

**Ing. Martin Jurečka,** [**jurecka@pmo.cz**](mailto:hrabinova@pmo.cz)**, +420 725 971 034**

Označené úseky určené k sečení:

**

******

***Fotodokumentace***



