**DROBNÝ VODNÍ TOK KOZRÁLKA**

**Souhrnný popis:**

1. Sečení levého i pravého břehu vodního toku Kozrálka včetně dna
2. Pokos travního porostu, včetně likvidace jednoletých výmladků dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm.
3. Posečená travní hmota bude mulčována popř. odvezena k ekologické likvidaci. Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů.
4. Úsek je přístupný pro mechanizaci, ale vzhledem většímu sklonu svahu není vhodný pro sečení mechanizací. Dosečení okolo dřevin křovinořezem.
5. Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. zařízení, skruže, pařezy, kameny, odpady apod. Povodí Moravy, s.p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a příp. poškození mechanizace a majetku Povodí Moravy, s.p. nebo třetích osob**.**

Doporučené strojní vybavení: křovinořez, svahová sekačka nebo dle vybavení zhotovitele.

**Požadovaný termín provedení: 2x ročně; první pokos do 15.7 a druhý pokos do 30.9.**

Technický dozor akce: **Bc. Jan Behúň,** [**behun@pmo.cz**](mailto:behun@pmo.cz)**, +420 602 540 660**

**Popis 1. úseku: ř.km 7,724 – 7,250 k.ú. Prusinovice**

Sečení levého i pravého břehu vodního toku Kozrálka v úseku od výpustě dešťové kanalizace v ř.km. 7,724 po nemovitost nacházející se v ř.km. 7,250.

Úsek má délku 344 m a celková plocha určená k sečení je cca 2112 m2 (z toho jsou 5 % porosty dřevin)


****

**Most v ř.km 7,479**

****


**Popis 2. úseku: ř.km 7,100 – 6,413 v k.ú.** **Prusinovice**

Sečení levého i pravého břehu vodního toku Kozrálka. Úsek má délku 506 m a celková plocha určená k sečení je 3168 m2 (z toho jsou 5 % porosty dřevin)



**Úsek v ř.km 7,00**

****

******

***Úsek 1 + úsek 2 činí celkem 5 280m2 plochy určení k sečení.***