**1)** **současné Vybavení dílny vodního díla**

**Kromě běžného dílenského nářadí je dále k dispozici:**

* 2 x ruční elektrická vrtačka
* 2 x Aku vrtačka
* Stolní bruska
* 3 x Svářečka
* 4 x elektrická čerpadla
* Ruční elektrické nářadí

**2) Mechanizace poznámka**

* 1 x Křovinořez
* 3 x Motorová pila
* Traktůrek TORO sekačka
* Tera – Honda zametač, motorová radlice
* Čerpadlo motorové
* Centrála Bosch 4 kW
* Honda 10 lodní motor
* Honda 8 lodní motor
* Mercury 5 lodní motor
* Atlas Copco kompresor na norné stěny
* NEW HOLLAND smykem řízený nakladač
* RoboFlail sekačka pásová
* HR 230 hydraulická ruka
* HR 110 hydraulická ruka
* HR 45 hydraulická ruka

**3) dopravní prostředky/vleky poznámka**

* Ford Ranger
* VW
* Škoda Yeti
* Iveco nákladní auto
* Gator John Deere malé užitkové vozidla s korbou
* Podlešák vlek
* Vlek lodní
* Vlek lodní 3t
* Vlek třístranný sk
* Traktor NEW HOLLAND
* Vlek Maro s plachtou

**4) Lodě /plovoucí garáže poznámka**

* Loď Hullborn
* Loď Nordstar
* Loď Seanymph
* Loď Sportis
* Loď Aronet
* Plovoucí garáž
* Plovoucí garáž
* Ocel prám
* Ocel prám
* Ocel prám velký

5) Vybavení vodního díla prostředky BOZ a PO

* **BOZ :** Pracoviště musí být vybaveno prostředky první pomoci, nezbytnými prostředky OOPP dle nařízení vlády České republiky – číslo 495/2001 Sb. a směrnice Směrnice GŘ 9/2007, Poskytování OOPP na základě vyhodnocených rizik

Pro speciální práce je objekt vybaven příslušnými pracovními ochrannými pomůckami (přilby, záchranné vesty, rybářské holinky, lana, apod.), které se vydávají při provádění těchto prací.

* **PO :** Voda pro požární zásah je zajištěna stálou zásobou vody v nádrži s možností příjezdu a čerpání požární technikou. Pro možnost prvotního požárního zásahu je rozmístěno **celkem 7 ručních hasicích přístrojů**. Uvnitř provozního objektu je umístěn hydrant.

6) Skladování PHM, zneškodňování odpadů

Skladování PHM a maziv, nezbytných pro provoz mechanizmů na VD (motorová pila, křovinořezy, lodní motory, malotraktor, elektrocentrála, apod.) je nutné pouze pro okamžitou spotřebu. Z tohoto důvodu jsou PHM uloženy v nerozbitných obalech ve skladu v množství 40 l na jedno stání pro osobní vozidlo, 40 l na jedno stání pro malotraktor. V prostoru jednoho stání smí být max. 20 l motorových olejů. Při skladování je nutno dodržovat ČSN 65 0201 (Hořlavé kapaliny). Kanystry jsou z bezpečnostních důvodů uloženy v plastové vaně

Likvidace odpadů je smluvně zajištěna přes oprávněnou firmou.

**7) prostředky pro likvidaci případných havárii**

* Havarijní souprava
* plavidla
* geotextilie
* Sorbční látky
* Norná stěna
* Zajišťovací postroj.

Poznámka: K veškerému vybavení vodního díla 2 – 4 jsou k dispozici návody pro provoz, kontrolu a údržbu. Tato dokumentace je tzv. povinná a je uložena na vodním díle v místnosti archivu.