Vodní tok Opatovický potok v k. ú. Opatovice u Hranic, ř.km. 3,250 – 4,600

* Jedná se o sečení břehů vodního toku v intravilánu obce Opatovice, v ř. km. 3,250 – 4,600, včetně likvidace jednoletých výmladků.
* Nános v ř. km. 3,800 – 3,920 mezi opěrnými zdmi byl odtěžen, sečení zde neprobíhá.
* ruční sečení obou břehů
* mulčování s ponecháním travní hmoty
* koryto lichoběžníkového tvaru, svahy 1:1, cca 2-3 m + 1 m za břehovou hranou

Termín realizace: **2x ročně první pokos do 15. 6. a druhý pokos do 15. 9.**

Doporučené strojní vybavení: křovinořez

**Celková plocha sečení cca 4 700 m2**

Technický dozor akce: **Mgr. Pavel Sušeň,** [**susen@pmo.cz**](susen@pmo.cz)**, +420 602 581 855**

Pozemky PM: 1626/1





