# A Průvodní zpráva

**A.1 Identifikační údaje stavby**

**A.1.1 Údaje o stavbě**

Název stavby: Dyje Břeclav, LB ř. km 20,900 – 21,700 – oprava protipovodňové zídky

Místo stavby: k.ú. Břeclav

Předmět dokumentace: Oprava stávající protipovodňové zídky

**A.1.2 Údaje o žadateli**

Stavebník: Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně

Dřevařská 11, 602 00 Brno

IČ: 70890013   
DIČ: CZ70890013   
Tel: +420 541 637 111   
Fax: +420 541 211 403

Email: [sekretariatgr@pmo.cz](mailto:sekretariatgr@pmo.cz)

**A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace**

Projektant: AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

IČO: 60710063

## Kapusty 27

690 06 Břeclav

email: [aqc@wo.cz](mailto:aqc@wo.cz)

Hlavní projektant : Ing. Milan Bartolšic

1002273

Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

Vypracoval: Ing. Jan Varadínek

tel.: 602 775 032

**A.2 Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení**

Dokumentace řeší opravu levobřežní protipovodňové zídky na řece Dyji ve městě Břeclav od železničního mostu (Vídeňský) po lávku pro pěší u průmyslové školy E. Beneše (ř.km 20,900 – 21,700). Oprava je rozdělena na dva samostatné objekty:

SO01 – Oprava stávající LB protipovodňové zídky

Součástí stavebního objektu je oprava zhlaví stávající protipovodňové zídky. Oprava bude spočívat v odstranění stávající poškozené římsy a nahrazení odstraněné římsy římsou novou. Úroveň koruny nové římsy bude v projektované úrovni římsy odstraněné. Dále je součástí objektu oprava LB svahu pod lávkou.

SO02 – Úprava napojení stávající LB protipovodňové zídky na stávající terén

Součástí stavebního objektu je řešení napojení stávající protipovodňové zídky na stávající terén u železničního mostu.

**A.3 Seznam vstupních podkladů**

## - IZ „Dyje Břeclav, LB ř. km 20,900 – 21,700 – oprava protipovodňové zídky“. (Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO, Vladislav Hájek, úsekový technik provozu Břeclav , 9.1.2023)

- zaměření stávajícího stavu

- pozemková mapa

- konzultace s investorem

## Břeclav 11. 2024 Ing. Jan Varadínek