**Položkový rozpočet - VZ 1763 - "VD Žermanice, oprava PKO vodárenských odběrů", číslo akce 5433:**

* Demontáž a po ukončení prací zpětná montáž pochůzích plošin a lávek ……...,-Kč
* Příprava staveniště, očištění povrchu tlakovou vodou 500 bar ……….Kč
* Otrýskaní na Sa 2,5 dle ČSN EN ISO 8501-1, drsnost povrchu min. 75µm ……….Kč
* NDT zkoušky a oprava svarů, tmelení ……….Kč
* Aplikace základního nátěru 1. vrstva 125 µm ……….Kč
* Aplikace základního nátěru 2. vrstva 125 µm ……….Kč
* Aplikace základního nátěru 3. vrstva 125 µm ……….Kč
* Aplikace základního nátěru 4. vrstva 125 µm ……….Kč
* Pásové nátěry hran, důlkové koroze, svarů a těžko přístupných míst ……….Kč
* Nátěrové hmoty ……….Kč
* Demontáž starého potrubí, výroba nového potrubí včetně PKO, zpětná montáž, F.Z. ……….Kč
* Úklid a likvidace odpadu ……….Kč
* Přepravní náklady pracovníků, strojů a zařízení ……….Kč
* Zajištění a zabezpečení staveniště (osvětlení, ventilace, oplachtování, voda atd.) ……….Kč

**Celková cena prací bez DPH ………………..Kč**