Česká geologická služba | gd3v
databáze geologicky dokumentovaných objektů
STRATIGRAFICKY VYMEZENÝ VÝPIS GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE ARCHIVNÍHO VRTU
V-1 [ Černilov ]

Klíč báze GDO | : | 237846 |  | Číslo posudku : | P043077 | Mapy 1:25.000 | 13-224 | M-33-68-B-b

Souřadnice - X | : | 1036380.00 |  | Y : | 635203.00 | [ zaměřeno ]

Nadmořská výška | : | 245.90 |  | [ Balt po vyrovnání ] | Rok ukončení | : | 1983
Hloubka / délka | : | 4.00 |  | [ vrt svislý ] | Datum výpisu | : | 13.8.2021
Účel objektu | : | inženýrskogeologický
Realizace | : | Stavoprojekt Hradec Králové
Komentář | : |

|  | stratigrafie
hloubkový interval |  | základní popis polohy
[ m ] |  | rozšíření popisu polohy
|  |  | komentář k poloze

|  | Kvartér
0.00 - 1.00 | : | hlína humózní, tmavě hnědá; geneze fluviální
|  | přítomnost : štěrk ojediněle, max.velikost částic 7 cm
1.00 - 1.30 | : | štěrk zastoupení horniny - 70 %, max.velikost částic 1 dm, hnědošedý; geneze fluviální
|  | přítomnost : písek střednozrnný, hlinitý
1.30 - 1.80 | : | hlína jílovitá, slabě písčitá, tuhá, hnědožlutá; geneze fluviální
|  | přítomnost : štěrk zastoupení horniny - 30 %, max.velikost částic 6 cm
1.80 - 2.10 | : | štěrk zastoupení horniny - 55 %, max.velikost částic 9 cm, opracovaný, hnědý; geneze fluviální
|  | přítomnost : písek hlinitý, hrubozrnný
2.10 - 3.30 | : | slín pevný, světle šedý; geneze fluviální
|  | Křída - turon svrchní
3.30 - 4.00 | : | slínovec navětralý, šedý; geneze sedimentární

Hladina podzemní vody - hloubka [m] : 1.30 | druh hladiny : | ( ověřováno )

P r o v e d e n é z k o u š k y
chemické rozbory vody