Česká geologická služba | gd3v
databáze geologicky dokumentovaných objektů
STRATIGRAFICKY VYMEZENÝ VÝPIS GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE ARCHIVNÍHO VRTU
V-2 [ Černilov ]

Klíč báze GDO | : | 237974 |  | Číslo posudku : | P051862 | Mapy 1:25.000 | 13-224 | M-33-68-B-b

Souřadnice - X | : | 1037170.00 |  | Y : | 633737.00 | [ zaměřeno ]

Nadmořská výška | : | 253.90 |  | [ Balt po vyrovnání ] | Rok ukončení | : | 1985
Hloubka / délka | : | 5.00 |  | [ vrt svislý ] | Datum výpisu | : | 13.8.2021
Účel objektu | : | inženýrskogeologický
Realizace | : | Stavoprojekt Hradec Králové
Komentář | : |

|  | stratigrafie
hloubkový interval |  | základní popis polohy
[ m ] |  | rozšíření popisu polohy
|  |  | komentář k poloze

|  | Kvartér
0.00 - 0.80 | : | štěrk polymiktní, zastoupení horniny - 60 %, max.velikost částic 9 cm; příměs: písek
|  | střídání : slín pevný šedý
0.80 - 1.20 | : | hlína pevná, tmavě šedohnědá
1.20 - 1.80 | : | jíl slabě písčitý, pevný, šedý; geneze deluviální
|  | přítomnost : jíl písčitý, pevný rezavý
|  | Křída - křída svrchní
1.80 - 2.20 | : | slín pevný, šedý; geneze eluviální
|  | přítomnost : slínovec zvětralý šedý
2.20 - 3.50 | : | slínovec zvětralý, šedý
3.50 - 5.00 | : | slínovec navětralý, šedý

Hladina podzemní vody - hloubka [m] : 1.50 | druh hladiny : | ustálená