**Podrobné technické parametry a výbava stroje**

|  |
| --- |
| **Traktor I. (min. 74 kW s čelním nakladačem)** |
| **Obchodní označení** | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| **Výrobce** | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| **Parametr** | **Požadavek zadavatele** | **Nabízené řešení dodavatele** |
| Výkon motoru | min. 74 kW / 100 k  | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Počet válců | min. 4 ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Zdvihový objem motoru | min. 4,4 l | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Rozvor | min. 2400 mm | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Zdvihací síla ramen | min. 4000 kg | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Hydraulické čerpadlo | min. průtok 110 l/min | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Příprava pro čelní nakladač | ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
|  Převodovka s počtem  rychlostních stupňů | min. 20 vpřed/vzad | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Násobič řazen bez spojky  | min. 3 stupňový  | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Vnější hydraulické okruhy | min. 3 ks | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Vzduchové brzdy | 2 okruhy | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Mechanické odpružení kabiny | ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Odpružení přední nápravy | ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Pneumatiky přední | min. šíře 380 mm / průměr ráfků 28 palců | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Pneumatiky zadní | min. šíře 460 mm / průměr ráfků 38 palců | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Závaží v zadních kolech | min. 150 kg na kolo | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Závěs s konzolí | čep 38 mm / min. 7 poloh | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Kabina s klimatizací | ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Sedačka řidiče vzduchem odpružená | ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Sedačka spolujezdce | ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Maják oranžové barvy | ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Pracovní světla | min. 4 ks vpřed/vzad | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Rádio | ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |

|  |
| --- |
| **Čelní nakladač** |
| **Obchodní označení** | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| **Výrobce** | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| **Parametr** | **Požadavek zadavatele** | **Nabízené řešení dodavatele** |
| Zdvihací výška | min. 3,8 m | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Nosnost  | min. 1800 kg  | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Multifunkční spojka pro připojení | ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Mechanické vyrovnávání výložníku | ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Odpružení výložníku | ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Multifunkční lopata(pevné dno + vrchní ocelové hroty) | min. šíře 1,9 m, objem min. 0,9 m3 | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |

Ve výše uvedené tabulce zadavatel stanovuje technické požadavky na 1. část veřejné zakázky – Traktor I. (min. 74 kW s čelním nakladačem). Účastník ve sloupci „Nabízené řešení dodavatele“ vyplní, zda parametr jím nabízeného řešení splňuje požadavky zadavatele (vyplní ANO nebo NE), případně doplní konkrétní hodnotu parametru jím nabízeného řešení.