# A Průvodní list

**A.1 Identifikační údaje stavby**

**A.1.1 Údaje o stavbě**

Název stavby: Morava, Litovel, ř.km 246,00-248,800

– oprava ohrázovaného úseku toku

Místo stavby: Koryto toku Morava v ř.km 246,00-248,800

Kraj: Olomocký

Katastrální území: Litovel

Čísla pozemků:

Níže uvedené pozemky nebo jejich části jsou pozemky, na kterých je realizováno stávající vodní dílo – upravené koryto toku Morava. Veškeré stavební práce budou prováděny v rámci pozemků výše uvedeného vodního díla, sousední pozemky nebudou stavbou dotčeny.

**Seznam pozemků, na kterých se bude oprava realizovat (k.ú. Litovel):**

Číslo pozemku Druh pozemku Vlastník, jméno, adresa

1638/9 ostatní plocha Česká republika

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno

1638/10 ostatní plocha Česká republika

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno

1638/1 vodní plocha Česká republika

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno

1638/7 ostatní plocha Česká republika

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno

1638/8 ostatní plocha Česká republika

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno

1634/1 vodní plocha Česká republika

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno

1634/2 ostatní plocha Česká republika

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno

Orientační určení polohy:

Začátek úseku: X=-558515.4636 Y=-1107887.7343

Konec úseku: X=-557686.6654 Y=-1108232.6970

Výčet pozemků s právem zákonné služebnosti: ----

Parcelní čísla pozemků zařízení staveniště: D.t.t.o pozemky, na kterých se

bude stavba realizovat

Předmět dokumentace: Oprava – odstranění povodňových škod z 9/2024. Součástí akce je odstranění nánosů u Svatojánského mostu, oprava hráze v ř.km 247,5875 - ř.km 247,6697 (zásyp kaveren v koruně a vzdušném svahu hráze za konstrukcí ŽB opěrné stěny) a oprava hráze v ř.km 246,8922 - ř.km 247,0612 (zásyp kaveren v koruně a vzdušném svahu hráze).

Trvalá nebo dočasná stavba: Trvalá stavba

Účel užívání stavby: Stabilizace koryta, protipovodňová ochrana města Litovel

**A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace**

Projektant: AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

IČO: 60710063

## Kapusty 27

690 06 Břeclav

email: [aqc@wo.cz](mailto:aqc@wo.cz)

Hlavní projektant : Ing. Milan Bartolšic

1002273

Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

Vypracoval: Ing. Jan Varadínek

tel.: 602 775 032

**A.1.3 Údaje o žadateli**

Stavebník: Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně

Dřevařská 11, 602 00 Brno

IČ: 70890013   
DIČ: CZ70890013   
Tel: +420 541 637 111   
Fax: +420 541 211 403

Email: [sekretariatgr@pmo.cz](mailto:sekretariatgr@pmo.cz)

**A.2 Seznam vstupních podkladů**

- zaměření stávajícího stavu

- stavebně technický průzkum

- pozemková mapa

- konzultace s investorem

- ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY – Morava, Litovel, ř.km 246,00-248,800 – oprava ohrázovaného úseku toku, Ing. Marek Libosvár, 11 / 2024

## **A.3 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury**

## Dokumentace řeší odstranění povodňových škod – opravu – odstranění povodňových škod z 9/2024. Součástí akce je odstranění nánosů u Svatojánského mostu (odtěžení nánosů ze dna a svahů koryta toku na úroveň teoretické nivelety dna a úroveň stávajícího opevnění svahů upraveného koryta), oprava hráze v ř.km 247,5875 - ř.km 247,6679 (zásyp kaveren v koruně a vzdušném svahu hráze za konstrukcí ŽB opěrné stěny) a oprava hráze v ř.km 246,8922 - ř.km 247,0612 (zásyp kaveren v koruně a vzdušném svahu hráze). Opravou nebudou měněny stavební ani kapacitní parametry stávajícího upraveného koryta.

## a) hloubka stavby … ----

## b) výška stavby … ----

## c) předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě … ----

## d) plánovaný začátek a konec realizace stavby … červenec 2025 – prosinec 2026

## Břeclav 06. 2025 Ing. Jan Varadínek