**Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky OOPP 2025–2027**

Předmětné OOPP musí zaměstnance ÚKZÚZ chránit před riziky vyplývajícími z prováděné pracovní činnosti, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce, ***musí splňovat požadavky stanovené nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a zákona č. 90/2016 Sb.*** ***o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh ve znění pozdějších předpisů, musí splňovat požadavky všech platných norem***. Musí být navržena vzájemná kompatibilita nabízených OOPP.

Uchazeč u každého položky VZ uvede konkrétní podrobnou specifikaci (materiál, splnění certifikátu a normy, velikosti, univerzální a barevná provedení apod.). Tento požadavek je možné splnit předložením katalogu (s konkrétním označením nabízené položky), výrobního listu zboží apod. Uchazeč doplní níže uvedenou tabulku a předloží ve své nabídce.

U výrobků, kde jsou poptávány různé velikosti, budou v rámci specifikace dodány tabulky velikostí a nabídka barevných provedení. ***Veškeré zboží bude bez potisku, bude označeno značkou*** ***nebo bude přiloženo prohlášení
o shodě, zároveň požadujeme doložit produktové listy.***

***Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si u vybraných položek, i dodatečně, do dodání vzorků k posouzení.***

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **1) Pracovní montérková blůza – pánská 2v1,**- certifikovaná pracovní **montérková blůza pánská**, odolná, odepínací rukávy s pružnou manžetou, kryté zapínání na zip a suché zipy, spodní část na bocích do gumy, reflexní doplňky,* nejméně dvě náprsní a dvě spodní kapsy,
* materiál: ***100 % bavlna, vazba kepr,***
* *gramáž:* ***min. 260 g / m2,***
* velikost: ***46 až min 68***,  ***možnost menší velikosti: 44,***
* ***možnost zkrácené délky na výšku postavy 170 až 176 cm***

 ***ve velikostech 44 až min 64,*** * ***možnost prodloužení délky na výšku postavy až 194 cm***

 ***ve velikostech 50 až min 66,*** * nabídka více barevných provedení,
* možnost potisku,

 **musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 13688, označení CE.** |

|  |
| --- |
|  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **2) Pracovní montérkové kalhoty do pasu – pánské*** certifikované pracovní **montérkové kalhoty pánské do pasu**, odolné, pevný pas vzadu do gumy s poutky na opasek, reflexní doplňky.
* **zesílená kolena** pro zaručení delší životnosti,
* přední a boční kapsy,
* materiál: ***100 % bavlna, vazba kepr,***
* *gramáž:* ***min. 260 g / m2,***
* velikost: ***46 až min 68***,  ***možnost menší velikosti: 44,***
* ***možnost zkrácené délky na výšku postavy 170 až 176 cm***

 ***ve velikostech 44 až min 64,**** ***možnost prodloužené délky na výšku postavy až 194 cm***

 ***ve velikostech 50 až min 62,**** nabídka více barevných provedení,

 **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 13688, označení CE.** |   |

|  |  |
| --- | --- |
|  **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **3) Pracovní montérkové kalhoty s laclem – pánské*** certifikované pracovní **montérkové kalhoty s laclem pánské**, zapínání na boku, odolné, pas v zadní části do gumy, šle s gumou vzadu, reflexní doplňky.
* **zesílená kolena** pro delší životnost,
* přední a boční kapsy, náprsní kapsa,
* materiál**: *100 % bavlna, vazba kepr,***
* *gramáž:* ***min. 260 g / m2****,*
* velikost: ***46 až min 68****,*  ***možnost menší velikosti: 44****,*
* ***možnost zkrácené délky na výšku postavy 170 až 176 cm***

 ***ve velikostech 44 až min 64,*** * ***možnost prodloužené délky na výšku postavy až 194 cm***

 ***ve velikostech 50 až min 62,*** * nabídka více barevných provedení,

 **musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 13688, označení CE.**  |   |

|  |  |
| --- | --- |
|  **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **4) Pracovní montérková blůza – dámská 2v1*** certifikovaná pracovní **montérková blůza dámská**, odolná, odepínací rukávy s pružnou manžetou, kryté zapínání na zip a suché zipy, spodní část na bocích do gumy, reflexní doplňky.
* nejméně dvě náprsní a dvě spodní kapsy,
* materiál: ***100 % bavlna, vazba kepr,***
* *gramáž:* ***min. 260 g / m2***,
* velikost: ***38 až min 58***,
* nabídka více barevných provedení,
* možnost potisku,

 **musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 13688, označení CE.** |   |
| **5) Pracovní montérkové kalhoty do pasu – dámské*** certifikované pracovní **montérkové kalhoty dámské do pasu**, odolné, pevný pas vzadu do gumy s poutky na opasek, reflexní doplňky.
* přední a boční kapsy,
* materiál: ***100 % bavlna, vazba kepr,***
* *gramáž:* ***min. 260 g / m2***,
* velikost: ***38 až min 58***,
* nabídka více barevných provedení,

 **musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 13688, označení CE.** |   |

|  |  |
| --- | --- |
|   **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **6) Pracovní montérkové kalhoty s laclem – dámské*** certifikované pracovní **montérkové kalhoty s laclem dámské**, zapínání na boku, odolné, pas v zadní části do gumy, šle s gumou vzadu, reflexní doplňky,
* přední a boční kapsy, náprsní kapsa,
* materiál: ***100 % bavlna, vazba kepr,***
* *gramáž:* ***min. 260 g / m2***,
* velikost: ***38 až min 58****,*
* nabídka více barevných provedení,

 **musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 13688, označení CE.**  |   |

|  |  |
| --- | --- |
|   **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **7) Pracovní montérková blůza – pánská** * certifikovaná pracovní **montérková blůza pánská** ze směsového materiálu, kryté zapínání na zip a druky, rukávy s nastavitelnou manžetou,pas na bocích do gumy, reflexní doplňky,
* vysoká odolnost pro náročné podmínky,
* nejméně dvě náprsní kapsy (*multifunkční kapsy*) a dvě spodní kapsy,
* materiál: **min. *60 % bavlna s příměsí polyesteru, vazba kepr,*** *gramáž:* ***min. 280 g / m2,***
* velikosti: ***44 až min 68****,*
* ***možnost zkrácené délky na výšku postavy 170 až 176 cm***

 ***ve velikostech 44 až min 64,*** * nabídka více barevných provedení,
* možnost potisku,

 **musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 13688, označení CE.** |   |

|  |  |
| --- | --- |
|  **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **8) Pracovní montérkové kalhoty do pasu – pánské*** certifikované pracovní **montérkové kalhoty pánské do pasu** ze směsového materiálu, poutka na opasek, vzadu do gumy, vysoká odolnost pro náročné podmínky, reflexní doplňky,
* přední a zadní kapsy, boční multifunkční kapsy,
* **zesílená partie kolen** s možností vložení kolenních výztuh,
* materiál: **min. *60 % bavlna s příměsí polyesteru, vazba kepr,***  *gramáž:* ***min. 280 g / m2,***
* velikosti: ***44 až min. 68****,*
* ***možnost zkrácené délky na výšku postavy 170 až 176 cm***

 ***ve velikostech 44 až min 64,*** * ***možnost prodloužení délky na výšku postavy až 194 cm***

 ***ve velikostech 50 až min 62,*** * nabídka více barevných provedení,

**musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 13688, označení CE.** |   |

|  |  |
| --- | --- |
|  **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **9) Pracovní montérkové kalhoty s laclem – pánské** * certifikované pracovní **montérkové kalhoty pánské s laclem** ze směsového materiálu**,** vysoká odolnost pro náročné podmínky, rozepínání uprostřed, pas s poutky na opasek, vzadu do gumy, dvoucestný zip, šle s gumou vzadu, reflexní doplňky,
* přední a zadní kapsy, boční multifunkční kapsy a náprsenka s kapsami,
* **zesílená partie kolen** s možností vložení kolenních výztuh,
* materiál: **min. *60 % bavlna s příměsí polyesteru, vazba kepr,***  *gramáž:* ***min. 280 g / m2*,**
* velikosti: ***44 až min. 68****,*
* ***možnost zkrácené délky na výšku postavy 170 až 176 cm***

 ***ve velikostech 44 až min 64,*** * nabídka více barevných provedení,

**musí splňovat normu: ČSN EN ISO 13688, označení CE.** |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **10) Pracovní montérková blůza – pánská**- certifikovaná pracovní **montérková blůza pánská** ze směsového materiálu **umožňující volný pohyb**, kryté zapínání na zip a druky, rukávy s nastavitelnou manžetou, regulovatelný pas, reflexní doplňky,* vysoká odolnost pro náročné podmínky,
* dvě náprsní kapsy a dvě boční kapsy,
* materiál: **min. *95 % bavlna s příměsí elastanu, vazba kanvas,*** *gramáž:* ***min. 250 g / m2,***
* velikosti: ***pánské 46 až min. 68****,*
* ***možnost zkrácené délky na výšku postavy 170 až 176 cm***

 ***ve velikostech 44 až min 64,**** nabídka více barevných provedení,
* možnost potisku,

 **musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 13688, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **11) Pracovní montérkové kalhoty do pasu – pánské** * certifikované pracovní **montérkové kalhoty do pasu** **pánské** ze směsového materiálu umožňující volný pohyb, poutka na opasek, vzadu do gumy, vysoká odolnost pro náročné podmínky, reflexní doplňky.Kalhoty umožňují prodloužení střihu na vyšší postavu uvolněním švu na nohavicích.
* min. přední kapsy, dvě zadní kapsy, boční multifunkční kapsy,
* **zesílená partie kolen** s možností vložení kolenních výztuh,
* materiál: **min. *95 % bavlna s příměsí elastanu, vazba kanvas,*** *gramáž:* ***min. 250 g / m2,***
* velikosti: ***pánské 46 až min. 68****,*
* ***možnost zkrácené délky na výšku postavy 170 až 176 cm***

 ***ve velikostech 44 až min 64,*** * nabídka více barevných provedení,

 **musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 13688, označení CE.**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **12) Pracovní montérkové kalhoty s laclem – pánské** * certifikované pracovní **montérkové kalhoty pánské s laclem** ze směsového materiálu umožňující volný pohyb**,** vysoká odolnost pro náročné podmínky, rozepínání uprostřed, pas s poutky na opasek, vzadu do gumy, dvoucestný zip, šle s gumou vzadu, reflexní doplňky.Kalhoty umožňují prodloužení střihu na vyšší postavu uvolněním švu na nohavicích.
* min. přední kapsy, dvě zadní kapsy, boční multifunkční kapsy  a náprsní kapsa,
* **zesílená partie kolen** s možností vložení kolenních výztuh,
* materiál: **min. *95 % bavlna s příměsí elastanu, vazba kanvas,*** *gramáž:* ***min. 250 g / m2,***
* velikosti: ***pánské 46 až min. 68****,*
* ***možnost zkrácené délky na výšku postavy 170 až 176 cm***

 ***ve velikostech 44 až min 64,*** * nabídka více barevných provedení,

 **musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 13688, označení CE.**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **13) Pracovní montérková blůza – dámská*** certifikovaná pracovní **montérková blůza dámská** ze směsového materiálu **umožňující volný pohyb**, kryté zapínání na zip a druky, rukávy s nastavitelnou manžetou, regulovatelný pas, reflexní doplňky,
* vysoká odolnost pro náročné podmínky,
* dvě náprsní kapsy a dvě boční kapsy,
* materiál: **min. *95 % bavlna s příměsí elastanu, vazba kanvas,*** *gramáž:* ***min. 250 g / m2,***
* velikosti: ***dámské 38 až min. 58,***
* možnost potisku,

 **musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 13688, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **14) Pracovní montérkové kalhoty do pasu – dámské** * certifikované pracovní **montérkové kalhoty do pasu dámské** ze směsového materiálu umožňující volný pohyb, poutka na opasek, vzadu do gumy, vysoká odolnost pro náročné podmínky, reflexní doplňky,
* min. přední kapsy, dvě zadní kapsy, boční multifunkční kapsy,
* **zesílená partie kolen** s možností vložení kolenních výztuh,
* materiál: **min. *95 % bavlna s příměsí elastanu, vazba kanvas,*** *gramáž:* ***min. 250 g / m2,***
* velikosti:***dámské 38 až min. 58****,*

 **musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 13688, označení CE.**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **15) Pracovní montérkové kalhoty s laclem – dámské** * certifikované pracovní **montérkové kalhoty dámské s laclem** ze směsového materiálu umožňující volný pohyb**,** vysoká odolnost pro náročné podmínky, rozepínání uprostřed, pas s poutky na opasek, vzadu do gumy, dvoucestný zip, šle s gumou vzadu, reflexní doplňky,
* min. přední kapsy, dvě zadní kapsy, boční multifunkční kapsy a náprsní kapsa,
* **zesílená partie kolen** s možností vložení kolenních výztuh,
* materiál: **min. *95 % bavlna s příměsí elastanu, vazba kanvas,*** *gramáž:* ***min. 250 g / m2,***
* velikosti:***dámské 38 až min. 58****,*

 **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 13688, označení CE.**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **16) Výstražná vesta s vysokou viditelností** * certifikovaná výstražná vesta, horizontální reflexní pásky, zapínání na such zip.
* materiál: ***100 % polyester,*** *gramáž:* ***min. 120 g / m2,***
* velikosti:***S-M, L-XL, 2XL-3XL,***

***velikost 4XL-5XL pouze u žlutého provedení,**** nabídka barevných provedení: *žlutá, oranžová*,
* reflexní doplňky, **možnost potisku,**

 **musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 20471, označení CE.**  |  |
| **17) Pracovní fleecová vesta, pánské i dámské provedení** * celopropínací fleecová **vesta v pánském i dámském provedení**s protižmolkující úpravou, zapínání na zip,
* nejméně dvě kapsy,
* možnost utažení v dolní části vesty,
* materiál: ***100 % polyester fleece, min. 350 g / m2***,
* velikost: ***S až min. 3XL***,
* reflexní doplňky,

 nabídka více barevných provedení.  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **18) Pracovní vesta – pánská** * celopropínací **softshellová vesta pánská z prodyšného, voděodolného materiálu**, zapínání na zip,
* nejméně dvě kapsy,
* materiál: ***polyester s příměsí elastanu,*** *gramáž:* ***min. 320 g / m2***,
* **TPU membrána,**
* podšívka: ***polyester s příměsí elastanu,***
* **odolnost materiálu proti průniku vody nejméně 3 000 mm mimo oblast švů,**
* **paropropustnost nejméně 800 g/m2/24 h,**
* reflexní doplňky,
* velikost: ***S až min. 3XL.***
 |  |
| **19) Pracovní vesta – dámská** * celopropínací **vesta dámská,** zapínání na zip,
* nejméně dvě kapsy,
* možnost utažení v dolní části vesty,
* materiál: ***100 % polyester***,
* reflexní doplňky,
* velikost: ***XS až min. 2XL.***
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **20) Pracovní mikrofleecová mikina – dámská** * celopropínací **mikrofleecová dámská mikina** s protižmolkující úpravou, zapínání na zip, bez kapuce,
* spodní lem a rukávy ukončeny do gumičky,
* nejméně dvě postranní kapsy,
* materiál: ***100 % polyester – mikrofleece,***
* *gramáž:* ***min. 190 g / m2***,
* reflexní doplňky,
* velikost: ***XS až min. 3XL.***
 |  |
| **21) Pracovní mikina mikrofleecová – pánská** * celopropínací **pánská mikrofleecová mikina** s protižmolkující úpravou, zapínání na zip, bez kapuce,
* možnost utažení v dolní části mikiny,
* nejméně dvě postranní kapsy,
* materiál: ***100 % polyester – mikrofleece,***
* *gramáž:* ***min. 190 g / m2***,
* reflexní doplňky,
* velikost: ***S až min. 6XL.***
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **22) Pracovní mikina zateplená – pánské i dámské provedení** * celopropínací **zateplená mikina v pánském i dámském provedení**, fleecová bunda s protižmolkující úpravou, zapínání na zip, rukávu do gumy, možnost utažení v dolní části mikiny,
* nejméně tři kapsy,
* materiál: ***100 % polyester – fleece,***
* gramáž: ***min. 450 g / m2***,
* velikost**: X*S******až min.******6XL*,**
* reflexní doplňky,
* více barevných provedení.
 |  |
| **23) Pracovní mikina – dámská – zateplená*** **dámská mikina zateplená**, celopropínací, kombinovaná, zapínání na zip, směs materiálů, kapuce,
* pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou,
* nejméně dvě kapsy,
* materiál vnější: ***100 % bavlna,***
* materiál vnitřní: ***100 % polyester fleece,***
* gramáž: ***min. 360 g / m2***,
* velikost: ***XS až min. 3XL*,**
* finální silikonová úprava materiálu.
* reflexní doplňky,
* více barevných provedení.
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **24) Pracovní zateplená kombinovaná mikina – pánská** * **pánská zateplená celopropínací kombinovaná mikina**, zapínání na zip, směs materiálů, kapuce,
* pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou, reflexní doplňky,
* nejméně dvě kapsy,
* materiál vnější: ***100 % bavlna,***
* materiál vnitřní: ***100 % polyester – fleece,***
* gramáž: ***min. 360 g / m2,***
* velikost: ***S až min. 6XL.***
 |  |
| **25) Pracovní mikina – pánské i dámské provedení*** **pracovní mikina certifikovaná v dámské i pánském provedení** celopropínací, zapínání na zip, reflexní doplňky,
* nejméně dvě kapsy,
* otvor na palec na rukávu,
* fleecový límec,
* materiál: ***100 % polyester,***
* gramáž: ***min. 230 g / m2***,
* velikost: ***dámské provedení******XS až min. 3XL***,  ***pánské provedení******S až min. 6XL****.*
* **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 13688, označení CE.**
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **26) Pracovní kombinovaná bunda – dámská** * celopropínací **kombinovaná bunda dámská** z **prodyšného materiálu**, **prodloužená,** zapínání na zip, kombinace materiálů,
* kapuce,
* pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou,
* nejméně dvě kapsy,
* materiál: ***100 % polyester,***
* gramáž: ***min. 280 g / m2***,
* velikost: **X*S až min. 3XL,***
* reflexní doplňky
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **27) Pracovní mikina – pánská i dámská*** **pracovní mikina v dámské i pánském provedení**
* rozepínání na zip u krku,
* dlouhý rukáv,
* elastický a rychleschnoucí materiál,
* vhodné jako 1. nebo 2. vrstva,
* materiál: ***polyester s příměsí elastanu***
* gramáž: ***min. 240 g / m2*,**
* velikost: ***S až min. 4XL***.
 |  |
| **28) Pracovní dlouhá zateplená vesta – dámská**,* **pracovní dlouhá vesta dámská zateplená,** odepínací kapuce,
* oboustranným zipem, bočními rozparky na zip,
* boční kapsy, vnitřní kapsa,
* materiál: ***polyester s příměsí elastanu***
* gramáž: ***min. 240 g / m2*,**
* velikost: ***XS až min. 3XL,***
* reflexní doplňky
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **29) Softshellová bunda – pánská*** **softshellová bunda pánská z prodyšného materiálu**, **odolná proti vodě a větru**, odnímatelná kapuce, větrání v podpaží, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, celopropínací, zapínání na zip, nejméně dvě kapsy, reflexní doplňky,
* **TPU membrána**,
* **odolnost proti průniku vody nejméně 10 000 mm mimo oblast švů**,
* **paropropustnost nejméně 3 000 g / m2 / 24 hod**.,
* materiál: ***polyester s příměsí elastanu,***
* velikost: ***S až min. 4XL****,*
* *(nabídka alternativního řešení větších velikostí ve stejné kvalitě)*
* **prioritně barva černá**, případně nabídka více barevných provedení,
* **možnost potisku.**

***Poznámka: tato pánská softshellová bunda – položka č. 29 a následující položka č. 30 a) pánské pracovní kalhoty tvoří set – pánskou inspektorskou uniformu*** |  |
| **30 Pánské pracovní kalhoty do pasu s páskem*** **certifikované pracovní pánské kalhoty** ze směsového materiálu umožňující volný a snadný pohyb, reflexní doplňky,
* materiál: ***nylon s příměsí elastanu,***
* gramáž: ***min. 135 g / m2***,
* velikost: ***46 až min 64*** *(nabídka alternativního řešení větších velikostí ve stejné kvalitě)*
* **prioritně barva černá**,

 **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 13688, označení CE*****Poznámka:******tyto pánské pracovní kalhoty položka č. 30 a pánská softshellová bunda položka č. 29 tvoří set – pánskou inspektorskou uniformu.***  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **31) Softshellová bunda – dámská*** **softshellová bunda dámská z prodyšného materiálu, odolná proti vodě a větru**, odnímatelná kapuce, větrání v podpaží, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, celopropínací zapínání na zip, nejméně dvě kapsy, reflexní doplňky,
* **TPU membrána**,
* **odolnost proti průniku vody nejméně 10 000 mm mimo oblast švů**,
* **paropropustnost nejméně 3 000 g / m2 / 24 hod.**,
* materiál: ***polyester s příměsí elastanu,***
* velikost: ***XS až min. 3XL****, možnost velikosti až 4XL,*
* **prioritně barva černá**, případně nabídka více barevných provedení,
* **možnost potisku.**

***Poznámka:******tato dámská softshellová bunda – položka č. 31) a následující položka č. 32 dámské pracovní kalhoty tvoří set – dámskou inspektorskou uniformu*** |  |
| **32) Dámské pracovní kalhoty do pasu s páskem*** **certifikované dámské pracovní kalhoty** ze směsového materiálu umožňující volný a snadný pohyb, reflexní doplňky,
* materiál: ***nylon s příměsí elastanu,***
* gramáž: ***min. 135 g / m2***,
* velikost: ***36 až min 54*** *(nabídka alternativního řešení větších velikostí ve stejné kvalitě)*
* **prioritně barva černá**,

 **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 13688, označení CE*****Poznámka:******tyto dámské pracovní kalhoty – položka č. 31 a) a dámská softshellová bunda položka č. 31) tvoří set – dámskou inspektorskou uniformu.*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| ***33*) Pánské softshell kalhoty do pasu** * **pánské softshellové kalhoty** **z prodyšného materiálu,  odolné proti vodě a větru**, reflexní doplňky,
* materiál: ***polyester s příměsí elastanu,***
* **TPU membrána**
* **odolnost materiálu proti průniku vody nejméně 5 000 mm mimo oblast švů paropropustnost nejméně 5 000 g / m2 / 24 hod.**,
* gramáž: ***min. 235 g / m2***,
* velikost: ***36 až min 64****prioritně barva* ***černá,***

***Poznámka:******tyto pánské softshellové kalhoty – položka 33 jsou variantně doporučené k softshell bundě položka 29) pro možné doplnění pánské inspektorské uniformy***  |  |
| ***34)* Dámské softshell kalhoty do pasu** * **dámské softshellové kalhoty** **z prodyšného materiálu,  odolné proti vodě a větru**, reflexní doplňky,
* materiál: ***polyester s příměsí elastanu,***
* **TPU membrána**
* **odolnost materiálu proti průniku vody nejméně 5 000 mm mimo oblast švů paropropustnost nejméně 5 000 g / m2 / 24 hod.**,
* gramáž: ***min. 235 g / m2***,
* velikost: ***36 až min 54****prioritně barva* ***černá,***

***Poznámka:******tyto dámské softshellové kalhoty – položka 34) jsou variantně doporučené k softshell bundě položka 31 pro možné doplnění dámské inspektorské uniformy***  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **35) Čepice s kšiltem – pánské i dámské provedení*** materiál: ***100 % česaná bavlna,*** *gramáž:* ***260 g/m2,***
* šestipanelová,
* zapínání mosazným klipem,
* obšívané větrací otvory,
* **prioritně barva zelená**,
* **možnost potisku**

 ***Poznámka: tato čepice zelená s kšiltem je pro možné doplnění  dámské i pánské inspektorské uniformy***  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **36) Pracovní kalhoty – pánské** * **certifikované pánské pracovní kalhoty** do pasu, odnímatelné nohavice, pevný pás s poutky na opasek, regulovatelný pas vzadu do gumy, přední, boční a zadní kapsy,
* pracovní kalhoty pro práci v zemědělství, vhodné do porostů,
* materiál: ***bavlna s příměsí elastanu,***
* gramáž: ***min. 270 g / m2***
* velikost: ***46 až min. 64***,
* barva černá, khaki.
* **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 13688, označení CE.**
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **37) Pracovní softshellové kalhoty – pánské i dámské provedení** * **pánské i dámské provedení** – UNISEX zimní softshellové kalhoty do pasu, **z prodyšného materiálu, odolného proti vodě a větru,** možnost utáhnutí v pase, zip dole na nohavicích, větrání na stehně, odepínací šle s nastavitelnou velikostí,
* pracovní kalhoty z voděodolného materiálu pro práci v zemědělství, vhodné do porostů za chladného počasí,
* **TPU membrána**,
* **odolnost proti průniku vody nejméně 5 000 mm** **mimo oblast švů**,
* **paropropustnost nejméně 5 000 g / m2 / 24 hod**.,
* materiál: ***polyester s příměsí elastanu,***
* gramáž: ***min. 310******g / m2***
* velikost: ***dámské*** *provedení* ***36 až min. 54*,**  ***pánské*** *provedení* ***46 až min. 62.***
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **38) Pracovní kalhoty – dámské** * **dámské pracovní kalhoty** do pasu s poutky na opasek, kapsy na přední i zadní straně,
* materiál: **směs** ***viskóza, nylon, elastan,***
* gramáž: ***min. 200 g / m2****,*
* velikost: ***36 až min. 56****.*
 |  |
| **39) Pracovní kalhoty – dámské*** **dámské pracovní kalhoty** do pasu, legíny, pas do gumy zdvojené švy,
* materiál: ***úplet bavlna elastan,***
* gramáž: ***min. 230 g / m2****,*
* velikost: ***S až min. 3XL****.*
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **40) Pracovní zimní bunda s kapucí 2v1 – pánská*** **certifikovaná pracovní bunda pánská**, **zateplená**, **odolná proti vodě a větru** odepínací kapuce, odepínací rukávy, reflexní doplňky,
* regulovatelné manžety na rukávech, lepené švy, stahování v dolním okraji,
* nejméně dvě náprsní a dvě spodní kapsy, vnitřní kapsa,
* **oděv určený na ochranu proti chladnému počasí,**
* materiál: ***100 % polyester, výplň 100 % polyester*, *podšívka 100 % polyester*,**
* velikost: ***S až min. 4XL***, ***možnost velikosti až 5XL***,
* možnost potisku,

**musí splňovat normy: ČSN EN ISO 13688** a normu **ČSN EN 14058, označení CE.**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **41) Pracovní zimní bunda s kapucí 2v1 – dámská*** **certifikovaná pracovní bunda dámská**, **zateplená**, **odolná proti vodě a větru** odepínací kapuce, odepínací rukávy, reflexní doplňky,
* regulovatelné manžety na rukávech, lepené švy, stahování v dolním okraji,
* nejméně dvě náprsní a dvě spodní kapsy, vnitřní kapsa,
* **oděv určený na ochranu proti chladnému počasí,**
* materiál: ***100 % polyester, výplň 100 % polyester*, *podšívka 100 % polyester*,**
* velikost: **X*S až min. 3XL***,
* možnost potisku,

**musí splňovat normy:** **ČSN EN ISO 13688** a normu **ČSN EN 14058, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **42) Dámský softshellový pracovní kabát s kapucí*** **pracovní kabát dámský** **prodloužený**, **z prodyšného materiálu, odolný proti vodě a větru s odepínací kapucí**, reflexní doplňky,
* vnitřní manžety v rukávech, stahování v dolním okraji,
* nejméně dvě spodní kapsy, vnitřní kapsa,
* **TPU membrána**,
* **voděodolnost nejméně 10 000 mm**,
* **paropropustnost nejméně 3 000 g / m2 / 24 hod.**,
* **materiál: *polyester s příměsí elastanu,**podšívka 100 % polyester*,**
* **velikost: X*S až min. 2XL*,**
* možnost potisku**,**

 **označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **43)** **Dámský zateplený pracovní kabát s kapucí*** **pracovní kabát dámský** **zateplený prodloužený**, **s kapucí**, boční rozparek na druky, reflexní doplňky,
* vnitřní manžety v rukávech,
* nejméně dvě boční kapsy, vnitřní kapsa,
* **materiál: *svrchní materiál 100 %* *polyester,* *podšívka 100 % polyester*,**

 **zateplení *100 % polyester, gramáž: min. 240 g / m2**** **velikost: X*S až min. 3XL***,
* možnost potisku,

**označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **44) Dámská zateplená bunda zimní s kapucí*** **dámská pracovní bunda zimní**, **zateplená**, **z prodyšného materiálu, s kapucí**, **zapínaní na zip,**
* rukávy a dolní lem do gumičky,
* nejméně dvě boční kapsy, vnitřní kapsa,
* **materiál:** ***100 % nylon, výplň 100 % polyester*, *podšívka 100 % nylon*,**
* velikost: ***S až min. 3XL,***
* reflexní doplňky,
* **označení CE.**
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
|  **45) Pracovní zimní bunda s kapucí – pánská*** **certifikovaná pánská pracovní bunda**, **zateplená**, **z prodyšného materiálu, odolná proti vodě a větru,** odepínací kapuce,
* vnitřní manžety v rukávech, stahování v dolním okraji, lepené švy,
* nejméně jedna náprsní a dvě spodní kapsy, vnitřní kapsy,
* **TPU membrána**,
* **oděv určený na ochranu proti chladnému počasí,**
* materiál: ***100 % polyester, výplň 100 % polyester*, *podšívka 100 % polyester*,**
* velikost: ***S až min. 4XL***, *možnost velikosti až 5XL*,
* reflexní doplňky,
* možnost potisku,

**musí splňovat normy ČSN EN ISO 13688** a normu **ČSN EN 14058, označení CE.**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **46) Softshellová bunda – pánská*** **softshellová bunda pánská** **z prodyšného materiálu**, **odolná proti vodě a větru**, odepínací kapuce, větrání v podpaží, pružné manžety v rukávech, celopropínací, zapínání na zip, nejméně dvě kapsy,
* **TPU membrána**,
* **odolnost proti průniku vody nejméně 10 000 mm mimo oblast švů**,
* **paropropustnost nejméně 3 000 g / m2 / 24 hod**.,
* materiál: ***polyester s příměsí elastanu,***
* velikost: ***S až min. 3XL***, *možnost velikosti až 6XL*,
* nabídka více barevných provedení,
* reflexní doplňky,
* možnost potisku.
* **označení CE.**
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **47) Pracovní tričko s krátkým rukávem – dámské*** **pracovní tričko dámské** **s krátkým raglánovým rukávem**,

průkrčník do V, finální silikonová úprava materiálu,* materiál: ***bavlna s příměsí elastanu,***
* *gramáž:* ***min. 180 g / m2***,
* velikost: ***XS až min 2XL***,
* **barva bílá**, černá, **zelená** a další nabídka barevných provedení.
 |  |
| **48) Pracovní tričko s krátkým rukávem – pánské** * **pracovní tričko pánské** **s krátkým rukávem**, trup je po stranách beze švů, finální silikonová úprava materiálu,
* materiál: ***100 % bavlna****,*
* *gramáž:* ***min. 155 g / m2***,
* velikost: ***S až 7XL***, *(nabídka alternativního řešení větších velikostí ve stejné kvalitě)*
* barva zelená, bílá, černá a další nabídka barevných provedení.

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **49) Pracovní polokošile s krátkým rukávem, pánské provedení** * **pánská polokošile** **s krátkým rukávem**, **3 knoflíky v barvě materiálu**, střih s bočními švy, límeček a lemy rukávů s dvojitým reliéfním proužkem z žebrového úpletu 1:1, vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu, zpevnění ramenních švů páskou,
* materiál: ***bavlna, polyester,*** *gramáž:* ***min. 200 g / m2*,**
* barva zelená – **Apple green**, **a barva bílá**
* velikost: ***S až min. 4XL***,  **možnost potisku.**
 |  |
| **50) Pracovní polokošile s krátkým rukávem, dámské provedení** * **dámská polokošile** **s krátkým rukávem**, **5 knoflíčků v barvě materiálu**, lehce vypasovaný střih s bočními švy, límeček a lemy rukávů s dvojitým reliéfním proužkem z žebrového úpletu 1:1, vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu, zpevnění ramenních švů páskou,
* materiál: ***bavlna, polyester,*** *gramáž:* ***min. 200 g / m2*,**
* barva zelená – **Apple green**, **a barva bílá**
* velikost: ***XS až min. 3XL****,* **možnost potisku.**

 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **51) Pracovní polokošile s krátkým rukávem - pánská** * **pánská polokošile s krátkým rukávem**, 3 knoflíky v barvě polokošile, postranní švy, dvojité žebrování na okraji límce a manžetách rukávu, finální silikonová úprava materiálu, rovný spodní okraj s bočními prostřihy, zpevňující páska na límci a bočních prostřizích,
* materiál: ***100 % bavlněný úplet****, gramáž:* ***min. 200 g / m2*,**
* **barva lahvově zelená** a další nabídka barevných provedení,
* velikost: ***S až min. 3XL***, *možnost velikosti až 5XL*, *v barvě tmavě modré a černé* *(nabídka alternativního řešení větších velikostí ve stejné kvalitě)*
* **možnost potisku.**
 |  |
| **52) Pracovní polokošile s krátkým rukávem - dámská*** **dámská polokošile s krátkým rukávem**, min. tři knoflíky v barvě polokošile, postranní švy, dvojité žebrování na okraji límce a manžetách rukávu, finální silikonová úprava materiálu, rovný spodní okraj s bočními prostřihy, zpevňující páska na límci a bočních prostřizích,
* materiál: ***100 % bavlněný úplet****, gramáž:* ***min. 200 g / m2*,**
* **barva zelená**, bílá, černá a další nabídka barevných provedení,
* velikost: **X*S až min. 2XL***, *(nabídka alternativního řešení větších velikostí ve stejné kvalitě)*
* **možnost potisku.**
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **53) Pracovní košile bílá – pánská s krátkým rukávem*** certifikovaná pracovní **pánská košile bílá s krátkým rukávem**,  určená pro práce ve zdravotnictví a laboratořích,
* min. jedna kapsa,
* materiál: ***100 % bavlna,*** *gramáž:* ***min. 145 g / m2***,
* velikost: ***38 až min. 48***,

**musí splňovat normu: ČSN EN ISO 13688, označení CE.** |  |
| **54) Pracovní košile bílá – pánská s krátkým rukávem** * certifikovaná pracovní **pánská košile bílá s krátkým rukávem**,  určená pro práce ve zdravotnictví a laboratořích
* min. jedna kapsa,
* materiál: ***100 % bavlna,*** *gramáž:* ***min. 245 g / m2***,
* **možnost prodloužení délky na výšku postavy až 194 cm,**
* velikost: ***38 až min. 48***,

**musí splňovat normu: ČSN EN ISO 13688, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **55) Pracovní halena bílá – dámská s krátkým rukávem*** certifikovaná pracovní **dámská halena bílá s krátkým rukávem**,  určená pro práce ve zdravotnictví a laboratořích,
* min. dvě kapsy,
* materiál: ***100 % bavlna,*** *gramáž:* ***min. 145 g / m2***,
* velikost: ***38 až nejméně 62****,*

**musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 13688, označení CE**. |  |
| **56) Pracovní halena bílá – dámská s krátkým rukávem*** certifikovaná pracovní **dámská halena bílá s krátkým rukávem**, určená pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, celopropínací na knoflíky v bílé barvě, min. dvě kapsy,
* materiál: ***kepr*** ***100 % bavlna****, gramáž:* ***min. 245 g / m2***,
* velikost: ***36 až nejméně 64****,*
* **barva bílá,** popř. kombinace barev bílé a ostatních barev,

**musí splňovat normu: ČSN EN ISO 13688, označení CE**. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **57) Pracovní kalhoty bílé – pánské** * certifikované pracovní **kalhoty bílé pánské**, určené pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, pevný pas, zadní části poutka s knoflíky na stáhnutí, min. dvě kapsy,
* materiál: ***100 % bavlna***, *gramáž:* ***min. 190 g / m2****,*
* velikost: ***44 až min. 64***,

**musí splňovat normu: ČSN EN ISO 13688, označení CE**. |  |
| **58) Pracovní kalhoty bílé – pánské*** certifikované pracovní **kalhoty bílé pánské**, určené pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, pevný pas, zadní části poutka s knoflíky na stáhnutí, min. dvě kapsy,
* materiál: ***kepr 100 % bavlna***,*gramáž:* ***min. 245 g / m2****,*
* **možnost prodloužení délky na výšku postavy až 194 cm,**
* velikost: ***44 až min. 64***,

**musí splňovat normu: ČSN EN ISO 13688, označení CE**. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **59) Pracovní kalhoty bílé – dámské** * certifikované pracovní **kalhoty bílé dámské**, určené pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, **pevný pas v zadní části do gumy,** zapínání na boku, s dvěma bočními kapsami,
* materiál: ***100 % bavlna***, *gramáž:* ***min. 145 g / m2,***
* velikost: ***36 až min. 64***,

**musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 13688, označení CE.**  |  |
| **60) Pracovní kalhoty bílé – dámské** * certifikované pracovní **kalhoty bílé dámské**, určené pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, **pevný pas s dvěma bočními kapsami**, zapínání na boku,
* materiál: ***kepr 100 % bavlna***, gramáž: ***min. 190 g / m2,***
* velikost: ***36 až min. 60***,

**musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 13688, označení CE**.  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **61) Pracovní kalhoty bílé – dámské** * certifikované pracovní **kalhoty bílé dámské**, určené pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, **pevný pas s dvěma bočními kapsami**, zapínání na boku,
* materiál: ***kepr 100 % bavlna***, gramáž: ***min. 245 g / m2,***
* velikost: ***36 až min. 64***,

**musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 13688, označení CE**. |  |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **62) Pracovní kalhoty bílé – dámské*** certifikované pracovní **kalhoty bílé dámské**, určené pro práce ve zdravotnictví a laboratořích s dvěma bočními kapsami, **pevný pas v zadní části do gumy**, zapínání na boku,
* materiál: ***kepr 100 % bavlna***, gramáž: ***min. 245 g / m2,***
* velikost: ***36 až min. 64***,

**musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 13688, označení CE.** |  |
| **63) Pracovní kalhoty bílé – dámské*** certifikované pracovní **kalhoty bílé dámské**, určené pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, **dvojitá vyměnitelná guma v pase** s dvěma bočními kapsami,
* materiál: ***kepr 100 % bavlna***, gramáž*:* ***min. 245 g / m2,***
* velikost: ***36 až min. 64***,

**musí splňovat normu: ČSN EN ISO 13688, označení CE.** |  |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **64) Pracovní plášť bílý – pánský s dlouhým rukávem** * certifikovaný pracovní **pánský plášť s dlouhým rukávem bílý**, určený pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, celopropínací s fazónkou – zapínání na knoflíky se dvěma bočními kapsami a jednou kapsou náprsní,
* materiál: ***kepr 100 % bavlna***, gramáž: ***min. 190 g / m2****,*
* velikost: ***44 až min. 64,***
* **barva bílá,** nabídka i jiného barevného provedení,

**musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 13688, označení CE**.  |  |
| **65) Pracovní plášť bílý – pánský s dlouhým rukávem*** certifikovaný pracovní **pánský plášť s dlouhým rukávem bílý**, určený pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, celopropínací s fazónkou – zapínání na knoflíky se dvěma bočními kapsami a jednou kapsou náprsní,
* materiál: ***kepr 100 % bavlna***, gramáž: ***min. 245 g / m2***,
* **možnost prodloužení délky na výšku postavy až 194 cm,**
* velikost: ***44 až min. 64***,
* **barva bílá,**

**musí splňovat normu: ČSN EN ISO 13688, označení CE**. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **66) Pracovní plášť bílý – dámský s dlouhým rukávem** * certifikovaný pracovní **dámský plášť s dlouhým rukávem bílý**, určený pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, celopropínací s fazónkou – zapínání na knoflíky se dvěma bočními kapsami a jednou kapsou náprsní,
* materiál: ***kepr 100 % bavlna***, gramáž: ***min. 190 g / m2****,*
* velikost: ***38 až min. 60***,
* **barva bílá**

**musí splňovat normu: ČSN EN ISO 13688, označení CE**. |  |
| **67) Pracovní plášť bílý – dámský s dlouhým rukávem*** certifikovaný pracovní **dámský plášť s dlouhým rukávem bílý**, určený pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, celopropínací s fazónkou – zapínání na knoflíky se dvěma bočními kapsami a jednou kapsou náprsní,
* materiál: ***kepr 100 % bavlna***, gramáž: ***min. 245 g / m2****,*
* velikost: ***36 až min. 64***,
* **barva bílá,**

**musí splňovat** **normu: ČSN EN ISO 13688, označení CE**. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **68) OVERAL – jednorázový ochranný oděv s kapucí*** certifikovaný **jednorázový oděv s kapucí**, prodyšný materiál SMMMS polypropylen, netkaná textilie, zapínání na oboustranně krytý reverzní zip, elastický pas a konce nohavic, antistatický,
* **ochrana proti tuhým a kapalným aerosolům, kyselinám, zásadám nebo postřiku rozpouštědly s vodou**, určený pro zemědělské práce, lehká manipulace s chemikáliemi atd., ***kategorie III, Typ 5,6***,
* materiál: ***SMMMS*** polypropylen, netkaná textilie***,***
* velikost: ***min. S až min. 3XL***,

**musí splňovat normy: ČSN EN 13034, ČSN EN 1073-2~~,~~ ČSN EN 1149-5  a ČSN EN ISO 13982-1, označení CE.*** *např. model 3M 4520 nebo alternativně jiný jednorázový ochranný oděv s kapucí (overal) ve stejné nebo lepší kvalitě.*
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **69) Nepromokavý oblek do deště*** skládá se ze dvou částí bunda a kalhoty – sada
* **Nepromokavá bunda do deště s kapucí v límci** kapuce v límci, vnitřní manžety v rukávech do gumy, **zatavené švy,** zapínání na zip i druky, stahování v dolním okraji, větrání na zádech a v podpaží,
* **Nepromokavé kalhoty do deště**. Pas do gumy, lepené švy.
* **tloušťka materiálu *min. 0,25 mm***,
* materiál: ***100 % polyuretan,***
* velikost: ***S až min. 3XL****.* **musí splňovat** **označení CE**
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **70) Nepromokavý oblek do deště** * certifikovaný **nepromokavý oblek do deště**, kalhoty v pase do gumy, kapuce v límci, lepení švy, zapínání na zip,
* větrání na zádech a v podpaží,
* **tloušťka materiálu *min. 0,18 mm****,*
* materiál: ***polyester, PVC,***
* velikost: ***M až min. 4XL***, *možné dodání menší velikosti* ***S***

**musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 13688, označení CE**.  |  |
| **71) Nepromokavý plášť do deště** * certifikovaný **nepromokavý plášť do deště**, kapuce v límci, lepení švy, zapínání na zip i druky, vnitřní manžety v rukávech do gumy,
* větrání na zádech a v podpaží,
* **tloušťka materiálu *min. 0,18 mm****,*
* materiál: ***polyester, PVC,***
* velikost: ***M až min. 4XL***, *možné dodání menší velikosti* ***S***

**musí splňovat normu: ČSN EN ISO 13688, označení CE**. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **72) Zdravotní pracovní obuv dámská i pánská,  zapínání pomocí kovových spon, SRA, E**Certifikovaná ergonomická zdravotní obuv podporující přirozené držení těla, nastavitelné zapínání pomocí kovových spon na tři přezky, dva široké kožené pásky přes nárt, jeden přes patu, dámská varianta s podešví na klínku,obuv určená pro práci ve zdravotnictví a laboratořích* anatomická stélka,
* kožená stélka a vrch obuvi – přírodní useň,
* *protiskluzová podešev, dle certifikátu SRA,*
* *světlá podešev nezanechává stopy na podlaze****,***
* velikost: **dámská *35 až min. 41,***

 ***pánská 41 až min. 48****,** **barva: *bílá,***
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti

**musí splňovat normu: ČSN EN ISO 20347, SRA, E, označení CE**. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **73) Zdravotní pracovní obuv dámská i pánská, zapínání pomocí kovových spon, SRA, antistatická ESD**Certifikovaná ergonomická zdravotní obuv podporující přirozené držení těla, nastavitelné zapínání pomocí kovových spon na tři přezky, dva široké kožené pásky přes nárt, jeden přes patu, dámská varianta s podešví na klínku,obuv určená pro práci ve zdravotnictví a laboratořích* anatomická stélka,
* kožená stélka a vrch obuvi – přírodní useň,
* *protiskluzová podešev, dle certifikátu SRA, antistatická ESD,*
* *světlá podešev nezanechává stopy na podlaze,*
* velikost: **dámská 35 *až min. 41,***

 ***pánská 42 až min. 48,**** **barva: *bílá****,*
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti

**musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 20347, SRA**, **antistatická ESD,  označení CE**. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **74) Pracovní obuv s****protiskluzovou podešví a páskem kolem paty, pánské i dámské provedení SRC, E, A** * certifikovaný sandál, kožený s plnou špicí s přezkou  na suchý zip a páskem kolem paty.
* *protiskluzová podešev, dle certifikátu SRC,*
* *antistatické vlastnosti, absorpce energie v patní části,*
* *světlá podešev nezanechává stopy na podlaze****,***
* velikost: **dámská 35 *až min. 41,***

 ***pánská 35 až min. 46,**** **barva: *bílá,***
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti

**musí splňovat normu: ČSN EN ISO 20347 OB E A SRC**, **označení CE**. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **75) Pracovní obuv s protiskluzovou podešví a páskem kolem paty, pánské i dámské provedení SRC, E, A** Certifikovaný sandál, kožený, nastavitelné dva přední pásky s přezkami a páskem kolem paty, * *protiskluzová podešev, dle certifikátu SRC,*
* *antistatické vlastnosti, absorpce energie v patní části,*
* *světlá podešev nezanechává stopy na podlaze****,***
* velikost: ***35 až min. 47****,*
* **barva: *bílá,***
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti

**musí splňovat normu: ČSN EN ISO 20347 OB E A SRC**, **označení CE**. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **76) Lehká pracovní obuv dámská i pánská,  požadavek min. SRA, E** * certifikovaná pracovní obuv, **přírodní usňový materiál opatřený polyuretanovou fólií** pro snadnou údržbu a dlouhou životnost, polyuretanový nástřik, tlumící nášlapné síly, podšívka – textil, podešev pryž,
* podešev a mezipodešev – dvoukomponentní,
* ***světlá podešev nezanechává stopy na podlaze,***
* ***flexibilní obuv vhodná do vnitřních i venkovních prostorů,***
* vlastnosti: ***absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka*,**
* barva: *bílá, černá*, *případně další barevná provedení*, *olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti*
* *olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti*
* velikost: ***35 až min. 49****,*

 **musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 20347 E SRA, značení CE**. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **77 Pracovní obuv bezpečnostní kotníková,  třídy S1P, SRA, bez kovových součástí*** certifikovaná bezpečnostní pracovní obuv kotníková s bezpečnostní tužinkou ve špici obuvi + planžeta proti propíchnutí podrážky,
* materiál: **svršek z kůže, podšívka prodyšná textilie,  podešev PU-guma,**
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti
* vlastnosti: ***uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická, podešev odolná proti propíchnutí,***
* **bez kovových součástí,**
* ***bezpečnostní tužinka ve špičce – tvrzená plastová tužinka ve špici, musí odolat energii nárazu o velikosti min. 200 J a stlačením min. 15 kN,***
* ***planžeta proti propíchnutí podrážky – kevlarová planžeta,***
* ***odolnost podešve proti skluzu obuvi nejméně SRA,***
* ochrana proti okopu ve špici,
* velikost: ***37 až min. 48****,*

**musí splňovat normu: ČSN EN ISO 20345, třída S1P, SRA, označení CE,  označení CE.**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **78) Pracovní obuv bezpečnostní polobotka,  třídy S1P, SRA, bez kovových součástí*** certifikovaná bezpečnostní pracovní polobotka s bezpečnostní tužinkou ve špici obuvi + planžeta proti propíchnutí podrážky,
* materiál: **svršek z kůže, podšívka prodyšná textilie,  podešev PU-guma,**
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti
* vlastnosti: ***uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická, podešev odolná proti propíchnutí,***
* **bez kovových součástí,**
* ***bezpečnostní tužinka ve špičce – tvrzená plastová tužinka ve špici, musí odolat energii nárazu o velikosti min. 200 J a stlačením min. 15 kN,***
* ***planžeta proti propíchnutí podrážky – kevlarová planžeta,***
* ***odolnost podešve proti skluzu obuvi nejméně SRA,***
* ochrana proti okopu ve špici,
* velikost: ***37 až min. 48****,*

**musí splňovat normu: ČSN EN ISO 20345, třída S1P, SRA, označení CE.**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **79) Pracovní obuv bezpečnostní kotníková,  třídy S3, SRC, bez kovových součástí*** certifikovaná bezpečnostní pracovní obuv kotníková s bezpečnostní tužinkou ve špici obuvi + planžeta proti propíchnutí podrážky,
* materiál: **svršek z kůže, podšívka prodyšná, oděruodolná textilie, podešev PU/guma, vnější TPU ochrana paty,**
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti
* vlastnosti: ***uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická, odolnost proti průniku a absorpci vody, podešev odolná proti propíchnutí, svršek odolný proti průniku a absorpci vody,***
* **bez kovových součástí,**
* ***bezpečnostní tužinka ve špičce – plastová tužinka ve špici, musí odolat energii nárazu o velikosti min. 200 J a stlačením min. 15 kN,***
* ***planžeta proti propíchnutí podrážky – kevlarová planžeta,***
* ***odolnost podešve proti skluzu obuvi nejméně SRC,***
* ochrana proti okopu ve špici,
* velikost: ***35 až min. 50****,*

**musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 20345:2022, třída S3, SRC,  označení CE.**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **80) Pracovní obuv bezpečnostní polobotka, třídy S3, SRC, bez kovových součástí** * certifikovaná bezpečnostní pracovní obuv polobotka s bezpečnostní tužinkou ve špici obuvi + planžeta proti propíchnutí podrážky,
* materiál: **svršek z kůže, podšívka prodyšná, oděruodolná textilie, podešev PU/guma, vnější TPU ochrana paty,**
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti
* vlastnosti: ***uzavřená pata, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická, odolnost proti průniku a absorpci vody, podešev odolná proti propíchnutí, svršek odolný proti průniku a absorpci vody,***
* **bez kovových součástí,**
* ***bezpečnostní tužinka ve špičce – plastová tužinka ve špici, musí odolat energii nárazu o velikosti min. 200 J a stlačením min. 15 kN,***
* ***planžeta proti propíchnutí podrážky – kevlarová planžeta,***
* ***odolnost podešve proti skluzu obuvi nejméně SRC,***
* ochrana proti okopu ve špici,
* velikost: ***37 až min. 48****,*

**musí splňovat normu: ČSN EN ISO 20345:2022, třída S3, SRC,  označení CE.**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **81) Pracovní polobotka dámská i pánská třídy O1, FO, SRC**- certifikovaná pracovní polobotka, ***bez tužinky ve špici**** materiál: **svršek textil 1,5 mm polyester, pevný, lehký, prodyšný vnitřek, podšívka vícevrstvá prodyšná a oděruodolná textilie, podešev pryž protiskluzová, antistatická, olejůvzdorná,**
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti
* vlastnosti: ***uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická,***
* ***světlá podešev nezanechává stopy na podlaze,***
* ***flexibilní pracovní obuv vhodná do vnitřních i venkovních prostorů,***
* ochrana proti okopu ve špici,
* velikost: ***35 až min. 48****,*

 **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 20347:2012, třída O1, FO, SRC, označení CE**. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **82) Pracovní kotníková obuv dámská i pánská požadavek min. třída OB, SRA, E** * certifikovaná pracovní obuv kotníková, ***bez tužinky ve špici***
* materiál: **svršek z nubukové kůže nejméně 2 mm, prodyšný textil, voděodolná membrána, podšívka textil,**
* **podešev pryž,**
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti
* vlastnosti: ***uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka,***
* ochrana proti okopu ve špici,
* velikosti: ***37 až min. 48****,*

**musí splňovat** **označení CE**. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **83) Pracovní polobotka dámská i pánská požadavek min. třída OB, SRA, E** * certifikovaná pracovní polobotka, ***bez tužinky ve špici***
* materiál: **svršek z nubukové kůže nejméně 2 mm, prodyšný textil, voděodolná membrána, podšívka textil,**
* **podešev pryž,**
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti
* vlastnosti: ***uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka,***
* ochrana proti okopu ve špici,
* velikosti: ***37 až min. 48****,*

**musí splňovat** **označení CE**. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **84) Pracovní kotníková obuv dámská i pánská požadavek min. FO E SRB*** certifikovaná pracovní obuv kotníková, celokožená ***bez tužinky ve špici***
* materiál: **svršek z hovězí kůže nejméně 1,6 mm,podšívka prodyšná textilie oděru odolná, podešev – guma,**
* **prošitá podešev,**
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti
* vlastnosti: ***uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová, olejivzdorná podrážka,***
* velikosti: ***37 až min. 48****, barva hnědá,*

**musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 20347: 2012 FO E SRB, označení CE**. |  |
| **85) Pracovní zimní kotníková obuv dámská i pánská požadavek min. FO E CI SRA** * certifikovaná pracovní obuv kotníková, celokožená ***bez tužinky ve špici***
* materiál: **svršek z hovězí kůže nejméně 1,6 mm,podšívka prodyšná textilie oděru odolná, zateplená, podešev – guma,**
* **izolace spodní části obuvi proti chladu – (CI)**
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti
* vlastnosti: ***uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová, olejivzdorná podrážka,***
* velikosti: ***37 až min. 48****, barva hnědá,*

**musí splňovat normu: ČSN EN ISO 20347:2012, min. FO E CI SRA, označení CE**. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **86) Pracovní kotníková obuv dámská i pánská požadavek min. E, SRA** * certifikovaná pracovní obuv kotníková, kožená, ***bez tužinky ve špici,***
* materiál: **svršek z kůže,podšívka z bavlněného materiálu, podešev – PU-PU,**
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti
* vlastnosti: ***uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová, olejivzdorná podrážka,***
* velikosti: ***37 až min. 48****,* barva černá,

**musí splňovat normu: ČSN EN ISO 20347:2012, min. E SRA, označení CE**. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **87) Pracovní zimní kotníková obuv dámská i pánská požadavek min. SRA, E, FO, CI** * certifikovaná pracovní obuv kotníková, celokožená ***bez tužinky ve špici***
* materiál: **svršek z nubukové kůže nejméně 1,6 mm,podšívka prodyšná textilie oděru odolná, zateplená, podešev – guma,**
* **izolace spodní části obuvi proti chladu – (CI)**
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti
* vlastnosti: ***uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová, olejivzdorná podrážka,***
* velikosti: ***37 až min. 48****,* barva černá,

**musí splňovat normu: ČSN EN ISO 20347:2012, min. SRA, FO, E, CI,  označení CE**. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **88) Pracovní vysoká holínka z PVC, třída OB, FO*** certifikovaná vysoká holínka z PVC, odolná proti vodě, ***bez tužinky ve špici***
* vlastnosti: ***uzavřená oblast paty,*** ***absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, antistatická a olejůvzdorná podešev,***
* materiál***: pevnější odolnější*** ***PVC svršek, PVC podešev****,*
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti
* velikosti: ***37 až min. 48****,*

**musí splňovat normu: ČSN EN ISO 20347, třída OB, FO, označení CE.** |  |
| **89) Pracovní dámská nízká holínka z PVC, třída OB, SRA*** certifikovaná vysoká holínka z PVC, odolná proti vodě, ***bez tužinky ve špici***
* vlastnosti: ***uzavřená oblast paty,*** ***absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, antistatická a olejůvzdorná podešev,***
* materiál***: PVC svršek, PVC podešev****,*
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti
* velikosti: ***37 až min. 41****,*

**musí splňovat normu: ČSN EN ISO 20347:2012, třída OB, SRA,  označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **90) Pracovní vysoká holínka z PVC-nitril, třída O4, FO, SRC*** certifikovaná holínka z PVC odolná proti vodě, ***bez tužinky ve špici***
* vlastnosti: ***uzavřená oblast paty,*** ***absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, antistatická a olejůvzdorná podešev,***
* materiál***: svršek*** ***PVC, podešev PVC****,*
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti
* velikosti: ***39 až min. 48****,*

 **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 20347:2022, třída O4, FO, SRC,   označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **91) Pracovní vysoká holínka z PVC, třída O4,  FO SRA, odolná různým chemikáliím** * certifikovaná holínka z PVC odolná proti vodě, kyselinám, dezinfekčním prostředkům, rostlinným a živočišným olejům a tukům a různým chemikáliím, ***bez tužinky ve špici***
* vlastnosti: ***uzavřená oblast paty,*** ***absorpce energie v patní části, protiskluzová, odolnost proti průniku a absorpci vody olejůvzdorná a antistatická podešev, svršek odolný proti kyselinám a různým chemikáliím,***
* materiál: ***PVC – nitril svršek, PVC – nitril podešev****,*
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti
* velikosti: ***36 až min. 49****,*

**musí splňovat normu: ČSN EN ISO 20347, třída O4, SRA, FO,  označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **92) Pracovní vysoká zimní holínka z PVC, třída OB, CI, SR** * certifikovaná holínka PVC s nitrilkaučukem, odolná proti vodě, ***bez tužinky ve špici,***
* vlastnosti: ***uzavřená oblast paty,*** ***absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, odolná proti chladu, izolace spodní časti proti chladu,***
* **vhodné použití pro zemědělství,**
* materiál***: svršek*** ***PVC s nitrilkaučukem, podešev PVC****,*
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti
* velikosti: ***37 až min. 46****,*

**musí splňovat normu: ČSN EN ISO 20347, třída OB, CI, SRC, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **93) Pracovní holeňová gumofilcová holínka,  třída OB, E, SRA*** certifikovaná holeňová gumofilcová obuv s tepelnou filcovou vložkou v celé botě odolná proti vodě, ***bez tužinky ve špici,***
* vlastnosti: ***uzavřená oblast paty,*** ***absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, odolná proti chladu,***
* **vhodné použití pro vlhké pracoviště ve vodě a blátě,**
* materiál***: svršek kombinace gumy a syntetického materiálu,*** ***podšívka z textilu, gumová podešev,***
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti
* velikosti: ***39 až min. 48****,*

**musí splňovat normu: ČSN EN ISO 20347, třída OB, E, SRA, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **94) Pracovní gumová holínka zateplená plyšem,  dámská i pánská, třída OB, E, SRA** * certifikovaná holínka dámská i pánská (unisex) z přírodního kaučuku zateplená plyšem – odolná proti chladu a proti vodě, ***bez tužinky ve špici,***
* vlastnosti: ***uzavřená oblast paty,*** ***absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, antistatická, olejivzdorná, odolná proti chladu,***
* materiál***: svršek přírodní kaučuk, podšívka textilní materiál plyš TRITON min. 8 mm***
* vkládací stélka: plyš TRITON min 8 mm
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti
* velikosti: ***38 až min. 47****,*

**musí splňovat normu: ČSN EN ISO 20347, třída OB, E, SRA,  označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **95) Pracovní gumová holínka zateplená neoprenem, dámská i pánská, třída OB, E, SRA** * certifikovaná holínka dámská i pánská (unisex) z přírodního kaučuku zateplená neoprenem – odolná proti chladu a proti vodě, ***bez tužinky ve špici,***
* vlastnosti: ***uzavřená oblast paty,*** ***absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, antistatická, olejivzdorná, odolná proti chladu,***
* materiál***: svršek přírodní kaučuk, neoprenová podšívka min. 5 mm,***
* vkládací stélka: NEOPREN
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti
* olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti
* velikosti: ***38 až min. 47****,*

**musí splňovat normu: ČSN EN ISO 20347, třída OB, E, SRA, označení CE** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **96) Pracovní rukavice – pětiprsté – celokožené*** kožené certifikované pracovní rukavice **kategorie 2**, určené pro lehčí práci v suchém i lehce vlhkém prostředí, obsluha zemědělských strojů a zařízení, farmaření, logistika atd.
* materiál: ***kozinková lícovka, volná manžeta, gumička v zápěstí,***
* velikost: ***8“ až min. 12“****,*

**musí splňovat normy: ČSN EN ISO 21420, ČSN EN 388 min. třída 2122X,  cat. 2, označení CE.**  |  |
| **97) Pracovní rukavice – pětiprsté – celokožené zimní*** certifikované zimní pracovní rukavice s podšívkou **kategorie 2**, určené pro lehčí práci v chladném, v suchém a lehce vlhkém prostředí,
* materiál: ***dlaň z vepřová lícovka, hřbet vepřovicová štípenka, volná manžeta, plyšová podšívka, gumička v zápěstí,***
* velikost: ***9“až min. 11“,***

**musí splňovat normy: ČSN EN ISO 21420, ČSN EN 511 min. X3X,  ČSN EN 388 a min. třída 3222X, cat. 2, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **98) Pracovní rukavice – pětiprsté – zimní, máčené v latexu** * zimní bezešvé pletené rukavice s protiskluzným povrchem. **kategorie 2**, Použití: práce v chladném počasí ve vlhkém nebo olejnatém prostředí.
* materiál: ***fluorescenční česaný akrylový úplet z rubové strany,  dlaň a prsty povrstveny latexovou pěnou,***
* *práce ve vlhkém a chladném prostředí, práce s horkými předměty do 250 °C,*
* *doporučené pro práci montážní práce, zemědělství, údržbářství atd.*
* velikost: **7*“ až min. 12“****,*

**musí splňovat normy: ČSN EN ISO 21420, ČSN EN 511 min. X2X, ČSN EN 407, min. X2XXX, ČSN EN 388 min. třída 2231X, cat. 2, označení CE.**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **99) Pracovní rukavice – pětiprsté – kombinované*** certifikované pracovní rukavice se suchým zipem na zápěstí, komfortnější uchopení ve dlani fourchette style, **kategorie 2**, určené proti mechanickým rizikům při lehčí práci,
* **vhodné použití: všeobecné aplikace, montáže, řidiči, logistika atp.,**
* materiál: ***dlaň – kozinková lícovka, hřbet – bavlněný pružný úplet, manžeta – elastická se suchým zipem,***
* velikost: **7*“ až min. 11“,***

**musí splňovat normy: ČSN EN ISO 21420, ČSN EN 388 min.  třída min. 2112X, cat. 2, označení CE.**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **100) Pracovní rukavice – pětiprsté s dlaněmi a prsty máčenými v polyuretanu*** certifikované pracovní rukavice **kategorie 2**, pletené bezešvé rukavice s pružným nápletem a tenkou vrstvou polyuretanu v dlani a na prstech pro lepší úchop určené proti mechanickým rizikům při lehčí práci,
* materiál: ***dlaň a prsty máčené v polyuretanu,*** ***100 % polyesterový bezešvý úplet****,*
* velikost: **5*“ až min. 11“****,*
* bílé a černé provedení*,*

**musí splňovat normy: ČSN EN ISO 21420,** **ČSN EN 388, min. třída 4131X, cat. 2, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **101) Pracovní rukavice – pětiprsté s dlaněmi a prsty máčenými v nitrilu*** certifikované pracovní rukavice **kategorie 2**, dlaň a prsty máčené v nitrilu a pískovou úpravou pro lepší úchop určené proti mechanickým rizikům při lehčí práci pro obecnou manipulaci, logistiku, **zemědělství,**
* materiál: ***dlaň a prsty máčené v nitrilu a pískovou úpravou,*** ***100 % polyesterový bezešvý úplet****,*
* velikost: ***6“ až min. 11“,***

**musí splňovat normy:** **ČSN EN ISO 21420, ČSN EN 388 min. třída 3121X, cat. 2, označení CE.**  |  |
| **102) Pracovní rukavice – pětiprsté, latex s pískovou úpravou na dlani a prstech*** certifikované pracovní rukavice **kategorie 2**, latex s pískovou pěnou na dlani, určené proti mechanickým rizikům při lehčí práci pro obecnou manipulaci, logistiku, skladování, **zemědělství,**
* materiál: ***100 % měkčený polyester, latex s pískovou úpravou  na dlani a prstech bezešvý úplet,***
* velikost: ***7“ až min. 11“,***
* **musí splňovat normy: ČSN EN ISO 21420, ČSN EN 388  min. třída 2121X, cat. 2, označení CE.**
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **103) Pracovní rukavice – pětiprsté s dlaněmi a prsty z pružného nylonového úpletu*** certifikované pracovní rukavice **kategorie 2**, bezešvé rukavice z pružného nylonového úpletu s dlaněmi a prsty povrstvenými směsí pěnového nitrilu a polyuretanu na vodní bázi s pískovou úpravou pro lepší úchop, ochrana proti kontaktnímu teplu do 100 °C,
* práce s kluzkými předměty, skladování, zahrada, zemědělství, montáž a balení malých součástek, práce s horkými předměty do 100 °C**,**
* **materiál povrstvení:** ***povrstvení dlaně a prstů*** ***nitrilová pěna s polyuretanem na bázi vody s pískovou úpravou****,*
* **materiál podšívky:** ***nylon a elastan (Spandex)***
* velikost: **7*“ až min. 11“,***

**musí splňovat normy: ČSN EN ISO 420 a ČSN EN 407, min. X1XXXX ČSN EN 388 min. třída 4131X, cat. 2, označení CE.**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **104) Jednorázové pracovní rukavice – pětiprsté latexové – lehce pudřené** **– balení 100 ks** * certifikované pracovní latexové rukavice **kategorie 1**, jednorázové, lehce pudřené, pro hladký úchop, obroubená manžeta, bal. 100 ks,
* pro práce v laboratořích, *(lékařské rukavice)* úklidové práce atd.,
* vysoká citlivost pro přesnou práci,
* materiál: ***latex,***
* velikost: ***7“ až min. 10“****,*
* **uveďte cenu za jedno balení tj. 100 ks**

**musí splňovat normu: ČSN EN ISO 420, ČSN EN 455-1/2/3** , **cat 1.**  **označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **105) Jednorázové pracovní rukavice – pětiprsté latexové – nepudrované – balení 100 ks*** certifikované pracovní, velmi kvalitní, latexové rukavice,jednorázové, **nepudrované s rolovaným okrajem**, bal. 100 ks,
* vhodné pro všeobecnou práci, manipulaci v potravinářském průmyslu, v hygienickém prostředí a krátkodobý styk s netukovými potravinami,
* pro práce v laboratořích, zdravotní péče, potravinářský průmysl, zpracování potravin, úklidová činnost atd.,
* vysoká citlivost pro přesnou práci, ochrana proti mikroorganismům, ochrana proti chemikáliím A,
* **materiál: *latex,***
* **velikost: *7“ až min. 10“,* *(S – XL),***
* **uveďte cenu za jedno balení tj. 100 ks**

**musí splňovat normu: ČSN EN ISO 420, EN ISO (typ C K6) 374-1 a  EN 374-5, cat. 1, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **106) Jednorázové pracovní rukavice – pětiprsté nitrilové – balení 100 ks*** certifikované pracovní rukavice **kategorie 3, jednorázové, nepudrované, bal. 100 ks,**
* zdrsněné konečky prstů poskytují citlivou, jemnou a přesnou manipulaci, vhodné i pro krátkodobý kontakt s potravinami,
* povrchová úprava – polymerová vrstva,
* provedení úchopu – texturovaný,
* procedení manžety – obroubená,
* **vhodné použití: úklidové práce, laboratoře, kontakt s potravinami,**
* **bez silikonu a latexových proteinů,**
* **materiál: *nitril,***
* **velikost: *7“ až min. 10“,***
* **uveďte cenu za jedno balení tj. 100 ks**

**musí splňovat normy: ČSN EN ISO 21420, ČSN EN 374-1/Typ B,  ČSN EN ISO 374-5, ČSN EN 1186, cat. 3, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **107) Celomáčené úklidové rukavice – pětiprsté latexové** * **certifikované celomáčené pracovní rukavice kategorie 1, s velurovou úpravou interiéru a reliéfním vzorkem,**
* **vhodné pro úklidové práce,**
* vnitřní povrch velurová úprava,
* vnější povrch reliéfní vzorek na prstech,
* **tloušťka rukavice *nejméně 0,23 mm,***
* **délka *nejméně 31 cm*,**
* **materiál: *latex,***
* **velikost: *7“ až min. 10“****,*

**musí splňovat normu: ČSN EN ISO 21420, cat. 1, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **108) Celomáčené rukavice – pětiprsté pro mokré prostředí*** **certifikované celomáčené pracovní rukavice kategorie 2, pokryté silnou vrstvou PVC,**
* **vhodné použití: vlhké a lehce zaolejované prostředí, úklidové práce, sběr odpadů, vodovody, kanalizace, olejnaté a mokré prostředí,**
* **délka nejméně 35 cm,**
* **materiál: *100 % bavlna podšívky, povrstvení v PVC, celomáčené,***
* **velikost: *min. 10“,***

**musí splňovat normy:** **ČSN EN ISO 21420 a ČSN EN 388, min. třída 4121X, cat. 2, označení CE.**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **109) Pracovní rukavice – pětiprsté – protipořezové*** **certifikované pracovní protipořezové rukavice kategorie 2, bezešvý úplet, dlaň a prsty máčené v polyuretanu.**
* **vhodné pro použití při manipulaci s ostrými předměty, opravách zemědělských strojů, automobilů, logistika, skladování atp.,**
* **materiál: *vlákno 400 D UHMWPE, 140D nylon, elastan (100D Spandex), máčené v polyuretanu,***
* ***máčená dlaň a prsty,***
* **odolnost proti řezu D,**
* **velikost: 7*“ až min. 12“,***

**musí splňovat normy: ČSN EN ISO 420 a ČSN EN 388 min. třída 4X43D, cat. 2, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **110) Pracovní rukavice – pětiprsté – olejnaté prostředí, práce s PHM*** **certifikované pracovní rukavice kategorie 2, povrstvení v nitrilu ze 3/4 s úpletovou manžetou,**
* **doporučení použití: montáž a kontrola dílů, motorů a malých součástek, olejnaté prostředí, práce s PHM, při obecné manipulaci atp., vhodné pro práce i v zemědělství,**
* **materiál: *100 % bavlna, 3/4 povrstvení v nitrilu,***
* **velikost: *7 až min. 10“,***

**musí splňovat normy:** **ČSN EN 420 a ČSN EN 388, min. třída 3112X, cat. 2, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **111) Pracovní rukavice – pětiprsté – kyselinovzdorné*** **certifikované kyselinovzdorné rukavice kategorie 3, celomáčené, odolné vůči látkám jako je metanol, kyselina sírová, hydroxid sodný,**
* **doporučení použití: práce s kyselinami a louhy – laboratoře,**
* **materiál: *100 % bavlna máčená v PVC,***
* **velikost: *min. 10“,***
* **délka rukavice 35 cm,**

**musí splňovat normy: ČSN EN ISO 420, EN 374-1/TYP A / AKLMPT,  ČSN EN 388 min. třída 3111X, cat. 3, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **112) Ochranné pracovní brýle** * *certifikované ochranné pracovní brýle poskytují neomezené zorné pole, drátěné konce postranic umožňují dokonalé individuální vytvarování, měkký nosník, zorník odolný proti poškrábání a zamlžení. Vhodné pro venkovní prostředí, řidiče atp.*
* **materiál: *rám – polykarbonát / PPR, zorník – polykarbonát***,
* **optická třída 1, mechanická pevnost F,**
* **barva zorníku: kouřová**,
* **neomezené zorné pole,**
* **nastavitelné postranice,**
* **měkký nosník,**
* **povrchová ochrana proti poškrábání,**
* **ochrana proti UV paprskům,**
* **ochrana proti zamlžení,**

**musí splňovat normy:** **EN 166 a EN 172 pro kouřový zorník  a označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **113) Ochranné pracovní brýle*** *certifikované ochranné pracovní brýle poskytují neomezené zorné pole, nastavitelná délka postranic společně s nastavitelným úhlem zorníku, měkký nosník, zorník odolný proti poškrábání a zamlžení. Vhodné pro venkovní prostředí, zemědělství, laboratoře atp.*
* **materiál:** ***rám – nylon / PVC, zorník – polykarbonát***,
* **optická třída 1, mechanická pevnost FT,**
* **barva zorníku: čirá,**
* *u zorníku musí být integrovaný boční kryt, ochrana před částicemi pohybující se nízkou rychlostí a integrovaný chránič obočí,*
* **neomezené zorné pole,**
* **měkký nosník,**
* **povrchová ochrana proti poškrábání,**
* **ochrana proti ultrafialovému záření UV385,**
* **ochrana proti zamlžení**

**musí splňovat normy: EN 166 a EN 170 pro čirý zorník a označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **114) Ochranné sluneční brýle*** **certifikované ochranné sluneční** **brýle vhodné pro řízení dopravních prostředků, zemědělských strojů, vozidel** *atd., rám s přímou ventilací, neomezené zorné pole, přiléhavý zakřivený zorník, rovné stranice s pevnou délkou vyrobeny z polykarbonátu, zabránění sklouzávání*,
* **materiál rámu: *rám – nylon, polykarbonát, TPE,***
* **materiál zorníku: *zorník – polykarbonát*,**
* **barva zorníku:** **polarizační kouřový**, **minimalizace odlesků slunečních paprsků**
* **neomezené zorné pole,**
* **povrchová ochrana proti poškrábání**
* **ochrana proti ultrafialovému záření UV400,**  **absorpce záření až 99,9 % UVA a UVB záření.**

**musí** **splňovat normu: ČSN EN ISO 12312-1 a označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **115) Ochranné pracovní uzavřené brýle** * *certifikované ochranné uzavřené brýle, nepřímé větrání příjemné působení na obličej, tenké provedení, široká a pohodlná nastavitelná páska připevněna k rámu otočným čepem, zorník odolný proti zamlžení,*
* **vhodné pro práce s kapalinami, chemikáliemi, postřiky,**
* **optická třída 1, mechanická pevnost FT,**
* **ochrana proti škodlivému záření UV,**
* **materiál: *rám – PVC, zorník – acetát***,
* **ochrana proti zamlžování,**
* **odolnost proti poškrábání**,
* **čirý zorník musí splňovat normy**: **EN 166 a EN 170 a označení CE.**
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **116) Ochranný štít** * *certifikovaný ochranný štít s náhlavním křížem, který umožňuje současné použití dioptrických brýlí,*
* **ochrana očí, obličeje a dýchacích cest před mechanickými částicemi a před postřikem kapalinou,**
* **optická třída 2, mechanická pevnost S,**
* **barva čirá,**
* **materiál: *PMMA – plexisklo*,**
* **tloušťka min. 2 mm**,

**musí splňovat požadavek normy:** **EN 166 a označení CE.**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **117) Filtrační polomaska P1 (*respirátor*) skládací s výdechovým ventilem, třída FFP1** * *certifikovaný ergonomicky tvarovaný respirátor s výdechovým ventilem, třída FFP1, nízký dýchací odpor, tvarovaná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost, nastavitelné upínací pásky s konstantním napětím,*
* **odolnost polomasky proti zhroucení,**
* ***ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x PEL,***
* **materiál:** ***polypropylen***,

**musí splňovat požadavek normy**:***EN 149:2001 + A1:2009,* označení CE.**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **118) Filtrační polomaska P2 (*respirátor*) skládací s výdechovým ventilem, třída FFP2** * *certifikovaný ergonomicky tvarovaný respirátor s výdechovým ventilem, třída FFP2, nízký dýchací odpor, tvarovaná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost, nastavitelné upínací pásky s konstantním napětím,*
* **odolnost polomasky proti zhroucení,**
* ***ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL,***
* **materiál:** ***polypropylen***,

**musí splňovat požadavek normy:** ***EN 149:2001 + A1:2009,* označení CE.**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **119) Filtrační polomaska P2 (***respirátor***) tvarovaná s výdechovým ventilem, předfiltr s aktivním uhlím třída FFP2** * *certifikovaný ergonomicky tvarovaný respirátor s výdechovým ventilem,* ***předfiltr s aktivním uhlím****, třída FFP2, nízký dýchací odpor, tvarovaná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost, nastavitelné upínací pásky s konstantním napětím,*
* ***ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL nebo 10 x APF,***
* **materiál:** ***polypropylen***,

**musí splňovat požadavek normy: *EN 149:2001 + A1:2009,* označení CE.**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **120) Filtrační polomaska P3 (*respirátor*) skládací s výdechovým ventilem, třída FFP3** * *certifikovaný ergonomicky tvarovaný respirátor s výdechovým ventilem, třída FFP3, nízký dýchací odpor, tvarovaná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost, nastavitelné upínací pásky s konstantním napětím,*
* **odolnost polomasky proti zhroucení,**
* ***ochrana proti tuhým, pevným částicím a kapalným, vodním  a olejovým aerosolům v koncentraci do 50 x PEL nebo 20 x APF***,
* **materiál:** ***polypropylen***,

**musí splňovat požadavek normy: *EN 149:2001 + A1:2009,* označení CE.**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **121) Ochranná polomaska k opakovanému použití k připojení dvou filtrů*** *certifikovaná ochranná polomaska, lícnice z protialergického materiálu, vhodná pro velmi nepříznivá pracovní prostředí, zhotovena z euderimického silikonu, náhlavní pásky umožňují sejmout masku při krátkých přestávkách, aniž by musela být odložena, bajonetový připevňovací systém pro 2 filtry umožňující rychlou a snadnou výměnu, kompatibilní se všemi příslušnými filtry,*
* **redukce hromadění tepla a vlhkosti**,
* *možnost velikostí (malá, střední a velká),*
* *na lícnicovou část možnost připevnit filtry dle potřeby.* **Předložte nabídku a nacenění:**
* *filtrů proti plynům a výparům,*
* *filtrů proti částicím,*
* *kombinace filtrů proti plynům a výparům,*
* *rovněž předložte cenovou nabídku potřebného příslušenství pro polomasku.*

**Polomaska, příslušenství a filtry musí splňovat požadavek norem:**  ***ČSN EN 14387* a *ČSN EN 143* a označení CE.**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **122) Mušlový chránič sluchu, útlum min. 29 dB*** *certifikovaný vysoce výkonný mušlový chránič sluchu s odolným, nastavitelným a polstrovaný hlavovým obloukem pro vyšší komfort,*
* **vhodné pro práce v zemědělství, ochrana v prostředí s vyšší hlučností,**
* *nízký tlak na hlavu,*
* *nastavitelná pozice sluchátek,*
* **útlum v dB: SNR min 29 dB,**

**musí splňovat požadavky normy: *EN 352-1, a označení CE.*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **123) Bezpečnostní helma*** *certifikovaná bezpečnostní helma, včetně příslušenství – podbradního pásku, materiál kůže 2–bodový.* **Podbradní pásek musí být v souladu s normou EN 397,**
* **teplotní odolnost v rozmezí od - 20 0C do + 50 0C,**
* **hmotnost max. 370 g,**
* **elektrická izolační schopnost do 1000 V a 440Vac,**
* **6–ti bodové uchycení,**
* **odolnost proti příčné deformaci,**
* **materiál: *PHDPE,***
* **velikost: *53 až min. 62 cm,***

**musí splňovat požadavky normy: EN 397, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **124) Reflexní potisk – logo ÚKZÚZ**- rozměr 100x49mm,- barva reflexní stříbrná,- na vybrané inspektorské uniformy tzn. softshell bundy, polokošile a kšiltovku. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **CELKOVÁ CENA**  |  **Kč bez DPH**  **Kč       % DPH**  **Kč včetně DPH**  |