**Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky OOPP 2025–2027**

Předmětné OOPP musí zaměstnance ÚKZÚZ chránit před riziky vyplývajícími z prováděné pracovní činnosti, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce, ***musí splňovat požadavky stanovené nařízením Evropského parlamentu   
a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a zákona č. 90/2016 Sb.*** ***o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh ve znění pozdějších předpisů, musí splňovat požadavky všech platných norem***. Musí být navržena vzájemná kompatibilita nabízených OOPP.

Uchazeč u každého položky VZ uvede konkrétní podrobnou specifikaci (materiál, splnění certifikátu a normy, velikosti, univerzální a barevná provedení apod.). Tento požadavek je možné splnit předložením katalogu (s konkrétním označením nabízené položky), výrobního listu zboží apod. Uchazeč doplní níže uvedenou tabulku a předloží ve své nabídce.

U výrobků, kde jsou poptávány různé velikosti, budou v rámci specifikace dodány tabulky velikostí a nabídka barevných provedení. ***Veškeré zboží bude bez potisku, bude označeno značkou*** ***nebo bude přiloženo prohlášení   
o shodě, zároveň požadujeme doložit produktové listy.***

***Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si u vybraných položek, i dodatečně, do dodání vzorků k posouzení.***

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **1) Pracovní montérková blůza – pánská 2v1,**  - certifikovaná pracovní **montérková blůza pánská**, odolná, odepínací rukávy s pružnou manžetou, kryté zapínání na zip a suché zipy, spodní část na bocích do gumy, reflexní doplňky,   * nejméně dvě náprsní a dvě spodní kapsy, * materiál: ***100 % bavlna, vazba kepr,*** * *gramáž:* ***min. 260 g / m2,*** * velikost: ***46 až min 68***,   ***možnost menší velikosti: 44,*** * ***možnost zkrácené délky na výšku postavy 170 až 176 cm***   ***ve velikostech 44 až min 64,***   * ***možnost prodloužení délky na výšku postavy až 194 cm***   ***ve velikostech 50 až min 66,***   * nabídka více barevných provedení, * možnost potisku,   **musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 13688, označení CE.** | |  | | --- | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **2) Pracovní montérkové kalhoty do pasu – pánské**   * certifikované pracovní **montérkové kalhoty pánské do pasu**, odolné, pevný pas vzadu do gumy s poutky na opasek, reflexní doplňky. * **zesílená kolena** pro zaručení delší životnosti, * přední a boční kapsy, * materiál: ***100 % bavlna, vazba kepr,*** * *gramáž:* ***min. 260 g / m2,*** * velikost: ***46 až min 68***,   ***možnost menší velikosti: 44,*** * ***možnost zkrácené délky na výšku postavy 170 až 176 cm***   ***ve velikostech 44 až min 64,***   * ***možnost prodloužené délky na výšku postavy až 194 cm***   ***ve velikostech 50 až min 62,***   * nabídka více barevných provedení,   **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 13688, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **3) Pracovní montérkové kalhoty s laclem – pánské**   * certifikované pracovní **montérkové kalhoty s laclem pánské**,  zapínání na boku, odolné, pas v zadní části do gumy,  šle s gumou vzadu, reflexní doplňky. * **zesílená kolena** pro delší životnost, * přední a boční kapsy, náprsní kapsa, * materiál**: *100 % bavlna, vazba kepr,*** * *gramáž:* ***min. 260 g / m2****,* * velikost: ***46 až min 68****,*   ***možnost menší velikosti: 44****,* * ***možnost zkrácené délky na výšku postavy 170 až 176 cm***   ***ve velikostech 44 až min 64,***   * ***možnost prodloužené délky na výšku postavy až 194 cm***   ***ve velikostech 50 až min 62,***   * nabídka více barevných provedení,   **musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 13688, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **4) Pracovní montérková blůza – dámská 2v1**   * certifikovaná pracovní **montérková blůza dámská**, odolná, odepínací rukávy s pružnou manžetou, kryté zapínání na zip a suché zipy, spodní část na bocích do gumy, reflexní doplňky. * nejméně dvě náprsní a dvě spodní kapsy, * materiál: ***100 % bavlna, vazba kepr,*** * *gramáž:* ***min. 260 g / m2***, * velikost: ***38 až min 58***, * nabídka více barevných provedení, * možnost potisku,   **musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 13688, označení CE.** |  |
| **5) Pracovní montérkové kalhoty do pasu – dámské**   * certifikované pracovní **montérkové kalhoty dámské do pasu**,  odolné, pevný pas vzadu do gumy s poutky na opasek, reflexní doplňky. * přední a boční kapsy, * materiál: ***100 % bavlna, vazba kepr,*** * *gramáž:* ***min. 260 g / m2***, * velikost: ***38 až min 58***, * nabídka více barevných provedení,   **musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 13688, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **6) Pracovní montérkové kalhoty s laclem – dámské**   * certifikované pracovní **montérkové kalhoty s laclem dámské**,  zapínání na boku, odolné, pas v zadní části do gumy, šle s gumou vzadu, reflexní doplňky, * přední a boční kapsy, náprsní kapsa, * materiál: ***100 % bavlna, vazba kepr,*** * *gramáž:* ***min. 260 g / m2***, * velikost: ***38 až min 58****,* * nabídka více barevných provedení,   **musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 13688, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **7) Pracovní montérková blůza – pánská**   * certifikovaná pracovní **montérková blůza pánská** ze směsového materiálu, kryté zapínání na zip a druky, rukávy s nastavitelnou manžetou, pas na bocích do gumy, reflexní doplňky, * vysoká odolnost pro náročné podmínky, * nejméně dvě náprsní kapsy (*multifunkční kapsy*) a dvě spodní kapsy, * materiál: **min. *60 % bavlna s příměsí polyesteru, vazba kepr,*** *gramáž:* ***min. 280 g / m2,*** * velikosti: ***44 až min 68****,* * ***možnost zkrácené délky na výšku postavy 170 až 176 cm***   ***ve velikostech 44 až min 64,***   * nabídka více barevných provedení, * možnost potisku,   **musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 13688, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **8) Pracovní montérkové kalhoty do pasu – pánské**   * certifikované pracovní **montérkové kalhoty pánské do pasu** ze směsového materiálu, poutka na opasek, vzadu do gumy, vysoká odolnost pro náročné podmínky, reflexní doplňky, * přední a zadní kapsy, boční multifunkční kapsy, * **zesílená partie kolen** s možností vložení kolenních výztuh, * materiál: **min. *60 % bavlna s příměsí polyesteru, vazba kepr,***  *gramáž:* ***min. 280 g / m2,*** * velikosti: ***44 až min. 68****,* * ***možnost zkrácené délky na výšku postavy 170 až 176 cm***   ***ve velikostech 44 až min 64,***   * ***možnost prodloužení délky na výšku postavy až 194 cm***   ***ve velikostech 50 až min 62,***   * nabídka více barevných provedení,   **musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 13688, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **9) Pracovní montérkové kalhoty s laclem – pánské**   * certifikované pracovní **montérkové kalhoty pánské s laclem** ze směsového materiálu**,** vysoká odolnost pro náročné podmínky, rozepínání uprostřed, pas s poutky na opasek, vzadu do gumy, dvoucestný zip,  šle s gumou vzadu, reflexní doplňky, * přední a zadní kapsy, boční multifunkční kapsy a náprsenka s kapsami, * **zesílená partie kolen** s možností vložení kolenních výztuh, * materiál: **min. *60 % bavlna s příměsí polyesteru, vazba kepr,***  *gramáž:* ***min. 280 g / m2*,** * velikosti: ***44 až min. 68****,* * ***možnost zkrácené délky na výšku postavy 170 až 176 cm***   ***ve velikostech 44 až min 64,***   * nabídka více barevných provedení,   **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 13688, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **10) Pracovní montérková blůza – pánská**  - certifikovaná pracovní **montérková blůza pánská** ze směsového materiálu **umožňující volný pohyb**, kryté zapínání na zip a druky,  rukávy s nastavitelnou manžetou, regulovatelný pas, reflexní doplňky,   * vysoká odolnost pro náročné podmínky, * dvě náprsní kapsy a dvě boční kapsy, * materiál: **min. *95 % bavlna s příměsí elastanu, vazba kanvas,*** *gramáž:* ***min. 250 g / m2,*** * velikosti: ***pánské 46 až min. 68****,* * ***možnost zkrácené délky na výšku postavy 170 až 176 cm***   ***ve velikostech 44 až min 64,***   * nabídka více barevných provedení, * možnost potisku,   **musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 13688, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **11) Pracovní montérkové kalhoty do pasu – pánské**   * certifikované pracovní **montérkové kalhoty do pasu** **pánské** ze směsového materiálu umožňující volný pohyb, poutka na opasek, vzadu do gumy, vysoká odolnost pro náročné podmínky, reflexní doplňky. Kalhoty umožňují prodloužení střihu na vyšší postavu uvolněním  švu na nohavicích. * min. přední kapsy, dvě zadní kapsy, boční multifunkční kapsy, * **zesílená partie kolen** s možností vložení kolenních výztuh, * materiál: **min. *95 % bavlna s příměsí elastanu, vazba kanvas,***  *gramáž:* ***min. 250 g / m2,*** * velikosti: ***pánské 46 až min. 68****,* * ***možnost zkrácené délky na výšku postavy 170 až 176 cm***   ***ve velikostech 44 až min 64,***   * nabídka více barevných provedení,   **musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 13688, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **12) Pracovní montérkové kalhoty s laclem – pánské**   * certifikované pracovní **montérkové kalhoty pánské s laclem** ze směsového materiálu umožňující volný pohyb**,** vysoká odolnost pro náročné podmínky, rozepínání uprostřed, pas s poutky na opasek,  vzadu do gumy, dvoucestný zip, šle s gumou vzadu, reflexní doplňky. Kalhoty umožňují prodloužení střihu na vyšší postavu  uvolněním švu na nohavicích. * min. přední kapsy, dvě zadní kapsy, boční multifunkční kapsy   a náprsní kapsa, * **zesílená partie kolen** s možností vložení kolenních výztuh, * materiál: **min. *95 % bavlna s příměsí elastanu, vazba kanvas,***  *gramáž:* ***min. 250 g / m2,*** * velikosti: ***pánské 46 až min. 68****,* * ***možnost zkrácené délky na výšku postavy 170 až 176 cm***   ***ve velikostech 44 až min 64,***   * nabídka více barevných provedení,   **musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 13688, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **13) Pracovní montérková blůza – dámská**   * certifikovaná pracovní **montérková blůza dámská** ze směsového materiálu **umožňující volný pohyb**,  kryté zapínání na zip a druky, rukávy s nastavitelnou manžetou, regulovatelný pas, reflexní doplňky, * vysoká odolnost pro náročné podmínky, * dvě náprsní kapsy a dvě boční kapsy, * materiál: **min. *95 % bavlna s příměsí elastanu, vazba kanvas,***  *gramáž:* ***min. 250 g / m2,*** * velikosti: ***dámské 38 až min. 58,*** * možnost potisku,   **musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 13688, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **14) Pracovní montérkové kalhoty do pasu – dámské**   * certifikované pracovní **montérkové kalhoty do pasu dámské** ze směsového materiálu umožňující volný pohyb, poutka na opasek, vzadu do gumy, vysoká odolnost pro náročné podmínky, reflexní doplňky, * min. přední kapsy, dvě zadní kapsy, boční multifunkční kapsy, * **zesílená partie kolen** s možností vložení kolenních výztuh, * materiál: **min. *95 % bavlna s příměsí elastanu, vazba kanvas,*** *gramáž:* ***min. 250 g / m2,*** * velikosti:***dámské 38 až min. 58****,*   **musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 13688, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **15) Pracovní montérkové kalhoty s laclem – dámské**   * certifikované pracovní **montérkové kalhoty dámské s laclem** ze směsového materiálu umožňující volný pohyb**,** vysoká odolnost pro náročné podmínky, rozepínání uprostřed, pas s poutky na opasek, vzadu do gumy, dvoucestný zip, šle s gumou vzadu, reflexní doplňky, * min. přední kapsy, dvě zadní kapsy, boční multifunkční kapsy  a náprsní kapsa, * **zesílená partie kolen** s možností vložení kolenních výztuh, * materiál: **min. *95 % bavlna s příměsí elastanu, vazba kanvas,*** *gramáž:* ***min. 250 g / m2,*** * velikosti:***dámské 38 až min. 58****,*   **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 13688, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **16) Výstražná vesta s vysokou viditelností**   * certifikovaná výstražná vesta, horizontální reflexní pásky,  zapínání na such zip. * materiál: ***100 % polyester,*** *gramáž:* ***min. 120 g / m2,*** * velikosti:***S-M, L-XL, 2XL-3XL,***   ***velikost 4XL-5XL pouze u žlutého provedení,***   * nabídka barevných provedení: *žlutá, oranžová*, * reflexní doplňky, **možnost potisku,**   **musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 20471, označení CE.** |  |
| **17) Pracovní fleecová vesta, pánské i dámské provedení**   * celopropínací fleecová **vesta v pánském i dámském provedení** s protižmolkující úpravou, zapínání na zip, * nejméně dvě kapsy, * možnost utažení v dolní části vesty, * materiál: ***100 % polyester fleece, min. 350 g / m2***, * velikost: ***S až min. 3XL***, * reflexní doplňky,   nabídka více barevných provedení. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **18) Pracovní vesta – pánská**   * celopropínací **softshellová vesta pánská  z prodyšného, voděodolného materiálu**, zapínání na zip, * nejméně dvě kapsy, * materiál: ***polyester s příměsí elastanu,*** *gramáž:* ***min. 320 g / m2***, * **TPU membrána,** * podšívka: ***polyester s příměsí elastanu,*** * **odolnost materiálu proti průniku vody nejméně 3 000 mm mimo oblast švů,** * **paropropustnost nejméně 800 g/m2/24 h,** * reflexní doplňky, * velikost: ***S až min. 3XL.*** |  |
| **19) Pracovní vesta – dámská**   * celopropínací **vesta dámská,** zapínání na zip, * nejméně dvě kapsy, * možnost utažení v dolní části vesty, * materiál: ***100 % polyester***, * reflexní doplňky, * velikost: ***XS až min. 2XL.*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **20) Pracovní mikrofleecová mikina – dámská**   * celopropínací **mikrofleecová dámská mikina**  s protižmolkující úpravou, zapínání na zip, bez kapuce, * spodní lem a rukávy ukončeny do gumičky, * nejméně dvě postranní kapsy, * materiál: ***100 % polyester – mikrofleece,*** * *gramáž:* ***min. 190 g / m2***, * reflexní doplňky, * velikost: ***XS až min. 3XL.*** |  |
| **21) Pracovní mikina mikrofleecová – pánská**   * celopropínací **pánská mikrofleecová mikina**  s protižmolkující úpravou, zapínání na zip, bez kapuce, * možnost utažení v dolní části mikiny, * nejméně dvě postranní kapsy, * materiál: ***100 % polyester – mikrofleece,*** * *gramáž:* ***min. 190 g / m2***, * reflexní doplňky, * velikost: ***S až min. 6XL.*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **22) Pracovní mikina zateplená – pánské i dámské provedení**   * celopropínací **zateplená mikina v pánském i dámském provedení**, fleecová bunda s protižmolkující úpravou, zapínání na zip, rukávu do gumy, možnost utažení v dolní části mikiny, * nejméně tři kapsy, * materiál: ***100 % polyester – fleece,*** * gramáž: ***min. 450 g / m2***, * velikost**: X*S******až min.******6XL*,** * reflexní doplňky, * více barevných provedení. |  |
| **23) Pracovní mikina – dámská – zateplená**   * **dámská mikina zateplená**, celopropínací, kombinovaná,  zapínání na zip, směs materiálů, kapuce, * pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou, * nejméně dvě kapsy, * materiál vnější: ***100 % bavlna,*** * materiál vnitřní: ***100 % polyester fleece,*** * gramáž: ***min. 360 g / m2***, * velikost: ***XS až min. 3XL*,** * finální silikonová úprava materiálu. * reflexní doplňky, * více barevných provedení. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **24) Pracovní zateplená kombinovaná mikina – pánská**   * **pánská zateplená celopropínací kombinovaná mikina**,  zapínání na zip, směs materiálů, kapuce, * pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou, reflexní doplňky, * nejméně dvě kapsy, * materiál vnější: ***100 % bavlna,*** * materiál vnitřní: ***100 % polyester – fleece,*** * gramáž: ***min. 360 g / m2,*** * velikost: ***S až min. 6XL.*** |  |
| **25) Pracovní mikina – pánské i dámské provedení**   * **pracovní mikina certifikovaná v dámské i pánském provedení** celopropínací, zapínání na zip, reflexní doplňky, * nejméně dvě kapsy, * otvor na palec na rukávu, * fleecový límec, * materiál: ***100 % polyester,*** * gramáž: ***min. 230 g / m2***, * velikost: ***dámské provedení******XS až min. 3XL***,   ***pánské provedení******S až min. 6XL****.* * **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 13688, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **26) Pracovní kombinovaná bunda – dámská**   * celopropínací **kombinovaná bunda dámská** z **prodyšného materiálu**, **prodloužená,** zapínání na zip, kombinace materiálů, * kapuce, * pas a rukávy ukončeny pružnou manžetou, * nejméně dvě kapsy, * materiál: ***100 % polyester,*** * gramáž: ***min. 280 g / m2***, * velikost: **X*S až min. 3XL,*** * reflexní doplňky |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **27) Pracovní mikina – pánská i dámská**   * **pracovní mikina v dámské i pánském provedení** * rozepínání na zip u krku, * dlouhý rukáv, * elastický a rychleschnoucí materiál, * vhodné jako 1. nebo 2. vrstva, * materiál: ***polyester s příměsí elastanu*** * gramáž: ***min. 240 g / m2*,** * velikost: ***S až min. 4XL***. |  |
| **28) Pracovní dlouhá zateplená vesta – dámská**,   * **pracovní dlouhá vesta dámská zateplená,** odepínací kapuce, * oboustranným zipem, bočními rozparky na zip, * boční kapsy, vnitřní kapsa, * materiál: ***polyester s příměsí elastanu*** * gramáž: ***min. 240 g / m2*,** * velikost: ***XS až min. 3XL,*** * reflexní doplňky |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **29) Softshellová bunda – pánská**   * **softshellová bunda pánská z prodyšného materiálu**, **odolná proti vodě a větru**, odnímatelná kapuce, větrání v podpaží, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, celopropínací, zapínání na zip, nejméně dvě kapsy, reflexní doplňky, * **TPU membrána**, * **odolnost proti průniku vody nejméně 10 000 mm mimo oblast švů**, * **paropropustnost nejméně 3 000 g / m2 / 24 hod**., * materiál: ***polyester s příměsí elastanu,*** * velikost: ***S až min. 4XL****,* * *(nabídka alternativního řešení větších velikostí ve stejné kvalitě)* * **prioritně barva černá**, případně nabídka více barevných provedení, * **možnost potisku.**   ***Poznámka: tato pánská softshellová bunda – položka č. 29 a následující položka č. 30 a)  pánské pracovní kalhoty tvoří set – pánskou inspektorskou uniformu*** |  |
| **30 Pánské pracovní kalhoty do pasu s páskem**   * **certifikované pracovní pánské kalhoty** ze směsového materiálu  umožňující volný a snadný pohyb, reflexní doplňky, * materiál: ***nylon s příměsí elastanu,*** * gramáž: ***min. 135 g / m2***, * velikost: ***46 až min 64***  *(nabídka alternativního řešení větších velikostí ve stejné kvalitě)* * **prioritně barva černá**,   **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 13688, označení CE**  ***Poznámka:******tyto pánské pracovní kalhoty položka č. 30 a pánská softshellová bunda položka č. 29 tvoří set – pánskou inspektorskou uniformu.*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **31) Softshellová bunda – dámská**   * **softshellová bunda dámská z prodyšného materiálu, odolná proti vodě  a větru**, odnímatelná kapuce, větrání v podpaží, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, celopropínací zapínání na zip, nejméně dvě kapsy, reflexní doplňky, * **TPU membrána**, * **odolnost proti průniku vody nejméně 10 000 mm mimo oblast švů**, * **paropropustnost nejméně 3 000 g / m2 / 24 hod.**, * materiál: ***polyester s příměsí elastanu,*** * velikost: ***XS až min. 3XL****, možnost velikosti až 4XL,* * **prioritně barva černá**, případně nabídka více barevných provedení, * **možnost potisku.**   ***Poznámka:******tato dámská softshellová bunda – položka č. 31) a následující položka č. 32 dámské pracovní kalhoty tvoří set – dámskou inspektorskou uniformu*** |  |
| **32) Dámské pracovní kalhoty do pasu s páskem**   * **certifikované dámské pracovní kalhoty** ze směsového materiálu umožňující  volný a snadný pohyb, reflexní doplňky, * materiál: ***nylon s příměsí elastanu,*** * gramáž: ***min. 135 g / m2***, * velikost: ***36 až min 54***  *(nabídka alternativního řešení větších velikostí ve stejné kvalitě)* * **prioritně barva černá**,   **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 13688, označení CE**  ***Poznámka:******tyto dámské pracovní kalhoty – položka č. 31 a) a dámská softshellová bunda položka č. 31) tvoří set – dámskou inspektorskou uniformu.*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| ***33*) Pánské softshell kalhoty do pasu**   * **pánské softshellové kalhoty** **z prodyšného materiálu,   odolné proti vodě a větru**, reflexní doplňky, * materiál: ***polyester s příměsí elastanu,*** * **TPU membrána** * **odolnost materiálu proti průniku vody nejméně 5 000 mm mimo oblast švů  paropropustnost nejméně 5 000 g / m2 / 24 hod.**, * gramáž: ***min. 235 g / m2***, * velikost: ***36 až min 64*** *prioritně barva* ***černá,***   ***Poznámka:******tyto pánské softshellové kalhoty – položka 33 jsou variantně doporučené k softshell bundě položka 29) pro možné doplnění pánské inspektorské uniformy*** |  |
| ***34)* Dámské softshell kalhoty do pasu**   * **dámské softshellové kalhoty** **z prodyšného materiálu,   odolné proti vodě a větru**, reflexní doplňky, * materiál: ***polyester s příměsí elastanu,*** * **TPU membrána** * **odolnost materiálu proti průniku vody nejméně 5 000 mm mimo oblast švů  paropropustnost nejméně 5 000 g / m2 / 24 hod.**, * gramáž: ***min. 235 g / m2***, * velikost: ***36 až min 54*** *prioritně barva* ***černá,***   ***Poznámka:******tyto dámské softshellové kalhoty – položka 34) jsou variantně doporučené k softshell bundě položka 31 pro možné doplnění dámské inspektorské uniformy*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **35) Čepice s kšiltem – pánské i dámské provedení**   * materiál: ***100 % česaná bavlna,*** *gramáž:* ***260 g/m2,*** * šestipanelová, * zapínání mosazným klipem, * obšívané větrací otvory, * **prioritně barva zelená**, * **možnost potisku**   ***Poznámka: tato čepice zelená s kšiltem je pro možné doplnění   dámské i pánské inspektorské uniformy*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **36) Pracovní kalhoty – pánské**   * **certifikované pánské pracovní kalhoty** do pasu, odnímatelné nohavice, pevný pás s poutky na opasek, regulovatelný pas vzadu do gumy, přední, boční a zadní kapsy, * pracovní kalhoty pro práci v zemědělství, vhodné do porostů, * materiál: ***bavlna s příměsí elastanu,*** * gramáž: ***min. 270 g / m2*** * velikost: ***46 až min. 64***, * barva černá, khaki. * **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 13688, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **37) Pracovní softshellové kalhoty – pánské  i dámské provedení**   * **pánské i dámské provedení** – UNISEX zimní softshellové kalhoty do pasu, **z prodyšného materiálu, odolného proti vodě a větru,** možnost utáhnutí v pase, zip dole na nohavicích, větrání na stehně, odepínací šle s nastavitelnou velikostí, * pracovní kalhoty z voděodolného materiálu pro práci v zemědělství, vhodné do porostů za chladného počasí, * **TPU membrána**, * **odolnost proti průniku vody nejméně 5 000 mm**  **mimo oblast švů**, * **paropropustnost nejméně 5 000 g / m2 / 24 hod**., * materiál: ***polyester s příměsí elastanu,*** * gramáž: ***min. 310******g / m2*** * velikost: ***dámské*** *provedení* ***36 až min. 54*,**   ***pánské*** *provedení* ***46 až min. 62.*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **38) Pracovní kalhoty – dámské**   * **dámské pracovní kalhoty** do pasu s poutky na opasek,  kapsy na přední i zadní straně, * materiál: **směs** ***viskóza, nylon, elastan,*** * gramáž: ***min. 200 g / m2****,* * velikost: ***36 až min. 56****.* |  |
| **39) Pracovní kalhoty – dámské**   * **dámské pracovní kalhoty** do pasu, legíny, pas do gumy zdvojené švy, * materiál: ***úplet bavlna elastan,*** * gramáž: ***min. 230 g / m2****,* * velikost: ***S až min. 3XL****.* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **40) Pracovní zimní bunda s kapucí 2v1 – pánská**   * **certifikovaná pracovní bunda pánská**, **zateplená**, **odolná proti vodě a větru** odepínací kapuce, odepínací rukávy, reflexní doplňky, * regulovatelné manžety na rukávech, lepené švy, stahování v dolním okraji, * nejméně dvě náprsní a dvě spodní kapsy, vnitřní kapsa, * **oděv určený na ochranu proti chladnému počasí,** * materiál: ***100 % polyester, výplň 100 % polyester*,  *podšívka 100 % polyester*,** * velikost: ***S až min. 4XL***, ***možnost velikosti až 5XL***, * možnost potisku,   **musí splňovat normy: ČSN EN ISO 13688** a normu **ČSN EN 14058,  označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **41) Pracovní zimní bunda s kapucí 2v1 – dámská**   * **certifikovaná pracovní bunda dámská**, **zateplená**, **odolná proti vodě a větru** odepínací kapuce, odepínací rukávy, reflexní doplňky, * regulovatelné manžety na rukávech, lepené švy, stahování v dolním okraji, * nejméně dvě náprsní a dvě spodní kapsy, vnitřní kapsa, * **oděv určený na ochranu proti chladnému počasí,** * materiál: ***100 % polyester, výplň 100 % polyester*,  *podšívka 100 % polyester*,** * velikost: **X*S až min. 3XL***, * možnost potisku,   **musí splňovat normy:** **ČSN EN ISO 13688** a normu **ČSN EN 14058, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **42) Dámský softshellový pracovní kabát s kapucí**   * **pracovní kabát dámský** **prodloužený**, **z prodyšného materiálu,  odolný proti vodě a větru s odepínací kapucí**, reflexní doplňky, * vnitřní manžety v rukávech, stahování v dolním okraji, * nejméně dvě spodní kapsy, vnitřní kapsa, * **TPU membrána**, * **voděodolnost nejméně 10 000 mm**, * **paropropustnost nejméně 3 000 g / m2 / 24 hod.**, * **materiál: *polyester s příměsí elastanu,* *podšívka 100 % polyester*,** * **velikost: X*S až min. 2XL*,** * možnost potisku**,**   **označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **43)** **Dámský zateplený pracovní kabát s kapucí**   * **pracovní kabát dámský** **zateplený prodloužený**, **s kapucí**,  boční rozparek na druky, reflexní doplňky, * vnitřní manžety v rukávech, * nejméně dvě boční kapsy, vnitřní kapsa, * **materiál: *svrchní materiál 100 %* *polyester,*  *podšívka 100 % polyester*,**   **zateplení *100 % polyester, gramáž: min. 240 g / m2***   * **velikost: X*S až min. 3XL***, * možnost potisku,   **označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **44) Dámská zateplená bunda zimní s kapucí**   * **dámská pracovní bunda zimní**, **zateplená**, **z prodyšného materiálu,  s kapucí**, **zapínaní na zip,** * rukávy a dolní lem do gumičky, * nejméně dvě boční kapsy, vnitřní kapsa, * **materiál:** ***100 % nylon, výplň 100 % polyester*,  *podšívka 100 % nylon*,** * velikost: ***S až min. 3XL,*** * reflexní doplňky, * **označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **45) Pracovní zimní bunda s kapucí – pánská**   * **certifikovaná pánská pracovní bunda**, **zateplená**, **z prodyšného materiálu, odolná proti vodě a větru,** odepínací kapuce, * vnitřní manžety v rukávech, stahování v dolním okraji, lepené švy, * nejméně jedna náprsní a dvě spodní kapsy, vnitřní kapsy, * **TPU membrána**, * **oděv určený na ochranu proti chladnému počasí,** * materiál: ***100 % polyester, výplň 100 % polyester*,  *podšívka 100 % polyester*,** * velikost: ***S až min. 4XL***, *možnost velikosti až 5XL*, * reflexní doplňky, * možnost potisku,   **musí splňovat normy ČSN EN ISO 13688** a normu **ČSN EN 14058,  označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **46) Softshellová bunda – pánská**   * **softshellová bunda pánská** **z prodyšného materiálu**, **odolná proti vodě  a větru**, odepínací kapuce, větrání v podpaží, pružné manžety v rukávech, celopropínací, zapínání na zip,  nejméně dvě kapsy, * **TPU membrána**, * **odolnost proti průniku vody nejméně 10 000 mm mimo oblast švů**, * **paropropustnost nejméně 3 000 g / m2 / 24 hod**., * materiál: ***polyester s příměsí elastanu,*** * velikost: ***S až min. 3XL***, *možnost velikosti až 6XL*, * nabídka více barevných provedení, * reflexní doplňky, * možnost potisku. * **označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **47) Pracovní tričko s krátkým rukávem – dámské**   * **pracovní tričko dámské** **s krátkým raglánovým rukávem**,   průkrčník do V, finální silikonová úprava materiálu,   * materiál: ***bavlna s příměsí elastanu,*** * *gramáž:* ***min. 180 g / m2***, * velikost: ***XS až min 2XL***, * **barva bílá**, černá, **zelená** a další nabídka barevných provedení. |  |
| **48) Pracovní tričko s krátkým rukávem – pánské**   * **pracovní tričko pánské** **s krátkým rukávem**,  trup je po stranách beze švů, finální silikonová úprava materiálu, * materiál: ***100 % bavlna****,* * *gramáž:* ***min. 155 g / m2***, * velikost: ***S až 7XL***,  *(nabídka alternativního řešení větších velikostí ve stejné kvalitě)* * barva zelená, bílá, černá a další nabídka barevných provedení. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **49) Pracovní polokošile s krátkým rukávem,  pánské provedení**   * **pánská polokošile** **s krátkým rukávem**, **3 knoflíky v barvě materiálu**,  střih s bočními švy, límeček a lemy rukávů s dvojitým reliéfním  proužkem z žebrového úpletu 1:1, vnitřní průkrčník začištěn páskou  z vrchového materiálu, zpevnění ramenních švů páskou, * materiál: ***bavlna, polyester,*** *gramáž:* ***min. 200 g / m2*,** * barva zelená – **Apple green**, **a barva bílá** * velikost: ***S až min. 4XL***,   **možnost potisku.** |  |
| **50) Pracovní polokošile s krátkým rukávem,  dámské provedení**   * **dámská polokošile** **s krátkým rukávem**, **5 knoflíčků v barvě materiálu**, lehce vypasovaný střih s bočními švy, límeček a lemy rukávů s dvojitým reliéfním proužkem z žebrového úpletu 1:1, vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu, zpevnění ramenních švů páskou, * materiál: ***bavlna, polyester,*** *gramáž:* ***min. 200 g / m2*,** * barva zelená – **Apple green**, **a barva bílá** * velikost: ***XS až min. 3XL****,*  **možnost potisku.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **51) Pracovní polokošile s krátkým rukávem -  pánská**   * **pánská polokošile s krátkým rukávem**, 3 knoflíky v barvě polokošile, postranní švy, dvojité žebrování na okraji límce a manžetách rukávu, finální silikonová úprava materiálu, rovný spodní okraj s bočními prostřihy, zpevňující páska na límci a bočních prostřizích, * materiál: ***100 % bavlněný úplet****, gramáž:* ***min. 200 g / m2*,** * **barva lahvově zelená** a další nabídka barevných provedení, * velikost: ***S až min. 3XL***,  *možnost velikosti až 5XL*, *v barvě tmavě modré a černé*  *(nabídka alternativního řešení větších velikostí ve stejné kvalitě)* * **možnost potisku.** |  |
| **52) Pracovní polokošile s krátkým rukávem -  dámská**   * **dámská polokošile s krátkým rukávem**, min. tři knoflíky v barvě polokošile, postranní švy, dvojité žebrování na okraji límce a manžetách rukávu, finální silikonová úprava materiálu, rovný spodní okraj s bočními prostřihy, zpevňující páska na límci a bočních prostřizích, * materiál: ***100 % bavlněný úplet****, gramáž:* ***min. 200 g / m2*,** * **barva zelená**, bílá, černá a další nabídka barevných provedení, * velikost: **X*S až min. 2XL***,  *(nabídka alternativního řešení větších velikostí ve stejné kvalitě)* * **možnost potisku.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **53) Pracovní košile bílá – pánská s krátkým rukávem**   * certifikovaná pracovní **pánská košile bílá s krátkým rukávem**,   určená pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, * min. jedna kapsa, * materiál: ***100 % bavlna,*** *gramáž:* ***min. 145 g / m2***, * velikost: ***38 až min. 48***,   **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 13688, označení CE.** |  |
| **54) Pracovní košile bílá – pánská s krátkým rukávem**   * certifikovaná pracovní **pánská košile bílá s krátkým rukávem**,   určená pro práce ve zdravotnictví a laboratořích * min. jedna kapsa, * materiál: ***100 % bavlna,*** *gramáž:* ***min. 245 g / m2***, * **možnost prodloužení délky na výšku postavy až 194 cm,** * velikost: ***38 až min. 48***,   **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 13688, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **55) Pracovní halena bílá – dámská s krátkým rukávem**   * certifikovaná pracovní **dámská halena bílá s krátkým rukávem**,   určená pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, * min. dvě kapsy, * materiál: ***100 % bavlna,*** *gramáž:* ***min. 145 g / m2***, * velikost: ***38 až nejméně 62****,*   **musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 13688, označení CE**. |  |
| **56) Pracovní halena bílá – dámská s krátkým rukávem**   * certifikovaná pracovní **dámská halena bílá s krátkým rukávem**,  určená pro práce ve zdravotnictví a laboratořích, celopropínací na knoflíky v bílé barvě, min. dvě kapsy, * materiál: ***kepr*** ***100 % bavlna****, gramáž:* ***min. 245 g / m2***, * velikost: ***36 až nejméně 64****,* * **barva bílá,** popř. kombinace barev bílé a ostatních barev,   **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 13688, označení CE**. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **57) Pracovní kalhoty bílé – pánské**   * certifikované pracovní **kalhoty bílé pánské**, určené pro práce  ve zdravotnictví a laboratořích, pevný pas, zadní části poutka s knoflíky na stáhnutí, min. dvě kapsy, * materiál: ***100 % bavlna***, *gramáž:* ***min. 190 g / m2****,* * velikost: ***44 až min. 64***,   **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 13688, označení CE**. |  |
| **58) Pracovní kalhoty bílé – pánské**   * certifikované pracovní **kalhoty bílé pánské**, určené pro práce  ve zdravotnictví a laboratořích, pevný pas, zadní části poutka s knoflíky na stáhnutí, min. dvě kapsy, * materiál: ***kepr 100 % bavlna***,*gramáž:* ***min. 245 g / m2****,* * **možnost prodloužení délky na výšku postavy až 194 cm,** * velikost: ***44 až min. 64***,   **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 13688, označení CE**. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **59) Pracovní kalhoty bílé – dámské**   * certifikované pracovní **kalhoty bílé dámské**, určené pro práce  ve zdravotnictví a laboratořích, **pevný pas v zadní části do gumy,** zapínání na boku, s dvěma bočními kapsami, * materiál: ***100 % bavlna***, *gramáž:* ***min. 145 g / m2,*** * velikost: ***36 až min. 64***,   **musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 13688, označení CE.** |  |
| **60) Pracovní kalhoty bílé – dámské**   * certifikované pracovní **kalhoty bílé dámské**, určené pro práce  ve zdravotnictví a laboratořích, **pevný pas s dvěma bočními kapsami**, zapínání na boku, * materiál: ***kepr 100 % bavlna***, gramáž: ***min. 190 g / m2,*** * velikost: ***36 až min. 60***,   **musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 13688, označení CE**. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **61) Pracovní kalhoty bílé – dámské**   * certifikované pracovní **kalhoty bílé dámské**, určené pro práce  ve zdravotnictví a laboratořích, **pevný pas s dvěma bočními kapsami**, zapínání na boku, * materiál: ***kepr 100 % bavlna***, gramáž: ***min. 245 g / m2,*** * velikost: ***36 až min. 64***,   **musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 13688, označení CE**. |  |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **62) Pracovní kalhoty bílé – dámské**   * certifikované pracovní **kalhoty bílé dámské**, určené pro práce  ve zdravotnictví a laboratořích s dvěma bočními kapsami,  **pevný pas v zadní části do gumy**, zapínání na boku, * materiál: ***kepr 100 % bavlna***, gramáž: ***min. 245 g / m2,*** * velikost: ***36 až min. 64***,   **musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 13688, označení CE.** |  |
| **63) Pracovní kalhoty bílé – dámské**   * certifikované pracovní **kalhoty bílé dámské**, určené pro práce  ve zdravotnictví a laboratořích, **dvojitá vyměnitelná guma v pase** s dvěma bočními kapsami, * materiál: ***kepr 100 % bavlna***, gramáž*:* ***min. 245 g / m2,*** * velikost: ***36 až min. 64***,   **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 13688, označení CE.** |  |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **64) Pracovní plášť bílý – pánský s dlouhým rukávem**   * certifikovaný pracovní **pánský plášť s dlouhým rukávem bílý**, určený pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, celopropínací s fazónkou – zapínání na knoflíky se dvěma bočními kapsami a jednou kapsou náprsní, * materiál: ***kepr 100 % bavlna***, gramáž: ***min. 190 g / m2****,* * velikost: ***44 až min. 64,*** * **barva bílá,** nabídka i jiného barevného provedení,   **musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 13688, označení CE**. |  |
| **65) Pracovní plášť bílý – pánský s dlouhým rukávem**   * certifikovaný pracovní **pánský plášť s dlouhým rukávem bílý**, určený pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, celopropínací s fazónkou – zapínání na knoflíky se dvěma bočními kapsami a jednou kapsou náprsní, * materiál: ***kepr 100 % bavlna***, gramáž: ***min. 245 g / m2***, * **možnost prodloužení délky na výšku postavy až 194 cm,** * velikost: ***44 až min. 64***, * **barva bílá,**   **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 13688, označení CE**. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **66) Pracovní plášť bílý – dámský s dlouhým rukávem**   * certifikovaný pracovní **dámský plášť s dlouhým rukávem bílý**, určený pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, celopropínací s fazónkou – zapínání na knoflíky se dvěma bočními kapsami a jednou kapsou náprsní, * materiál: ***kepr 100 % bavlna***, gramáž: ***min. 190 g / m2****,* * velikost: ***38 až min. 60***, * **barva bílá**   **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 13688, označení CE**. |  |
| **67) Pracovní plášť bílý – dámský s dlouhým rukávem**   * certifikovaný pracovní **dámský plášť s dlouhým rukávem bílý**, určený pro práci ve zdravotnictví a laboratořích, celopropínací s fazónkou – zapínání na knoflíky se dvěma bočními kapsami a jednou kapsou náprsní, * materiál: ***kepr 100 % bavlna***, gramáž: ***min. 245 g / m2****,* * velikost: ***36 až min. 64***, * **barva bílá,**   **musí splňovat** **normu: ČSN EN ISO 13688, označení CE**. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **68) OVERAL – jednorázový ochranný oděv s kapucí**   * certifikovaný **jednorázový oděv s kapucí**, prodyšný materiál SMMMS polypropylen, netkaná textilie, zapínání na oboustranně krytý reverzní zip, elastický pas a konce nohavic, antistatický, * **ochrana proti tuhým a kapalným aerosolům, kyselinám, zásadám nebo postřiku rozpouštědly s vodou**, určený pro zemědělské práce, lehká manipulace s chemikáliemi atd., ***kategorie III, Typ 5,6***, * materiál: ***SMMMS*** polypropylen, netkaná textilie***,*** * velikost: ***min. S až min. 3XL***,   **musí splňovat normy: ČSN EN 13034, ČSN EN 1073-2~~,~~ ČSN EN 1149-5   a ČSN EN ISO 13982-1, označení CE.**   * *např. model 3M 4520 nebo alternativně jiný jednorázový ochranný oděv s kapucí (overal) ve stejné nebo lepší kvalitě.* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **69) Nepromokavý oblek do deště**   * skládá se ze dvou částí bunda a kalhoty – sada * **Nepromokavá bunda do deště s kapucí v límci**  kapuce v límci, vnitřní manžety v rukávech do gumy, **zatavené švy,**  zapínání na zip i druky, stahování v dolním okraji, větrání na zádech a v podpaží, * **Nepromokavé kalhoty do deště**. Pas do gumy, lepené švy. * **tloušťka materiálu *min. 0,25 mm***, * materiál: ***100 % polyuretan,*** * velikost: ***S až min. 3XL****.* **musí splňovat** **označení CE** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **70) Nepromokavý oblek do deště**   * certifikovaný **nepromokavý oblek do deště**, kalhoty v pase do gumy,  kapuce v límci, lepení švy, zapínání na zip, * větrání na zádech a v podpaží, * **tloušťka materiálu *min. 0,18 mm****,* * materiál: ***polyester, PVC,*** * velikost: ***M až min. 4XL***, *možné dodání menší velikosti* ***S***   **musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 13688, označení CE**. |  |
| **71) Nepromokavý plášť do deště**   * certifikovaný **nepromokavý plášť do deště**, kapuce v límci, lepení švy,  zapínání na zip i druky, vnitřní manžety v rukávech do gumy, * větrání na zádech a v podpaží, * **tloušťka materiálu *min. 0,18 mm****,* * materiál: ***polyester, PVC,*** * velikost: ***M až min. 4XL***, *možné dodání menší velikosti* ***S***   **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 13688, označení CE**. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **72) Zdravotní pracovní obuv dámská i pánská,   zapínání pomocí kovových spon, SRA, E**  Certifikovaná ergonomická zdravotní obuv podporující přirozené držení těla, nastavitelné zapínání pomocí kovových spon na tři přezky,  dva široké kožené pásky přes nárt, jeden přes patu,  dámská varianta s podešví na klínku,  obuv určená pro práci ve zdravotnictví a laboratořích   * anatomická stélka, * kožená stélka a vrch obuvi – přírodní useň, * *protiskluzová podešev, dle certifikátu SRA,* * *světlá podešev nezanechává stopy na podlaze****,*** * velikost: **dámská *35 až min. 41,***   ***pánská 41 až min. 48****,*   * **barva: *bílá,*** * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti   **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 20347, SRA, E, označení CE**. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **73) Zdravotní pracovní obuv dámská i pánská,  zapínání pomocí kovových spon, SRA, antistatická ESD**  Certifikovaná ergonomická zdravotní obuv podporující přirozené držení těla, nastavitelné zapínání pomocí kovových spon na tři přezky,  dva široké kožené pásky přes nárt, jeden přes patu,  dámská varianta s podešví na klínku,  obuv určená pro práci ve zdravotnictví a laboratořích   * anatomická stélka, * kožená stélka a vrch obuvi – přírodní useň, * *protiskluzová podešev, dle certifikátu SRA, antistatická ESD,* * *světlá podešev nezanechává stopy na podlaze,* * velikost: **dámská 35 *až min. 41,***   ***pánská 42 až min. 48,***   * **barva: *bílá****,* * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti   **musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 20347, SRA**, **antistatická ESD,   označení CE**. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **74) Pracovní obuv s****protiskluzovou podešví  a páskem kolem paty, pánské i dámské provedení SRC, E, A**   * certifikovaný sandál, kožený s plnou špicí s přezkou   na suchý zip a páskem kolem paty. * *protiskluzová podešev, dle certifikátu SRC,* * *antistatické vlastnosti, absorpce energie v patní části,* * *světlá podešev nezanechává stopy na podlaze****,*** * velikost: **dámská 35 *až min. 41,***   ***pánská 35 až min. 46,***   * **barva: *bílá,*** * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti   **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 20347 OB E A SRC**, **označení CE**. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **75) Pracovní obuv s protiskluzovou podešví  a páskem kolem paty, pánské i dámské  provedení SRC, E, A**  Certifikovaný sandál, kožený, nastavitelné dva přední pásky s přezkami a páskem kolem paty,   * *protiskluzová podešev, dle certifikátu SRC,* * *antistatické vlastnosti, absorpce energie v patní části,* * *světlá podešev nezanechává stopy na podlaze****,*** * velikost: ***35 až min. 47****,* * **barva: *bílá,*** * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti   **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 20347 OB E A SRC**, **označení CE**. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **76) Lehká pracovní obuv dámská i pánská,   požadavek min. SRA, E**   * certifikovaná pracovní obuv, **přírodní usňový materiál opatřený polyuretanovou fólií** pro snadnou údržbu a dlouhou životnost, polyuretanový nástřik, tlumící nášlapné síly, podšívka – textil,  podešev pryž, * podešev a mezipodešev – dvoukomponentní, * ***světlá podešev nezanechává stopy na podlaze,*** * ***flexibilní obuv vhodná do vnitřních i venkovních prostorů,*** * vlastnosti: ***absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka*,** * barva: *bílá, černá*, *případně další barevná provedení*, *olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti* * *olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti* * velikost: ***35 až min. 49****,*   **musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 20347 E SRA, značení CE**. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **77 Pracovní obuv bezpečnostní kotníková,   třídy S1P, SRA, bez kovových součástí**   * certifikovaná bezpečnostní pracovní obuv kotníková s bezpečnostní tužinkou ve špici obuvi + planžeta proti propíchnutí podrážky, * materiál: **svršek z kůže, podšívka prodyšná textilie,   podešev PU-guma,** * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti * vlastnosti: ***uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická, podešev odolná proti propíchnutí,*** * **bez kovových součástí,** * ***bezpečnostní tužinka ve špičce – tvrzená plastová tužinka ve špici, musí odolat energii nárazu o velikosti min. 200 J  a stlačením min. 15 kN,*** * ***planžeta proti propíchnutí podrážky – kevlarová planžeta,*** * ***odolnost podešve proti skluzu obuvi nejméně SRA,*** * ochrana proti okopu ve špici, * velikost: ***37 až min. 48****,*   **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 20345, třída S1P, SRA, označení CE,   označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **78) Pracovní obuv bezpečnostní polobotka,   třídy S1P, SRA, bez kovových součástí**   * certifikovaná bezpečnostní pracovní polobotka s bezpečnostní tužinkou  ve špici obuvi + planžeta proti propíchnutí podrážky, * materiál: **svršek z kůže, podšívka prodyšná textilie,   podešev PU-guma,** * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti * vlastnosti: ***uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická, podešev odolná proti propíchnutí,*** * **bez kovových součástí,** * ***bezpečnostní tužinka ve špičce – tvrzená plastová tužinka ve špici, musí odolat energii nárazu o velikosti min. 200 J  a stlačením min. 15 kN,*** * ***planžeta proti propíchnutí podrážky – kevlarová planžeta,*** * ***odolnost podešve proti skluzu obuvi nejméně SRA,*** * ochrana proti okopu ve špici, * velikost: ***37 až min. 48****,*   **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 20345, třída S1P, SRA, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **79) Pracovní obuv bezpečnostní kotníková,   třídy S3, SRC, bez kovových součástí**   * certifikovaná bezpečnostní pracovní obuv kotníková s bezpečnostní tužinkou ve špici obuvi + planžeta proti propíchnutí podrážky, * materiál: **svršek z kůže, podšívka prodyšná, oděruodolná textilie, podešev PU/guma, vnější TPU ochrana paty,** * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti * vlastnosti: ***uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická, odolnost proti průniku a absorpci vody, podešev odolná proti propíchnutí, svršek odolný proti průniku a absorpci vody,*** * **bez kovových součástí,** * ***bezpečnostní tužinka ve špičce – plastová tužinka ve špici, musí odolat energii nárazu o velikosti min. 200 J a stlačením min. 15 kN,*** * ***planžeta proti propíchnutí podrážky – kevlarová planžeta,*** * ***odolnost podešve proti skluzu obuvi nejméně SRC,*** * ochrana proti okopu ve špici, * velikost: ***35 až min. 50****,*   **musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 20345:2022, třída S3, SRC,   označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **80) Pracovní obuv bezpečnostní polobotka,  třídy S3, SRC, bez kovových součástí**   * certifikovaná bezpečnostní pracovní obuv polobotka s bezpečnostní tužinkou ve špici obuvi + planžeta proti propíchnutí podrážky, * materiál: **svršek z kůže, podšívka prodyšná, oděruodolná textilie, podešev PU/guma, vnější TPU ochrana paty,** * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti * vlastnosti: ***uzavřená pata, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická, odolnost proti průniku a absorpci vody, podešev odolná proti propíchnutí, svršek odolný proti průniku a absorpci vody,*** * **bez kovových součástí,** * ***bezpečnostní tužinka ve špičce – plastová tužinka ve špici, musí odolat energii nárazu o velikosti min. 200 J a stlačením min. 15 kN,*** * ***planžeta proti propíchnutí podrážky – kevlarová planžeta,*** * ***odolnost podešve proti skluzu obuvi nejméně SRC,*** * ochrana proti okopu ve špici, * velikost: ***37 až min. 48****,*   **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 20345:2022, třída S3, SRC,   označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **81) Pracovní polobotka dámská i pánská třídy O1, FO, SRC**  - certifikovaná pracovní polobotka, ***bez tužinky ve špici***   * materiál: **svršek textil 1,5 mm polyester, pevný, lehký, prodyšný vnitřek, podšívka vícevrstvá prodyšná a oděruodolná textilie, podešev pryž protiskluzová, antistatická, olejůvzdorná,** * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti * vlastnosti: ***uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka odolná vůči olejům a pohonným hmotám, antistatická,*** * ***světlá podešev nezanechává stopy na podlaze,*** * ***flexibilní pracovní obuv vhodná do vnitřních i venkovních prostorů,*** * ochrana proti okopu ve špici, * velikost: ***35 až min. 48****,*   **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 20347:2012, třída O1, FO, SRC, označení CE**. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **82) Pracovní kotníková obuv dámská i pánská požadavek min. třída OB, SRA, E**   * certifikovaná pracovní obuv kotníková, ***bez tužinky ve špici*** * materiál: **svršek z nubukové kůže nejméně 2 mm, prodyšný textil, voděodolná membrána, podšívka textil,** * **podešev pryž,** * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti * vlastnosti: ***uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka,*** * ochrana proti okopu ve špici, * velikosti: ***37 až min. 48****,*   **musí splňovat** **označení CE**. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **83) Pracovní polobotka dámská i pánská požadavek min. třída OB, SRA, E**   * certifikovaná pracovní polobotka, ***bez tužinky ve špici*** * materiál: **svršek z nubukové kůže nejméně 2 mm, prodyšný textil, voděodolná membrána, podšívka textil,** * **podešev pryž,** * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti * vlastnosti: ***uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová podrážka,*** * ochrana proti okopu ve špici, * velikosti: ***37 až min. 48****,*   **musí splňovat** **označení CE**. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **84) Pracovní kotníková obuv dámská i pánská požadavek min. FO E SRB**   * certifikovaná pracovní obuv kotníková, celokožená ***bez tužinky ve špici*** * materiál: **svršek z hovězí kůže nejméně 1,6 mm, podšívka prodyšná textilie oděru odolná, podešev – guma,** * **prošitá podešev,** * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti * vlastnosti: ***uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová, olejivzdorná podrážka,*** * velikosti: ***37 až min. 48****, barva hnědá,*   **musí splňovat normu:** **ČSN EN ISO 20347: 2012 FO E SRB, označení CE**. |  |
| **85) Pracovní zimní kotníková obuv dámská i pánská požadavek min. FO E CI SRA**   * certifikovaná pracovní obuv kotníková, celokožená ***bez tužinky ve špici*** * materiál: **svršek z hovězí kůže nejméně 1,6 mm, podšívka prodyšná textilie oděru odolná, zateplená, podešev – guma,** * **izolace spodní části obuvi proti chladu – (CI)** * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti * vlastnosti: ***uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová, olejivzdorná podrážka,*** * velikosti: ***37 až min. 48****, barva hnědá,*   **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 20347:2012, min. FO E CI SRA, označení CE**. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **86) Pracovní kotníková obuv dámská i pánská požadavek min. E, SRA**   * certifikovaná pracovní obuv kotníková, kožená, ***bez tužinky ve špici,*** * materiál: **svršek z kůže, podšívka z bavlněného materiálu, podešev – PU-PU,** * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti * vlastnosti: ***uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová, olejivzdorná podrážka,*** * velikosti: ***37 až min. 48****,* barva černá,   **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 20347:2012, min. E SRA, označení CE**. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **87) Pracovní zimní kotníková obuv dámská i pánská požadavek min. SRA, E, FO, CI**   * certifikovaná pracovní obuv kotníková, celokožená ***bez tužinky ve špici*** * materiál: **svršek z nubukové kůže nejméně 1,6 mm, podšívka prodyšná textilie oděru odolná, zateplená, podešev – guma,** * **izolace spodní části obuvi proti chladu – (CI)** * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti * vlastnosti: ***uzavřená oblast paty, absorpce energie v patní části, protiskluzová, olejivzdorná podrážka,*** * velikosti: ***37 až min. 48****,* barva černá,   **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 20347:2012, min. SRA, FO, E, CI,   označení CE**. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **88) Pracovní vysoká holínka z PVC, třída OB, FO**   * certifikovaná vysoká holínka z PVC, odolná proti vodě,  ***bez tužinky ve špici*** * vlastnosti: ***uzavřená oblast paty,*** ***absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, antistatická a olejůvzdorná podešev,*** * materiál***: pevnější odolnější*** ***PVC svršek, PVC podešev****,* * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti * velikosti: ***37 až min. 48****,*   **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 20347, třída OB, FO, označení CE.** |  |
| **89) Pracovní dámská nízká holínka z PVC, třída OB, SRA**   * certifikovaná vysoká holínka z PVC, odolná proti vodě,  ***bez tužinky ve špici*** * vlastnosti: ***uzavřená oblast paty,*** ***absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, antistatická a olejůvzdorná podešev,*** * materiál***: PVC svršek, PVC podešev****,* * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti * velikosti: ***37 až min. 41****,*   **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 20347:2012, třída OB, SRA,   označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **90) Pracovní vysoká holínka z PVC-nitril, třída O4, FO, SRC**   * certifikovaná holínka z PVC odolná proti vodě, ***bez tužinky ve špici*** * vlastnosti: ***uzavřená oblast paty,*** ***absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, antistatická a olejůvzdorná podešev,*** * materiál***: svršek*** ***PVC, podešev PVC****,* * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti * velikosti: ***39 až min. 48****,*   **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 20347:2022, třída O4, FO, SRC,    označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **91) Pracovní vysoká holínka z PVC, třída O4,   FO SRA, odolná různým chemikáliím**   * certifikovaná holínka z PVC odolná proti vodě, kyselinám,  dezinfekčním prostředkům, rostlinným a živočišným olejům  a tukům a různým chemikáliím, ***bez tužinky ve špici*** * vlastnosti: ***uzavřená oblast paty,*** ***absorpce energie v patní části, protiskluzová, odolnost proti průniku a absorpci vody olejůvzdorná a antistatická podešev, svršek odolný proti kyselinám a různým chemikáliím,*** * materiál: ***PVC – nitril svršek, PVC – nitril podešev****,* * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti * velikosti: ***36 až min. 49****,*   **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 20347, třída O4, SRA, FO,   označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **92) Pracovní vysoká zimní holínka z PVC, třída OB, CI, SR**   * certifikovaná holínka PVC s nitrilkaučukem, odolná proti vodě,  ***bez tužinky ve špici,*** * vlastnosti: ***uzavřená oblast paty,*** ***absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, odolná proti chladu, izolace spodní časti proti chladu,*** * **vhodné použití pro zemědělství,** * materiál***: svršek*** ***PVC s nitrilkaučukem, podešev PVC****,* * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti * velikosti: ***37 až min. 46****,*   **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 20347, třída OB, CI, SRC, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **93) Pracovní holeňová gumofilcová holínka,   třída OB, E, SRA**   * certifikovaná holeňová gumofilcová obuv s tepelnou filcovou vložkou v celé botě odolná proti vodě, ***bez tužinky ve špici,*** * vlastnosti: ***uzavřená oblast paty,*** ***absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, odolná proti chladu,*** * **vhodné použití pro vlhké pracoviště ve vodě a blátě,** * materiál***: svršek kombinace gumy a syntetického materiálu,*** ***podšívka z textilu, gumová podešev,*** * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti * velikosti: ***39 až min. 48****,*   **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 20347, třída OB, E, SRA, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **94) Pracovní gumová holínka zateplená plyšem,   dámská i pánská, třída OB, E, SRA**   * certifikovaná holínka dámská i pánská (unisex) z přírodního kaučuku zateplená plyšem – odolná proti chladu a proti vodě,  ***bez tužinky ve špici,*** * vlastnosti: ***uzavřená oblast paty,*** ***absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, antistatická, olejivzdorná, odolná proti chladu,*** * materiál***: svršek přírodní kaučuk, podšívka textilní materiál plyš TRITON min. 8 mm*** * vkládací stélka: plyš TRITON min 8 mm * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti * velikosti: ***38 až min. 47****,*   **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 20347, třída OB, E, SRA,   označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **95) Pracovní gumová holínka zateplená neoprenem, dámská i pánská, třída OB, E, SRA**   * certifikovaná holínka dámská i pánská (unisex) z přírodního kaučuku zateplená neoprenem – odolná proti chladu a proti vodě,  ***bez tužinky ve špici,*** * vlastnosti: ***uzavřená oblast paty,*** ***absorpce energie v patní části, protiskluzová podešev, odolnost proti průniku a absorpci vody, antistatická, olejivzdorná, odolná proti chladu,*** * materiál***: svršek přírodní kaučuk, neoprenová podšívka min. 5 mm,*** * vkládací stélka: NEOPREN * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti * olejivzdorné, antistatické a protiskluzové vlastnosti * velikosti: ***38 až min. 47****,*   **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 20347, třída OB, E, SRA, označení CE** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **96) Pracovní rukavice – pětiprsté – celokožené**   * kožené certifikované pracovní rukavice **kategorie 2**, určené pro lehčí práci v suchém i lehce vlhkém prostředí, obsluha zemědělských strojů a zařízení, farmaření, logistika atd. * materiál: ***kozinková lícovka, volná manžeta, gumička v zápěstí,*** * velikost: ***8“ až min. 12“****,*   **musí splňovat normy: ČSN EN ISO 21420, ČSN EN 388 min. třída 2122X,   cat. 2, označení CE.** |  |
| **97) Pracovní rukavice – pětiprsté – celokožené zimní**   * certifikované zimní pracovní rukavice s podšívkou **kategorie 2**, určené pro lehčí práci v chladném, v suchém a lehce vlhkém prostředí, * materiál: ***dlaň z vepřová lícovka, hřbet vepřovicová štípenka, volná manžeta, plyšová podšívka, gumička v zápěstí,*** * velikost: ***9“až min. 11“,***   **musí splňovat normy: ČSN EN ISO 21420, ČSN EN 511 min. X3X,   ČSN EN 388 a min. třída 3222X, cat. 2, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **98) Pracovní rukavice – pětiprsté – zimní, máčené v latexu**   * zimní bezešvé pletené rukavice s protiskluzným povrchem. **kategorie 2**, Použití: práce v chladném počasí ve vlhkém nebo olejnatém prostředí. * materiál: ***fluorescenční česaný akrylový úplet z rubové strany,   dlaň a prsty povrstveny latexovou pěnou,*** * *práce ve vlhkém a chladném prostředí,  práce s horkými předměty do 250 °C,* * *doporučené pro práci montážní práce, zemědělství, údržbářství atd.* * velikost: **7*“ až min. 12“****,*   **musí splňovat normy: ČSN EN ISO 21420, ČSN EN 511 min. X2X,  ČSN EN 407, min. X2XXX, ČSN EN 388 min. třída 2231X, cat. 2, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **99) Pracovní rukavice – pětiprsté – kombinované**   * certifikované pracovní rukavice se suchým zipem na zápěstí, komfortnější uchopení ve dlani fourchette style, **kategorie 2**,  určené proti mechanickým rizikům při lehčí práci, * **vhodné použití: všeobecné aplikace, montáže, řidiči, logistika atp.,** * materiál: ***dlaň – kozinková lícovka, hřbet – bavlněný pružný úplet, manžeta – elastická se suchým zipem,*** * velikost: **7*“ až min. 11“,***   **musí splňovat normy: ČSN EN ISO 21420, ČSN EN 388 min.   třída min. 2112X, cat. 2, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **100) Pracovní rukavice – pětiprsté s dlaněmi a prsty máčenými v polyuretanu**   * certifikované pracovní rukavice **kategorie 2**, pletené bezešvé rukavice s pružným nápletem a tenkou vrstvou polyuretanu v dlani a na prstech pro lepší úchop určené proti mechanickým rizikům při lehčí práci, * materiál: ***dlaň a prsty máčené v polyuretanu,***  ***100 % polyesterový bezešvý úplet****,* * velikost: **5*“ až min. 11“****,* * bílé a černé provedení*,*   **musí splňovat normy: ČSN EN ISO 21420,** **ČSN EN 388, min. třída 4131X, cat. 2, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **101) Pracovní rukavice – pětiprsté s dlaněmi  a prsty máčenými v nitrilu**   * certifikované pracovní rukavice **kategorie 2**, dlaň a prsty máčené v nitrilu a pískovou úpravou pro lepší úchop určené proti mechanickým rizikům při lehčí práci pro obecnou manipulaci, logistiku, **zemědělství,** * materiál: ***dlaň a prsty máčené v nitrilu a pískovou úpravou,***  ***100 % polyesterový bezešvý úplet****,* * velikost: ***6“ až min. 11“,***   **musí splňovat normy:** **ČSN EN ISO 21420, ČSN EN 388 min. třída 3121X, cat. 2, označení CE.** |  |
| **102) Pracovní rukavice – pětiprsté, latex s pískovou úpravou na dlani a prstech**   * certifikované pracovní rukavice **kategorie 2**, latex s pískovou pěnou  na dlani, určené proti mechanickým rizikům při lehčí práci  pro obecnou manipulaci, logistiku, skladování, **zemědělství,** * materiál: ***100 % měkčený polyester, latex s pískovou úpravou   na dlani a prstech bezešvý úplet,*** * velikost: ***7“ až min. 11“,*** * **musí splňovat normy: ČSN EN ISO 21420, ČSN EN 388   min. třída 2121X, cat. 2, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **103) Pracovní rukavice – pětiprsté s dlaněmi  a prsty z pružného nylonového úpletu**   * certifikované pracovní rukavice **kategorie 2**, bezešvé rukavice z pružného nylonového úpletu s dlaněmi a prsty povrstvenými směsí pěnového nitrilu a polyuretanu na vodní bázi s pískovou úpravou pro lepší úchop, ochrana proti kontaktnímu teplu do 100 °C, * práce s kluzkými předměty, skladování, zahrada, zemědělství, montáž a balení malých součástek, práce s horkými předměty do 100 °C**,** * **materiál povrstvení:** ***povrstvení dlaně a prstů*** ***nitrilová pěna s polyuretanem na bázi vody s pískovou úpravou****,* * **materiál podšívky:** ***nylon a elastan (Spandex)*** * velikost: **7*“ až min. 11“,***   **musí splňovat normy: ČSN EN ISO 420 a ČSN EN 407, min. X1XXXX  ČSN EN 388 min. třída 4131X, cat. 2, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **104) Jednorázové pracovní rukavice – pětiprsté latexové – lehce pudřené** **– balení 100 ks**   * certifikované pracovní latexové rukavice **kategorie 1**, jednorázové,  lehce pudřené, pro hladký úchop, obroubená manžeta, bal. 100 ks, * pro práce v laboratořích, *(lékařské rukavice)* úklidové práce atd., * vysoká citlivost pro přesnou práci, * materiál: ***latex,*** * velikost: ***7“ až min. 10“****,* * **uveďte cenu za jedno balení tj. 100 ks**   **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 420, ČSN EN 455-1/2/3** , **cat 1.**  **označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **105) Jednorázové pracovní rukavice – pětiprsté latexové – nepudrované – balení 100 ks**   * certifikované pracovní, velmi kvalitní, latexové rukavice,jednorázové, **nepudrované s rolovaným okrajem**, bal. 100 ks, * vhodné pro všeobecnou práci, manipulaci v potravinářském průmyslu, v hygienickém prostředí a krátkodobý styk s netukovými potravinami, * pro práce v laboratořích, zdravotní péče, potravinářský průmysl, zpracování potravin, úklidová činnost atd., * vysoká citlivost pro přesnou práci, ochrana proti mikroorganismům, ochrana proti chemikáliím A, * **materiál: *latex,*** * **velikost: *7“ až min. 10“,* *(S – XL),*** * **uveďte cenu za jedno balení tj. 100 ks**   **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 420, EN ISO (typ C K6) 374-1 a   EN 374-5, cat. 1, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **106) Jednorázové pracovní rukavice – pětiprsté nitrilové – balení 100 ks**   * certifikované pracovní rukavice **kategorie 3, jednorázové,  nepudrované, bal. 100 ks,** * zdrsněné konečky prstů poskytují citlivou, jemnou a přesnou manipulaci, vhodné i pro krátkodobý kontakt s potravinami, * povrchová úprava – polymerová vrstva, * provedení úchopu – texturovaný, * procedení manžety – obroubená, * **vhodné použití: úklidové práce, laboratoře, kontakt s potravinami,** * **bez silikonu a latexových proteinů,** * **materiál: *nitril,*** * **velikost: *7“ až min. 10“,*** * **uveďte cenu za jedno balení tj. 100 ks**   **musí splňovat normy: ČSN EN ISO 21420, ČSN EN 374-1/Typ B,   ČSN EN ISO 374-5, ČSN EN 1186, cat. 3, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **107) Celomáčené úklidové rukavice – pětiprsté latexové**   * **certifikované celomáčené pracovní rukavice kategorie 1, s velurovou úpravou interiéru a reliéfním vzorkem,** * **vhodné pro úklidové práce,** * vnitřní povrch velurová úprava, * vnější povrch reliéfní vzorek na prstech, * **tloušťka rukavice *nejméně 0,23 mm,*** * **délka *nejméně 31 cm*,** * **materiál: *latex,*** * **velikost: *7“ až min. 10“****,*   **musí splňovat normu: ČSN EN ISO 21420, cat. 1, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **108) Celomáčené rukavice – pětiprsté pro mokré prostředí**   * **certifikované celomáčené pracovní rukavice kategorie 2,  pokryté silnou vrstvou PVC,** * **vhodné použití: vlhké a lehce zaolejované prostředí, úklidové práce, sběr odpadů, vodovody, kanalizace, olejnaté a mokré prostředí,** * **délka nejméně 35 cm,** * **materiál: *100 % bavlna podšívky, povrstvení v PVC, celomáčené,*** * **velikost: *min. 10“,***   **musí splňovat normy:** **ČSN EN ISO 21420 a ČSN EN 388, min. třída 4121X, cat. 2, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **109) Pracovní rukavice – pětiprsté – protipořezové**   * **certifikované pracovní protipořezové rukavice kategorie 2, bezešvý úplet, dlaň a prsty máčené v polyuretanu.** * **vhodné pro použití při manipulaci s ostrými předměty, opravách zemědělských strojů, automobilů, logistika, skladování atp.,** * **materiál: *vlákno 400 D UHMWPE, 140D nylon, elastan (100D Spandex), máčené v polyuretanu,*** * ***máčená dlaň a prsty,*** * **odolnost proti řezu D,** * **velikost: 7*“ až min. 12“,***   **musí splňovat normy: ČSN EN ISO 420 a ČSN EN 388 min. třída 4X43D, cat. 2, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **110) Pracovní rukavice – pětiprsté – olejnaté prostředí, práce s PHM**   * **certifikované pracovní rukavice kategorie 2, povrstvení v nitrilu  ze 3/4 s úpletovou manžetou,** * **doporučení použití: montáž a kontrola dílů, motorů a malých součástek, olejnaté prostředí, práce s PHM, při obecné manipulaci atp., vhodné pro práce i v zemědělství,** * **materiál: *100 % bavlna, 3/4 povrstvení v nitrilu,*** * **velikost: *7 až min. 10“,***   **musí splňovat normy:** **ČSN EN 420 a ČSN EN 388, min. třída 3112X, cat. 2, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **111) Pracovní rukavice – pětiprsté – kyselinovzdorné**   * **certifikované kyselinovzdorné rukavice kategorie 3, celomáčené, odolné vůči látkám jako je metanol, kyselina sírová, hydroxid sodný,** * **doporučení použití: práce s kyselinami a louhy – laboratoře,** * **materiál: *100 % bavlna máčená v PVC,*** * **velikost: *min. 10“,*** * **délka rukavice 35 cm,**   **musí splňovat normy: ČSN EN ISO 420, EN 374-1/TYP A / AKLMPT,   ČSN EN 388 min. třída 3111X, cat. 3, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **112) Ochranné pracovní brýle**   * *certifikované ochranné pracovní brýle poskytují neomezené zorné pole, drátěné konce postranic umožňují dokonalé individuální vytvarování, měkký nosník, zorník odolný proti poškrábání a zamlžení.  Vhodné pro venkovní prostředí, řidiče atp.* * **materiál: *rám – polykarbonát / PPR, zorník – polykarbonát***, * **optická třída 1, mechanická pevnost F,** * **barva zorníku: kouřová**, * **neomezené zorné pole,** * **nastavitelné postranice,** * **měkký nosník,** * **povrchová ochrana proti poškrábání,** * **ochrana proti UV paprskům,** * **ochrana proti zamlžení,**   **musí splňovat normy:** **EN 166 a EN 172 pro kouřový zorník   a označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **113) Ochranné pracovní brýle**   * *certifikované ochranné pracovní brýle poskytují neomezené zorné pole, nastavitelná délka postranic společně s nastavitelným úhlem zorníku, měkký nosník, zorník odolný proti poškrábání a zamlžení. Vhodné pro venkovní prostředí, zemědělství, laboratoře atp.* * **materiál:** ***rám – nylon / PVC, zorník – polykarbonát***, * **optická třída 1, mechanická pevnost FT,** * **barva zorníku: čirá,** * *u zorníku musí být integrovaný boční kryt, ochrana před částicemi pohybující se nízkou rychlostí a integrovaný chránič obočí,* * **neomezené zorné pole,** * **měkký nosník,** * **povrchová ochrana proti poškrábání,** * **ochrana proti ultrafialovému záření UV385,** * **ochrana proti zamlžení**   **musí splňovat normy: EN 166 a EN 170 pro čirý zorník a označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **114) Ochranné sluneční brýle**   * **certifikované ochranné sluneční** **brýle vhodné pro řízení dopravních prostředků, zemědělských strojů, vozidel** *atd., rám s přímou ventilací, neomezené zorné pole, přiléhavý zakřivený zorník, rovné stranice s pevnou délkou vyrobeny z polykarbonátu, zabránění sklouzávání*, * **materiál rámu: *rám – nylon, polykarbonát, TPE,*** * **materiál zorníku: *zorník – polykarbonát*,** * **barva zorníku:** **polarizační kouřový**,  **minimalizace odlesků slunečních paprsků** * **neomezené zorné pole,** * **povrchová ochrana proti poškrábání** * **ochrana proti ultrafialovému záření UV400,**   **absorpce záření až 99,9 % UVA a UVB záření.**   **musí** **splňovat normu: ČSN EN ISO 12312-1 a označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **115) Ochranné pracovní uzavřené brýle**   * *certifikované ochranné uzavřené brýle, nepřímé větrání příjemné působení na obličej, tenké provedení, široká a pohodlná nastavitelná páska připevněna k rámu otočným čepem, zorník odolný proti zamlžení,* * **vhodné pro práce s kapalinami, chemikáliemi, postřiky,** * **optická třída 1, mechanická pevnost FT,** * **ochrana proti škodlivému záření UV,** * **materiál: *rám – PVC, zorník – acetát***, * **ochrana proti zamlžování,** * **odolnost proti poškrábání**, * **čirý zorník  musí splňovat normy**: **EN 166 a EN 170 a označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **116) Ochranný štít**   * *certifikovaný ochranný štít s náhlavním křížem, který umožňuje současné použití dioptrických brýlí,* * **ochrana očí, obličeje a dýchacích cest před mechanickými částicemi a před postřikem kapalinou,** * **optická třída 2, mechanická pevnost S,** * **barva čirá,** * **materiál: *PMMA – plexisklo*,** * **tloušťka min. 2 mm**,   **musí splňovat požadavek normy:** **EN 166 a označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **117) Filtrační polomaska P1 (*respirátor*) skládací  s výdechovým ventilem, třída FFP1**   * *certifikovaný ergonomicky tvarovaný respirátor s výdechovým ventilem, třída FFP1, nízký dýchací odpor, tvarovaná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost, nastavitelné upínací pásky s konstantním napětím,* * **odolnost polomasky proti zhroucení,** * ***ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci  do 4 x PEL,*** * **materiál:** ***polypropylen***,   **musí splňovat požadavek normy**:***EN 149:2001 + A1:2009,* označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **118) Filtrační polomaska P2 (*respirátor*) skládací  s výdechovým ventilem, třída FFP2**   * *certifikovaný ergonomicky tvarovaný respirátor s výdechovým ventilem, třída FFP2, nízký dýchací odpor, tvarovaná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost, nastavitelné upínací pásky s konstantním napětím,* * **odolnost polomasky proti zhroucení,** * ***ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL,*** * **materiál:** ***polypropylen***,   **musí splňovat požadavek normy:** ***EN 149:2001 + A1:2009,* označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **119) Filtrační polomaska P2 (***respirátor***) tvarovaná  s výdechovým ventilem, předfiltr s aktivním uhlím třída FFP2**   * *certifikovaný ergonomicky tvarovaný respirátor s výdechovým ventilem,* ***předfiltr s aktivním uhlím****, třída FFP2, nízký dýchací odpor, tvarovaná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost, nastavitelné upínací pásky s konstantním napětím,* * ***ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci  do 12 x PEL nebo 10 x APF,*** * **materiál:** ***polypropylen***,   **musí splňovat požadavek normy: *EN 149:2001 + A1:2009,* označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **120) Filtrační polomaska P3 (*respirátor*) skládací  s výdechovým ventilem, třída FFP3**   * *certifikovaný ergonomicky tvarovaný respirátor s výdechovým ventilem, třída FFP3, nízký dýchací odpor, tvarovaná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost, nastavitelné upínací pásky s konstantním napětím,* * **odolnost polomasky proti zhroucení,** * ***ochrana proti tuhým, pevným částicím a kapalným, vodním   a olejovým aerosolům v koncentraci do 50 x PEL nebo 20 x APF***, * **materiál:** ***polypropylen***,   **musí splňovat požadavek normy: *EN 149:2001 + A1:2009,* označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **121) Ochranná polomaska k opakovanému použití k připojení dvou filtrů**   * *certifikovaná ochranná polomaska, lícnice z protialergického materiálu, vhodná pro velmi nepříznivá pracovní prostředí, zhotovena z euderimického silikonu, náhlavní pásky umožňují sejmout masku při krátkých přestávkách, aniž by musela být odložena, bajonetový připevňovací systém pro 2 filtry umožňující rychlou a snadnou výměnu, kompatibilní se všemi příslušnými filtry,* * **redukce hromadění tepla a vlhkosti**, * *možnost velikostí (malá, střední a velká),* * *na lícnicovou část možnost připevnit filtry dle potřeby.* **Předložte nabídku a nacenění:** * *filtrů proti plynům a výparům,* * *filtrů proti částicím,* * *kombinace filtrů proti plynům a výparům,* * *rovněž předložte cenovou nabídku potřebného příslušenství pro polomasku.*   **Polomaska, příslušenství a filtry musí splňovat požadavek norem:**   ***ČSN EN 14387* a *ČSN EN 143* a označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **122) Mušlový chránič sluchu, útlum min. 29 dB**   * *certifikovaný vysoce výkonný mušlový chránič sluchu s odolným, nastavitelným a polstrovaný hlavovým obloukem pro vyšší komfort,* * **vhodné pro práce v zemědělství, ochrana v prostředí s vyšší hlučností,** * *nízký tlak na hlavu,* * *nastavitelná pozice sluchátek,* * **útlum v dB: SNR min 29 dB,**   **musí splňovat požadavky normy: *EN 352-1, a označení CE.*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **123) Bezpečnostní helma**   * *certifikovaná bezpečnostní helma, včetně příslušenství – podbradního pásku, materiál kůže 2–bodový.* **Podbradní pásek musí být v souladu s normou EN 397,** * **teplotní odolnost v rozmezí od - 20 0C do + 50 0C,** * **hmotnost max. 370 g,** * **elektrická izolační schopnost do 1000 V a 440Vac,** * **6–ti bodové uchycení,** * **odolnost proti příčné deformaci,** * **materiál: *PHDPE,*** * **velikost: *53 až min. 62 cm,***   **musí splňovat požadavky normy: EN 397, označení CE.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Specifikace předmětu a ceny v Kč  bez DPH (doplní uchazeč)** |
| **124) Reflexní potisk – logo ÚKZÚZ**  - rozměr 100x49mm,  - barva reflexní stříbrná,  - na vybrané inspektorské uniformy tzn. softshell bundy, polokošile a kšiltovku. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **CELKOVÁ CENA** | **Kč bez DPH**  **Kč       % DPH**  **Kč včetně DPH** |