**Drobný vodní tok Dolanský potok (IDVT 10197416)**

Drobný vodní tok Dolanský potok: ř.km 3,460 – 7,050 v k.ú. Dolany u Olomouce

Sečení levého i pravého břehu, včetně dna drobného vodního toku Dolanský potok na pozemcích státu s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p. parc.č. 1576, 1583/1, 1591 v k.ú. Dolany u Olomouce. Sečení je rozděleno do 4 následujících úseků:

**1.úsek ř.km 3,460 – 4,720**

Úsek od začátku úpravy v ř.km 3,460 po silnici I.třídy č.46 (p.č. 1576), dále od silnice č.46 po most č. 44313-1 přes silnici IV.třídy č. 44313 , dále od mostu v úseku úpravy opěrných zdí (optimalizace) po začátek zatrubnění v ř.km 4,720 (p.č. 1583/1). V úseku ř.km 3,460 – 4,090 je na obou březích provedena náhradní výsadba 215 kusů dřevin (stromy kotvené ke kůlům) ve vzájemné vzdálenosti cca 4m. Dřeviny náhradní výsadby budou řádně obsečeny a v žádném případě nesmí dojít k jejich poškození.

**2. úsek ř.km 5,140 – 5,220**

Úsek od konce zatrubnění po konec úpravy toku,po lávku pro pěší (p.č.1591).

**3. úsek ř.km 5,770 – 6,020**

Úsek od silničního mostu č. 44311-2 po konec úpravy (optimalizace), 20 m za posledním stupněm (p.č.1591).

**4. úsek ř.km 6,953 – 7,050**

Úsek Nové Sady, od stabilizačního stupně v ř.km 6,953 po konec úpravy - opěrné zdi (p.č.1591).

Celková délka úseků je 1,690 km a celková výměra pozemků určená k sečení je 15 446 m2. Části pozemků, kde je trvale vodní plocha, jsou již od této výměry odečteny. Budou provedeny dvě seče. Posečená travní hmota bude mulčována popř. odvezena k ekologické likvidaci. Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů a dna koryta. Práce zahrnují odstranění náletových rostoucích dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm, ostatní dřeviny a keře většího průměru budou ponechány.

**Součástí závazku provést dílo je dále:**

* Součástí prací je i odstranění nalezených zbytků dřevní hmoty, kamenů apod. na sečených plochách. Práce nezahrnují odstranění rostoucích dřevin (stromů i keřů), ty budou ponechány.
* Po dohodě s objednatelem provést příp. úpravu porostů (např. ořez větví), aby mohlo dojít k řádnému provedení díla.
* Řádné seznámení se s terénem před provedením prací.
* Zajištění veškerých opatření k zamezení vzniku škod.
* Uvedení všech dalších povrchů, dotčených prováděním díla, do původního stavu (komunikace, chodníky, mosty, příkopy apod.).
* Provedení veškerých prací v souladu s předpisy upravujícími bezpečnost práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených prováděním díla.
* V případě potřeby provedení dopravního značení včetně jeho projednání.
* Zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných vyjádření, opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla.
* Veškeré další činnosti spojené s poskytováním dané služby v daném čase a místě.
* Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů, dna a okolí.

Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. zařízení, skruže, pařezy, kameny, odpady apod. Povodí Moravy, s.p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a příp. poškození mechanizace a majetku Povodí Moravy, s.p. nebo třetích osob.

Termín provádění prací: **2x ročně, první pokos do 30.6. a druhý pokos do 31.10.**

Technický dozor akce: **Hana Zelená**, [zelena@pmo.cz](mailto:zelena@pmo.cz) , **+420 725 025 754**

**Přílohy:** situace

