**Drobný vodní tok Babický potok (IDVT 10191783)**

Drobný vodní tok Babický potok: ř. km 4,510 – 2,870 v k. ú. Babice u Šternberka

Sečení levého a pravého břehu, včetně dna vodního toku Babický potok na pozemcích státu s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s. p., parc. č. 1793; 1702 a 1329/3 v k. ú. Babice u Šternberka. Sečení je rozděleno do 2 následujících úseků:

**Úsek č. 1. v ř. km 2,870 - 3,750 v k. ú. Babice u Šternberka**

Úsek od vyústění zatrubněného toku pod krajskou komunikací II/444 po most přes vodní tok na parc. č. 1793 v k. ú. Babice u Šternberka.

**Úsek č. 2. - v ř. km 4,150 – 4,510 v k. ú. Babice u Šternberka**

Úsek od opevnění výpusti z MVN Babice v intravilánu obce Babice po zaústění do zatrubnění u hasičské zbrojnice.

Celková délka úseku je 360 m (úsek č.1) a 880 m (úsek č.2) a celková výměra pozemků určená k sečení je 11 432 m2. Budou sečeny i části pozemků, kde je trvale vodní plocha, avšak zarůstající souvislým porostem rákosu. Budou provedeny dvě seče.

Posečená travní hmota bude mulčována, popř. odvezena k ekologické likvidaci (výskyt rákosu). Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku ani na březích toku.


Práce zahrnují odstranění i rostoucích dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm, ostatní dřeviny a keře většího průměru budou ponechány.

* **Součástí závazku provést dílo je dále:**
* Součástí prací je i odstranění nalezených zbytků dřevní hmoty, kamenů apod. na sečených plochách. Práce nezahrnují odstranění rostoucích dřevin (stromů i keřů), ty budou ponechány.
* Po dohodě s objednatelem provést příp. úpravu porostů (např. ořez větví), aby mohlo dojít k řádnému provedení díla.
* Řádné seznámení se s terénem před provedením prací.
* Zajištění veškerých opatření k zamezení vzniku škod.
* Uvedení všech dalších povrchů, dotčených prováděním díla, do původního stavu (komunikace, chodníky, mosty, příkopy apod.).
* Provedení veškerých prací v souladu s předpisy upravujícími bezpečnost práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených prováděním díla.
* V případě potřeby - provedení dopravního značení včetně jeho projednání.
* Zajištění potřebných, nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných vyjádření, opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla.
* Veškeré další činnosti spojené s poskytováním dané služby v daném čase a místě.
* Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů a okolí.
* Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. zařízení, skruže, pařezy, kameny, odpady, výustě apod. Povodí Moravy, s. p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a případnému poškození mechanizace a majetku Povodí Moravy, s. p., nebo třetích osob.

Doporučené strojní vybavení: křovinořez, svahová sekačka nebo dle vybavení zhotovitele.

Termín provádění prací: **2x ročně, první pokos do 30.6 a druhý pokos do 31.10.**

Technický dozor akce: **Mgr. Jaromír Egyed, egyed@pmo.cz, +420 725 788 709**

**Přílohy:** ****