**VÝZNAMNÝ VODNÍ TOK VALOVÁ**

**Popis úseku v ř.km 0,136 - 6,800 v k.ú. Uhřičice, Lobodice, Polkovice, Oplocany**

Sečení ploch levého i pravého břehu vodního toku Valová včetně levobřežní a pravobřežní bermy a hráze v úseku od hospodářského mostu u soutoku s Moravou (ř. km 0,136) po konec ohrazování nad silničním mostem mezi obcemi Oplocany a Polkovice (ř. km 6,800).

**Souhrnný popis:**

1. Úsek sečení má délku 6 600 m a celková plocha určená k sečení je 180 000 m2.
2. Pokos travního porostu, včetně likvidace jednoletých výmladků dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm.
3. Úsek je přístupný pro mechanizaci, ale v některých úsecích je větší sklon svahu – není vhodný pro sečení mechanizací.
4. Plochy budou sečeny mulčovačem, příp. v horším porostu lze doporučit využití lesní frézy. Kolem stromů, v kynetě a v nedostupné části pro mechanizaci lze provést ruční sečení křovinořezy.
5. Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. zařízení, skruže, pařezy, kameny, odpady apod. Povodí Moravy, s.p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a příp. poškození mechanizace a majetku Povodí Moravy, s.p. nebo třetích osob.

Doporučené strojní vybavení: křovinořez, traktor s rovinným a příkopovým mulčovačem, lesní fréza, svahová sekačka nebo dle vybavení zhotovitele.

Termín provádění prací: **1x ročně; od 1. 7. do 15.9.**

Technický dozor akce: **Ivana Jandová, DiS.,** [**jandova@pmo.cz**](mailto:jandova@pmo.cz) **+420 702 177 142**



