**KARTA SEČENÍ – PROVOZ ŠUMPERK**

**Údržba (mulčování, sečení) DVT Doubravka IDVT 10189303 a přítok Doubravky u ČOV IDVT 10195715 v intravilánu obce Klopina**

* Úsek č. 1: přítok Doubravky u ČOV IDVT 10195715 ř.km 0,00-0,21 (od soutoku k cestě) HM 906104
* Úsek č. 2: Doubravka IDVT 10189303: ř.km 6,35-8,1 (od domu č.p. 112 po dům č.p. 171) HM 906108
* Sečení koryta, levého i pravého břehu drobného vodního toku Doubravka IDVT 10189303 a přítoku IDVT 10195715 na pozemcích státu s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p. p.č. 906, 888, 656/39, 656/38, 656/35, 656/37, 656/33, 656/24, 656/1, 656/22, 656/23, 656/20, 656/18, 656/19, 655/1, 652/11, 174/2, 174/1, 943, 941 v k.ú. Klopina
* Celková délka obou úseků je 1960 m a celková plocha (dvě seče; jedna seč = 11.765 m2) určená k sečení je 23.530 m2.
* Sečení břehů bude provedeno formou mulčování, v případě posečení bez mulčování (např. křovinořezem) bude posečená travní hmota vyhrabána a následně odvezena k ekologické likvidaci.
* Sečení kynety toku (dna) bude prováděno s kompletním vyhrabáním a odvozem.
* Práce zahrnují i kompletní odstranění invazivních druhů rostlin (např. křídlatky) a křovin, či výmladků do průměru 7cm, které se nacházejí v průtočném profilu toku (tzn. na obou březích), či do průtočného profilu zasahují (přesahují. Následně musí být tato vegetace odstraněna z průtočného profilu, vyhrabána a ekologicky zlikvidována. Ostatní stromy a keře většího průměru budou ponechány
* Vegetace bude stejným způsobem odstraněna i ze špatně přístupných míst, pat svahů a nánosů.
* posečená vegetace (traviny, rákos apod.) nebude ponechávána v kynetě vodního toku a bude z ní neprodleně vyhrabána a odvezena k likvidaci.
* **Součástí závazku provést dílo je dále:**
* Součástí prací je i odstranění nalezených zbytků dřevní hmoty, kamenů apod. na sečených plochách.
* S veškerými materiály a odpady, které vzniknou prováděním předmětných prací se bude nakládat dle platného zákona č. 541/2020 Sb. zákon o odpadech.
* Po dohodě s objednatelem provést příp. úpravu břehových porostů (např. ořez větví), aby mohlo dojít k řádnému provedení díla.
* Každý rok před zahájením první seče dojde po předchozí písemné výzvě za účasti technického dozoru k řádnému seznámení se s terénem a stanovení si rozsahu výše uvedených prací, před zahájením samotných prací.
* Zajištění veškerých opatření k zamezení vzniku škod.
* Uvedení všech dalších povrchů, dotčených prováděním díla, do původního stavu (komunikace, chodníky, mosty, příkopy apod.).
* Provedení veškerých prací v souladu s předpisy upravujícími bezpečnost práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených prováděním díla.
* Zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla.
* V případě potřeby provedení dopravního značení včetně jeho projednání.
* Veškeré další činnosti spojené s poskytováním dané služby v daném čase a místě.
* Nepomulčovaná travní hmota, Křídlatka a vyřezané dřeviny nesmí být ponechány v korytě vodního toku vč. břehů a okolí. Jejich likvidace proběhne v souladu s platným zákonem č. 541/2020 Sb. zákon o odpadech (např. štěpkováním, odvozem na sběrný dvůr atd.),
* Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. skruže, zařízení, pařezy, kameny, odpady apod. Povodí Moravy, s.p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a příp. poškození mechanizace a majetku Povodí Moravy, s.p. nebo třetích osob.

Doporučené strojní vybavení: křovinořez, svahová sekačka nebo dle vybavení zhotovitele.

Termín provádění prací: **2x ročně, první pokos od 1.6. do 1. 7. a druhý pokos od 1.9. do 15.10**

Technický dozor akce: **Burdová Věra,** [**burdova@pmo.cz**](mailto:burdova@pmo.cz) **+420 724 720 455**

**Přílohy:** - situace

**Celková situace:**



