Podrobná specifikace předmětu koupě
nadlimitní veřejné zakázky s názvem:
„Pořízení stájového traktoru s příslušenstvím“
Požadavky zadavatele na stájový traktor s příslušenstvím	
1 ks stájového traktoru s příslušenstvím	
Obchodní označení	(DOPLNÍ UCHAZEČ)	
Výrobce	(DOPLNÍ UCHAZEČ)	
Parametr požadovaný zadavatelem	Hodnota parametru požadovaná zadavatelem	Nabídka uchazeče (hodnota parametrů nabízeného zařízení)*	
Pohon	4x4 - odpojitelný, uzávěrka zadní nápravy	(DOPLNÍ UCHAZEČ)	
Výkon	min. 30 kW	(DOPLNÍ UCHAZEČ)	
Výška	max. 2 500 mm	(DOPLNÍ UCHAZEČ)	
Šířka	max. 2 000 mm	(DOPLNÍ UCHAZEČ)	
Hmotnost	max. 3 000 kg	(DOPLNÍ UCHAZEČ)	
Max. povolená rychlost:	min. 30 km/h	(DOPLNÍ UCHAZEČ)	
Motor	dieselový	(DOPLNÍ UCHAZEČ)	
Pneumatiky	travní	(DOPLNÍ UCHAZEČ)	
Kabina	ochranná prosklená	(DOPLNÍ UCHAZEČ)	
Převodovka	hydrostatická s elektronickým tempomatem	(DOPLNÍ UCHAZEČ)	
Brzdy	v olejové lázni	(DOPLNÍ UCHAZEČ)	
Ovládání pojezdu	dvěma samostatnými pojezdy, umístěnými vedle sebe	(DOPLNÍ UCHAZEČ)	
Poloměr otáčení při pohonu 4x2	max. 3 300 mm	(DOPLNÍ UCHAZEČ)	
Hydraulická soustava pro nářadí	o tlaku min. 175 bar a průtoku min. 36 litrů	(DOPLNÍ UCHAZEČ)	
Zadní tříbodový závěs	s nosností min. 1 250 kg, s rychloupínacími rameny	(DOPLNÍ UCHAZEČ)	
Zadní vývodový hřídel	min. 540 ot. / min.	(DOPLNÍ UCHAZEČ)	
Čelní nakladač s nosností	min. 1 000 kg	(DOPLNÍ UCHAZEČ)	
Výška zdvihu nakladače	min. 2 300 mm	(DOPLNÍ UCHAZEČ)	
Lžíce pro nakladač	šířka min. 1 800 mm, objem min. 0,35 m3	(DOPLNÍ UCHAZEČ)	
Vidle na balíky pro nakladač o nosnosti	min. 750 kg	(DOPLNÍ UCHAZEČ)	
Možnost dovybavení	čelním tříbodovým závěsem a čelním vývodovým hřídelem	(DOPLNÍ UCHAZEČ)	
Příslušenství	
1 ks lžíce pro nakladač	
Šířka	min. 1 800 mm	(DOPLNÍ UCHAZEČ)	
Objem	min. 0,35 m3	(DOPLNÍ UCHAZEČ)	
1 ks zametač nesený na tříbodovém závěsu	
Šíře	min. 1 700 mm	(DOPLNÍ UCHAZEČ)	
Pohon	kardanem s hydraulickým výklopným zásobníkem na nečistoty	(DOPLNÍ UCHAZEČ)	
1 ks vidle na balíky	
*Pozn.: Uchazeč uvede číselné hodnoty tam, kde je relevantní hodnoty parametrů
  nabízeného zařízení uvádět.